|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| KOSZTORYS: |
| 1 | KNR 2-31 0804-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm z wywozem na składowisko zmawiającego | m2 | 500,000 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm | m2 | 500,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa z oporem | m3 | 50,000 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0302-03 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 17/19 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 500,000 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pobocza za wybrukiem | m2 | 660,105 |  |  |
| Kosztorys netto |  |
| VAT 23% |  |
| Kosztorys brutto |  |