Załącznik **Nr 1** do Zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

pn. „ Remont wejścia głównego do Zakładu Karnego w Iławie”

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń wejścia głównego, znajdującego się   
w budynku administracji nr 1 Zakładu Karnego w Iławie przy ul. 1 Maja 14.

Roboty budowlane obejmować będą między innymi przebudowę układu pomieszczeń bramy głównej (wejścia głównego) do jednostki. Wymianę drzwi oraz okien, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodnej oraz centralnego ogrzewania.

Całość zgodnie z załącznikami – **stan istniejący oraz stan po remoncie**

W ramach prac remontowych planowane jest:

* Demontaż paneli ściennych PCV na pow. 90m2.
* Przebudowa układu ścian działowych, rozbiórka ścianek grubości 20 cm o powierzchni około 20m2. Ustawienie ścianek z bloczka wapienno-piaskowego E12 kl.15 powierzchnia około 11m2.
* Wykonanie otworu drzwiowego w elewacji budynku wraz z montażem drzwi antywłamaniowych, kuloodpornych klasa „RC4” z kontrolą dostępu

Specyfikacja drzwi:

**jednoskrzydłowe, zewnętrzne o parametrach :**

* drzwi stalowe z ościeżnicą profilowana, pełną gr. 2 mm, próg stalowy 2 cm
* 3 szt. stalowe zawiasy, 3 szt. stałe blokady antywyważeniowe
* obustronnie wykończenie skrzydła i ościeżnicy lakier RAL 7016 lub inny do ustalenia
* zamek CIPIERRE ryglujący góra, dół i bok kl. „7”, półwkładka klasy „6” bez wejście na klucz od strony zewnętrznej – gładka stal – do ustalenia
* wizjer stożkowy zabezpieczony od strony zewnętrznej szkłem hartowanym z drugiej strony ruchoma zasłona
* obustronnie pochwyt
* samozamykacz
* elektrozamek trzpieniowy z wkładką z sygnalizacją stanu drzwi umiejscowioną po obu stronach ościeżnicy.
* Montaż wideodomofonu przy drzwiach wejściowych.
* Przeniesienie istniejącego daszku szklanego nad nowe wejście (przed montażem umyć).
* Demontaż istniejących schodów wejściowych od strony ul. 1 Maja. Uzupełnienie kostki brukowej chodnika na powierzchni około 2 m2.
* Wykonanie wypełnienia wnęki drzwiowej ścianą murowaną bloczka gazobetonu 24. Wraz z wykonaniem ocieplenia ściany do grubości istniejących powłok izolacyjnych budynku(technologia lekka mokra). Malowanie elewacji budynku bramy I (powierzchnia około 90 m2) farba silikatowo – silikonowa RAL 7038.
* Rozebranie istniejących posadzek z płytek podłogowych.
* Montaż 6 szt. Drzwi wewnętrznych
* Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUPROF S.A. (MB-78EI)
* Kolor profili RAL 9016 Lakierowany typowy.
* Kolor okuć: 9R9016 [biały]
* Szyby: POLFLAM EI60 25mm
* W 3szt. Drzwi elektrozamek trzpieniowy z wkładką z sygnalizacją stanu drzwi umiejscowioną po obu stronach ościeżnicy.- (kontrola dostępu)
* Montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz oprawami oświetlenia podstawowego oraz awaryjno - ewakuacyjnego – pokazane w załączniku.
* Wykonanie instalacji wodnej w posadzce do zasilenia umywalki w pomieszczeniu bramowego – pokazane w załączniku.
* Wykonanie instalacji c.o. do zasilenia grzejnika w pomieszczeniu dyżurki bramowego oraz w pomieszczeniu poczekalni wraz z montażem 2 szt. Grzejników aluminiowych H500 578x1600 – pokazane w załączniku.
* Uzupełnienie tynków ścian po demontażu paneli PCV.
* We wszystkich pomieszczeniach tynk mozaikowy do wysokości 1,5 m od poziomu posadzki.
* Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi.
* Malowanie istniejących pionów centralnego ogrzewania.
* Wymiana w istniejących oknach parapetów wewnętrznych (parapety z konglomeratu np. botticino).
* Ułożenie gresu technicznego 30x30 np. Virginia Paradyż na powierzchni około 55m2 wraz z wykonaniem cokolika o wysokości 10 cm.
* Montaż instalacji kontroli dostępu (panel sterowania w dyżurce bramowego oraz sterowanie wybranymi zamkami drzwi przejściowych).
* Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60x1,5cm z wypełnieniem nierozprzestrzeniającym ognia we wszystkich pomieszczeniach.
* Montaż kraty przesuwnej do pomieszczenia wartowni (panel kryty w zabudowie) – zamek kraty sterowany z pomieszczenia wartowni (np. Herkules do drzwi przesuwnych).

UWAGA:

1. Pomieszczenia podlegające remontowi będą użytkowane do obsługi bramy wjazdowej
2. Gruz budowlany, śmieci itp. Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sporządzi harmonogram robót do uzgodnienia z Inwestorem.
4. Prace remontowe mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 19 :00.