**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są dostawy miału węglowego II A w klasie 22-20-0,8   
do celów grzewczych w ilości 500 ton.

Przedmiot dostawy powinien posiadać następujące parametry:

Wartość opałowa Qir od 22500kJ/kg do 23500kJ/kg

Zawartość popiołu Ar do 15%

Zawartość siarki całkowitej Std do 0,8%

Parametr spiekalności RI do 20

Zawartość wilgoci całkowitej Wtr do 20%

**Inne warunki dotyczące dostawy:**

1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia zawarcia do 30.10.2025r.
2. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Miejscem realizacji dostawy jest skład opałowy 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, położony w m. Kielce ul. Wojska Polskiego 300.
4. **Zamawiający przed każdorazową dostawą zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia samochodów z udziałem przewoźnika na wadze samochodowej zlokalizowanej w promieniu ok. 10 km od miejsca dostawy. Wszelkie koszty związane z ważeniem kontrolnym (w tym koszty dojazdu) ponosi Dostawca.**
5. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie min. 25 ton i max 100 ton.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia możliwości przyjęcia minimalnych ilości jednorazowych dostaw.
7. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w dni robocze,   
   tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00, w piątek   
   w godzinach 8:00-12:00, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
8. Przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych dostaw Dostawca dokona   
   z Zamawiającym roboczych uzgodnień organizacyjno-technicznych   
   w zakresie sposobu odbioru partii dostawy, w tym: możliwości kontroli jakościowej dostarczanej partii, zaplombowania tej partii, wzorów plomb.
9. Dostawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę partii dostawy wchodzą wszelkie koszty: paliwo, transport, podatki, rozładunek, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu odebrania partii dostawy przez Zamawiającego.
10. Dostarczony miał węglowy powinien spełniać wymagania odzwierciedlone   
    w certyfikacie jakościowym, który powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe w odniesieniu do wyżej wymienionych wymagań. **Certyfikat powinien być wystawiony przez kopalnię lub laboratorium posiadające akredytację PCA** **w zakresie parametrów jakościowych** objętych przedmiotem umowy lub równoważny dokument niezależnego podmiotu posiadającego wdrożony system zapewnienia jakości, oparty na odpowiednich normach europejskich, z akredytacją metody badań parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.
11. **Dostawca w dniu realizacji każdej z dostaw przekaże Zamawiającemu certyfikat jakości, o którym mowa powyżej oraz oświadczenie potwierdzające zgodność parametrów dostarczonego miału węglowego z przedstawionym certyfikatem.**
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania dostawy (w miejscu rozładunku) z udziałem przedstawiciela Dostawcy (kierowcy) i pobrania   
    3 próbek do badań laboratoryjnych, w tym jednej „próbki rozjemczej”.
13. Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego należy udokumentować protokołem przyjęcia.
14. Zamawiający oświadcza, że będzie nabywał miał węglowy do celów opałowych i zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jest z niego zwolniony.
15. Zamawiający oświadcza, że posiada zaświadczenie o zgłoszeniu instalacji energetycznego spalania paliw o mocy powyżej 1 MW wystawione przez organ ochrony środowiska.