[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.16.100.14
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0
prn=2	2	3	3	3	1	3	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ka=Do uzupełnienia	255	Do weryfikacji	16711680
ka5=ba7db546-22d6-4060-ace5-71321366e68a	Do uzupełnienia	-65536	2	1
ka5=6181bb02-ac01-4f24-9157-81a6286a4746	Do weryfikacji	-16776961	2	1
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO PZS NR 2 W KOŚCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCZNE1310ETAP I – PRACE REMONTOWE W OBRĘBIE DACHU GŁÓWNEGO PODDASZA I DACHÓW NAD SKRZYDŁAMI BOCZNYMI
ab=UL. WYBICKIEGO 1, 83-400 KOŚCIERZYNA
ni=POWIAT KOŚCIERSKI
ai=UL. 3 MAJA 9c, 83-400 KOŚCIERZYNA
dt=lipiec 2024, aktualizacja 14 kwietnia 2025	0	0
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45262500-6	Roboty murarskie i murowe
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45431000-7	Kładzenie płytek
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
cpv=45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
cpv=45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne
pcn=1 kw. 2025	2
cen=SEKOCENBUD ceny RMS	1

[ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE]
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch2\stshfloch3\stshfhich3\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\f2\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f3\fcharset238 Calibri;}{\f4\fcharset238 Cambria Math;}{\fbiminor\f5\fcharset238 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\dbch\af2\hich\af3\loch\af3\cgrid1\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033}{\*\defpap \sl259\slmult1\sa160}{\stylesheet {\sqformat\ql\sl259\slmult1\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Normal;}{\s1\sbasedon0\ql\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Footnote Text;}{\s2\sbasedon0\ql\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Endnote Text;}{\s3\sbasedon0\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Header;}{\s4\sbasedon0\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Footer;}{\*\cs5\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Default Paragraph Font;}{\*\cs6\sbasedon5\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Line Number;}{\*\cs7\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\cs8\sbasedon5\slink3\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Nag\'b3\'f3wek Znak;}{\*\cs9\sbasedon5\slink4\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Stopka Znak;}{\*\cs10\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\super Footnote Reference;}{\*\cs11\slink1\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Footnote Text Char;}{\*\cs12\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\super Endnote Reference;}{\*\cs13\slink2\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 Endnote Text Char;}{\*\ts14\tsrowd\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\ql\sl259\slmult1\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts15\tsrowd\sbasedon14\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\ql\sl259\slmult1\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tblindtype3\tblind0\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Microsoft Office Word/16.0}{\*\template Normal.dotm}{\info{\author Devis Art sp. z o.o.}{\operator Devis Art sp. z o.o.}{\creatim\yr2022\mo5\dy6\hr22\min13}{\revtim\yr2022\mo8\dy3\hr18\min16}{\version5}}{\mmathPr\mbrkBin0\mbrkBinSub0\mdefJc1\minterSp0\mintLim1\mintraSp0\mmathFont4\mnaryLim1\mpostSp0\mpreSp0\mrMargin0\msmallFrac0\mwrapIndent0\mwrapRight0}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\deftab708\hyphhotz425\formshade{\*\ftnsep\pard\plain\ql{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0\chftnsep}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\*\ftnsepc\pard\plain\ql{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0\chftnsepc}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\*\aftnsep\pard\plain\ql{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0\chftnsep}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\*\aftnsepc\pard\plain\ql{\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0\chftnsepc}\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}\sectd\marglsxn1417\margrsxn1417\margtsxn1417\margbsxn1417\pgwsxn11906\pghsxn16838\endnhere{\headerf\pard\plain\s3\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\headerr\pard\plain\ql\sl259\slmult1\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\headerl\pard\plain\s3\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\footerf\pard\plain\s4\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\footerr\pard\plain\s4\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}{\footerl\pard\plain\s4\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\af5\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par}\pard\plain\ql\sl259\slmult1\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af2\loch\f3\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par{\*\themedata [encoded data, 5794 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d13106c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d226c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b3213102220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d22616363656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d131022616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robocizna - roboty ogólnobud. remontowe - region pomorski - PM	0	
id=921.PM	3	
jm=r-g	149
ce=32,86	1735686000	1	SEK_RMS		0		
cw=32,86	PLN	32,86
wa=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ETAP I – PRACE REMONTOWE W OBRĘBIE DACHU GŁÓWNEGO PODDASZA I DACHÓW NAD SKRZYDŁAMI BOCZNYMI
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórki, demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-02	4-01	0545-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0545-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1947	1947		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1947
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1947	1947				0

[PRZEDMIAR]
wo=1947	1	1947						

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-04	4-01	0545-04		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0545-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=492	492		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=492
jm=m	040
pm=-1
wo=0	492	492				0

[PRZEDMIAR]
wo=492	1	492						

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-06	4-01	0545-06		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0545-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=400
jm=m	040
pm=-1
wo=0	400	400				0

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-08	4-01	0545-08		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0545-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=541,2	541,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=541,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	541,2	541,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=541,2	1	541,2						

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0443-02	4-01	0443-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0443-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejących okien i wyłazów dachowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-02	4-01	0441-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0441-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1947	1947		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1947
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1947	1947				0

[PRZEDMIAR]
wo=1947	1	1947						

[POZYCJA]
id=1045
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0601-05	9	0601-05		1
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_KATAL	KNNR-W 9 0601-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=449,4	449,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=449,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	449,4	321*1,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=449,4	1	321*1,4						

[POZYCJA]
id=1048
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0601-06	9	0601-06		1
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_KATAL	KNNR-W 9 0601-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=407	407		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=407
jm=m	040
pm=-1
wo=0	407	22*18,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=407	1	22*18,5						

[POZYCJA]
id=1051
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0602-06	9	0602-06		1
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_KATAL	KNNR-W 9 0602-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż uziomów powierzchniowych w gruncie kat III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=355	355		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=355
jm=m	040
pm=-1
wo=0	355	355				0

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						

[POZYCJA]
id=1054
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-03	2-31	0815-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0815-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie nawierzchni z kostki - kostka do ponownego ułożenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=355	355		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=355
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	355	355				0

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						

[POZYCJA]
id=3116
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-01	4-04	0504-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 0504-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie wylewki cementowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=743,15	743,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=743,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	743,15	743,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=743,15	1	743,15						

[POZYCJA]
id=3118
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0609-01	4-01	0609-01	 0609-02 	1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0609-01	 0609-02 
mpn=48:0:2009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="48" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Rozebranie izolacji termicznej podposadzkowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=743,15	743,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=743,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	743,15	743,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=743,15	1	743,15						

[POZYCJA]
id=3120
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-01	4-04	0504-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 0504-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie szlichty cementowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=743,15	743,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=743,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	743,15	743,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=743,15	1	743,15						

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11	 0109-12 	1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0109-11	 0109-12 
mpn=19:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="19" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=297,933	297,933		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=297,933
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,1	#p18*0,1*1				0
wo=0	58,41	#p21*0,03				0
wo=0	222,945	#p3116*0,3				0
wo=0	15,478	#p44*0,16*0,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,1	1	#p5*0,1*1						
wo=58,41	1	#p6*0,03						
wo=222,945	1	#p11*0,3						
wo=15,478	1	#p16*0,16*0,14						

[POZYCJA]
id=3111
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11	 0109-12 	1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0109-11	 0109-12 
mpn=19:0:209101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="19" Wybory="0" Odpowiedzi="2" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Wywiezienie blachy miedzianej z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km, miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=26,666	26,666		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,666
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,47	#p6*0,01				0
wo=0	0,984	#p9*0,1*0,02				0
wo=0	0,8	#p12*0,1*0,02				0
wo=0	5,412	#p15*0,01				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,47	1	#p1*0,01						
wo=0,984	1	#p2*0,1*0,02						
wo=0,8	1	#p3*0,1*0,02						
wo=5,412	1	#p4*0,01						

[ELEMENT 2]
na=Branża budowlana
wa=0
kn=0	0	0
id=33
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0416-03	4-01	0416-03		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0416-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie, belki, słupy, itp
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=691	691		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=691
jm=m	040
pm=-1
wo=0	691	691				0

[PRZEDMIAR]
wo=691	1	691						

[POZYCJA]
id=95
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0104-04	K-05	0104-04		1
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_KATAL	KNR K-05 0104-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż kontrłat na dachu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1947	1947		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1947
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1947	#p6				0

[PRZEDMIAR]
wo=1947	1	#p1						

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0410-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Deskowanie połaci dachowych z płyt MFP
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1947	1947		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1947
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1947	#p6				0

[PRZEDMIAR]
wo=1947	1	#p1						

[POZYCJA]
id=295
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0504-10	3	0504-10		1
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_KATAL	KNNR-W 3 0504-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Dwukrotna impregnacja konstrukcji dachowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2531,1	2531,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2531,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2531,1	2531,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2531,1	1	2531,1						

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1016-03	2-02	1016-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1016-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=O.04 - OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE OŚCIEŻNICA DREWNIANA W KOLORZE NATURALNEGO JASNEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM (PÓŁMAT); OD ZEWNĄTRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA GRAFITOWY OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect UMOŻLIWIAJACYM ZMIANĘ SPOSOBU OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ). WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=1,1W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIENIAJĄCE TYPU ARF W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM ODBIJAJĄCYM PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
na5=O.04 - OKNO POC581ACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE OC59ACIEC5BBNICA DREWNIANA W KOLORZE NATURALNEGO JASNEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM (PC393C581MAT); OD ZEWNC484TRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOC581NIERZA GRAFITOWY OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJC484 ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEC581C484CZNIKIEM preSelect UMOC5BBLIWIAJACYM ZMIANC498 SPOSOBU OTWIERANIA (OBRC393T / UCHYC581). WSPC393C581CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPC581A DLA OKNA Umin=1,1W/mC2B2K. OKNO WYPOSAC5BBONE W ROLETY WEWNC498TRZNE ZACIENIAJC484CE TYPU ARF W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM ODBIJAJC484CYM PROMIENIOWANIE SC581ONECZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=44,928	44,928		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44,928
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	44,928	0,78*1,6*36				0

[PRZEDMIAR]
wo=44,928	1	0,78*1,6*36						

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1016-03	2-02	1016-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1016-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=O.05 - OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE OŚCIEŻNICA DREWNIANA W KOLORZE NATURALNEGO JASNEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM (PÓŁMAT); OD ZEWNĄTRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA GRAFITOWY OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect UMOŻLIWIAJACYM ZMIANĘ SPOSOBU OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ). WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=1,1W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIENIAJĄCE TYPU ARF W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM ODBIJAJĄCYM PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
na5=O.05 - OKNO POC581ACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE OC59ACIEC5BBNICA DREWNIANA W KOLORZE NATURALNEGO JASNEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM (PC393C581MAT); OD ZEWNC484TRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOC581NIERZA GRAFITOWY OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJC484 ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEC581C484CZNIKIEM preSelect UMOC5BBLIWIAJACYM ZMIANC498 SPOSOBU OTWIERANIA (OBRC393T / UCHYC581). WSPC393C581CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPC581A DLA OKNA Umin=1,1W/mC2B2K. OKNO WYPOSAC5BBONE W ROLETY WEWNC498TRZNE ZACIENIAJC484CE TYPU ARF W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM ODBIJAJC484CYM PROMIENIOWANIE SC581ONECZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=9,24	9,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,24
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,24	0,66*1,4*10				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,24	1	0,66*1,4*10						

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1016-03	2-02	1016-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1016-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=O.06 - OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE OŚCIEŻNICA DREWNIANA W KOLORZE NATURALNEGO JASNEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM (PÓŁMAT); OD ZEWNĄTRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA GRAFITOWY OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect UMOŻLIWIAJACYM ZMIANĘ SPOSOBU OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ). WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=1,1W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIENIAJĄCE TYPU ARF W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM ODBIJAJĄCYM PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
na5=O.06 - OKNO POC581ACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE OC59ACIEC5BBNICA DREWNIANA W KOLORZE NATURALNEGO JASNEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM (PC393C581MAT); OD ZEWNC484TRZ KOLOR OBLACHOWANIA I KOC581NIERZA GRAFITOWY OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJC484 ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I PRZEC581C484CZNIKIEM preSelect UMOC5BBLIWIAJACYM ZMIANC498 SPOSOBU OTWIERANIA (OBRC393T / UCHYC581). WSPC393C581CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPC581A DLA OKNA Umin=1,1W/mC2B2K. OKNO WYPOSAC5BBONE W ROLETY WEWNC498TRZNE ZACIENIAJC484CE TYPU ARF W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM ODBIJAJC484CYM PROMIENIOWANIE SC581ONECZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2,574	2,574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,574
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,574	0,55*0,78*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,574	1	0,55*0,78*6						

[POZYCJA]
id=87
pd=KOPRINET wyd.III 2016	KNR	K-06 0604-02	K-06	0604-02		1
pd5=KOPRINET wyd.III 2016	KATSRC_KATAL	KNR K-06 0604-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż okien dachowych oddymiających o wymiarach 94x140 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0527-04	202	0527-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0527-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Pokrycie dachów blachą z miedzi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1947	1947		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1947
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1947	#p6				0

[PRZEDMIAR]
wo=1947	1	#p1						

[POZYCJA]
id=142
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0501-01	2-02	0501-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0501-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=POLIAMIDOWA MATA STRUKTURALNA stosowana przy poszyciach z blachy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1947	1947		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1947
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1947	#p6				0

[PRZEDMIAR]
wo=1947	1	#p1						

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0533-02	202	0533-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0533-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=541,2	541,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=541,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	541,2	#p15				0

[PRZEDMIAR]
wo=541,2	1	#p4						

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0530-04	202	0530-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0530-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=492	492		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=492
jm=m	040
pm=-1
wo=0	492	#p9				0

[PRZEDMIAR]
wo=492	1	#p2						

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0531-04	202	0531-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0531-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=400
jm=m	040
pm=-1
wo=0	400	#p12				0

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	#p3						

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-07	9-12	0301-07		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	KNR 9-12 0301-07	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego1310WEŁNA MINERALNA ?=0.036 W/mK gr. 20 cm POMIĘDZY KROKWIAMI + FOLIA WIATROWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
na5=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pC582ytami z weC582ny mineralnej ukC582adanymi w poC582aci dachu krokwiowego1310WEC581NA MINERALNA CEBB=0.036 W/mK gr. 20 cm POMIC498DZY KROKWIAMI + FOLIA WIATROWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1095	1095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1095
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1095	1095				0

[PRZEDMIAR]
wo=1095	1	1095						

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0102-02	9-09	0102-02		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	KNR 9-09 0102-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 1,5/EI 60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1095	1095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1095
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1095	#p152				0

[PRZEDMIAR]
wo=1095	1	#p29						

[POZYCJA]
id=173
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0830-06	2-02	0830-06		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0830-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1095	1095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1095
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1095	#p152				0

[PRZEDMIAR]
wo=1095	1	#p29						

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1510-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1095	1095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1095
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1095	#p152				0

[PRZEDMIAR]
wo=1095	1	#p29						

[POZYCJA]
id=3054
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0513-09	2-02	0513-09		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0513-09	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż ław kominiarskich systemowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=22,11	22,11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22,11	22,11				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,11	1	22,11						

[ELEMENT 2]
na=Branża sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=34
nu=1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=188
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0126-04	2-17	0126-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0126-04	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody wentylacyjne prostokątne z paneli z wełny mineralnej gr. 40 mm - przejście przez połać dachową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=198
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0115-02	2-17	0115-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0115-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe - przejście przez połać dachową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=208
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-01	2-17	0143-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0143-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=220
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-01	2-17	0143-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0143-01	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=232
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0144-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=755
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0213-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Branża elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=1.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-02	5	0104-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0104-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rury winidurowe w strefie sufitu g-k - okablowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=700
jm=m	040
pm=-1
wo=0	700	700				0

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0203-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody N2XH-J 3/4x1,5mm2 - przewody pod zasilenie opraw oświetleniowych i sterowanie roletami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=700
jm=m	040
pm=-1
wo=0	700	#p244				0

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	#p40						

[POZYCJA]
id=1078
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0601-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=449,4	449,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=449,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	449,4	321*1,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=449,4	1	321*1,4						

[POZYCJA]
id=1086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0601-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=407	407		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=407
jm=m	040
pm=-1
wo=0	407	22*18,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=407	1	22*18,5						

[POZYCJA]
id=1094
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0605-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=355	355		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=355
jm=m	040
pm=-1
wo=0	355	355				0

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						

[POZYCJA]
id=1101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0612-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=22	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1057
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=355	355		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=355
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	355	355				0

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						

[POZYCJA]
id=1067
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0511-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - kostka z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=355	355		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=355
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	355	#p1057				0

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	#p46						

[SUMA KONTROLNA]
00B720C72603A957E174D9A1DE64AFC7

