OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż jednostek klimatyzacyjnych w KPP w Siemiatyczach:

1. Systemu multi-split: Jednostka zewnętrzna klimatyzatora systemu multi-split LG o mocy chłodniczej min. 12kW, 4 jednostki wewnętrzne LG o mocy 3,5kW, 3kW, 2 szt. po 2,5kW chłodu; każda z możliwością grzania, wraz z zakupem i montażem syfonów butelkowych do odprowadzania skroplin.

2. Systemu multi-split: Jednostka zewnętrzna klimatyzatora systemu multi-split LG o mocy chłodniczej min. 10kW, 4 szt jednostek wewnętrznych LG o mocy: 3,5kW, 3kW, 2 szt. po 2kW chłodu; każda z możliwością grzania, wraz z zakupem i montażem syfonów butelkowych do odprowadzania skroplin.

3. System multi-split: Jednostka zewnętrzna klimatyzatora systemu multi-split LG o mocy chłodniczej min. 6kW, 2 szt jednostek wewnętrznych LG o mocy 3kW chłodu każda z możliwością grzania, wraz z zakupem i montażem syfonów butelkowych do odprowadzania skroplin.

4. System split LG 5kW jednostka wewnętrzna z możliwością grzania, wraz z zakupem i montażem syfonów butelkowych do odprowadzania skroplin.

Jednostki wewnętrzne należy zamontować w pomieszczeniach biurowych, wstępnie wskazanych w dołączonym schemacie. Dokładna lokalizacja jednostek do ustalenia z Użytkownikiem. Jednostki zewnętrzne należy zamontować na konstrukcjach wsporczych na ścianie zewnętrznej, tak aby nie przenosiły one drgań na konstrukcję budynku. Dla montowanych klimatyzatorów należy doprowadzić zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej wraz z montażem wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym 2P C20 typ A dla każdej jednostki zewnętrznej niezależnie. Instalację freonową i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić po ścianach wewnętrznych oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzu. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV, w korytarzu w istniejącym suficie podwieszanym. W zakresie opracowania po stronie Wykonawcy są również przebicia ścian i stropów. Instalację odprowadzenia skroplin podłączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego w łazience oraz poprowadzić na zewnątrz budynku. Po zakończonym montażu należy dokonać próby szczelności instalacji, oraz sprawdzenia i pomiaru 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatorów przynajmniej raz w roku.

Termin realizacji: 30 dni od dnia zawarcia umowy.