Dane wykonawcy:

……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

 …………………, dnia ……………

**FORMULARZ OFERTOWY**

 **III Dostawa elektronarzędzi część 3 RCI Kraków – Nr sprawy 2813.4.2025.SP**

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum i wymagane dane)*

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................

NIP: ................................. REGON: …….…….............. NR KRS: .......................................

PESEL: ................................................................................................................................

*(w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych)*

Przedstawiciel Wykonawcy/ów do kontaktu: ………………………………………………………..

Numer telefonu ......................................, E-mail ………………………………………………

Nawiązując do treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawa elektronarzędzi ” Nr sprawy 2813.4.2025.SP** oferujemy wykonanie zamówienia **dla 3 części** **RCI Kraków** zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę:

 …………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100) ) w tym podatek VAT w wysokości ….% co stanowi kwotę …… zł (słownie złotych……………………………………………………...……/100) wg specyfikacji jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa produktu oferowanego (pełna jego nazwa) Nr modelu (jeżeli posiada - fakultatywnie), Nazwa producenta. Specyfikacja techniczna (jak w kol nr 2) – obligatoryjnie** | **JM.** | **Ilość**  | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 5\*6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Kompresor przenośny min. 6 l. Kompresor tłokowy bezolejowyDane techniczne:- Napięcie zasilania 230V. -Moc silnika min. 1,5 KM/1,1 kW.- Pojemność zbiornika min. 6l.- Wydajność 215 l/min.- Ciśnienie robocze min. 6 bar.- Ciśnienie maksymalne 8 bar.- Masa max. 10 kg. |  | szt.  | 4  |  |  |
| 2 | Wkrętarka akumulatorowa Li-Ion z ładowarką wyposażoną w złącze Micro USB oraz oświetlenie Power LED Dane techniczne: - akumulator litowo-jonowy 1szt. - napięcie akumulatora min. 3.6 V - moment obrotowy max. 4,5 Nm - uchwyt magnetyczny sześciokątny - prędkość bez obciążenia min. 215 obr/min - czas ładowania: do 4h - pojemność akumulatora 1,5Ah - waga: max. 300g Wyposażenie: 10 końcówek wkręcających, adapter do wkręcania przy krawędzi , adapter kątowy, ładowarka USB |  |  szt.  | 2 |  |  |
| 3 | Odkurzacz przemysłowy uniwersalny do pracy na mokro i sucho.Dane techniczne:- Moc znamionowa min. 1000 W- Maks. przepływ powietrza 3600l /min- Maks. podciśnienie 210 mbar- Pojemność zbiornika min. 25 l- Przewód zasilający min. 5 mWyposażenie standardowe:- Worek foliowy- Worek flizelinowy- Wąż elastyczny 32 mm x 3,5 m P-81739- Rura prosta (2 szt.) 36 mm x 52 cm P-72942\*- Rura wygięta (rękojeść) P-72908- Ssawka do podłóg P-70465- Ssawka szczelinowa W6084- Adapter węża 32 mm/25-38 mm P-81745 |  |  szt.  | 5 |  |  |
| 4 | Pistolet do klejenia na gorąco Dane techniczne:Temperatura pracy: 150 - 200 stopni C,Szerokość. wkładów klejowych 10 – 12mmMoc: min. 200W,Napięcie: 100-240 V |  |  szt.  | 1 |  |  |
| 5 | Wiertarko-wkrętarka udarowo akumulatorowa Dane techniczne:- 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa min. 80Nm 2X5,0Ah, min. 18V- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem, - Napięcie zasilania: min. 18V - Prędkość obrotowa: 17000 - 20000 obr./min - Typ akumulatora: Li-ion W zestawie: Akumulator min. 2x5.0Ah,Ładowarka DC18RC , walizka systemowa MAKPAC. |  | szt.  | 2 |  |  |
| 6 | Szlifierka kątowa akumulatorowa Dane techniczne:- Średnica tarczy 115 mm, - Zasilanie Akumulatorowe min. 18V- Max prędkość obrotowa: 900 rpm- Silnik: bezszczotkowy- Mocowanie: M14Wyposażenie: - Kołnierz mocujący, - Osłona 1 605 510 364- Szybkozaciskowa nakrętka mocująca |  | szt.  | 2 |  |  |
| 7 | Lutownica transformatorowa Dane techniczne: - Moc: min. 100W - Napięcie: 230V/50Hz - Temperatura grotu: max. 480°C - Czas pracy: 0,5 – 1.0 min - Czas przerwy: 1,5 – 2 min - Średnica grotu: 1,8 - 2mm - Oświetlenie grotu: żarówka 12V, 2Wnp.  |  | szt.  | 3  |  |  |
| 8 | Opalarka elektryczna Dane techniczne:- płynna regulacja temperatury w 9 zakresach- pobór mocy do 2000 W- temp. 80-650 st. C- wydatek powietrza 200-550 l/min. |  |  szt.  | 1 |  |  |
| 9 | Stacja lutownicza z lutownicą grotową Lutownica na gorące powietrze.Dane techniczne:- Stacja lutownicza grotowa mocy min. 60W. - wyświetlacze LED. System ED. Safe. - Napięcie zasilania.: AC 230V 50Hz. - Zakres temperatur: 100 C – 480 stopni C. - Wymienne dysze. |  | szt.  | 2 |  |  |
| 10 | Stanley zestaw narzędzi pneumatycznych 9 ELEM. Narzędzia do mycia, przedmuchiwania, ropowania i pompowania: Skład zestawu:- Pistolet do przedmuchiwania z długa końcówką,- Pistolet do ropowania,- Pistolet do mycia i przedmuchiwania,- Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem, - Końcówka do pompowania z manometrem,- Zestaw 3 dysz,- Wąż 20bar (5M) |  | szt.  | 2 |  |  |
| 11 | Zestaw elektronarzędzi W zestawie:- Wiertarka z udarem Napięcie: min. 18V, Moc użyteczna min. 160 W, Maks. moment obrotowy: 70 Nm,Udar: 0-9335 (max. 9500)/34000 (max. 35000) ud/min, Bezszczotkowa budowa silnika;- Szlifierka kątowa min. 18V 125mm Silnik bezszczotkowy, Moc użyteczna: min. 800 W,Napięcie : min. 18 V, Prędkość bez obciążenia min. 9000 obr/minMaks średnica tarczy: 125 mm, Gwint: M14Dodatkowo w zestawie: 2x akumulator min. 18V 5,0Ah Li-lon XRŁadowarka wielonapięciowa XR Zaczep do paska Uchwyt magnetyczny, Kufer transportowy |  | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Akumulatorowa zakrętarka udarowa Dane techniczne:- Silnik bezszczotkowy - Zasilanie akumulatorowe- Napięcie: 18 V- Maks. moment obrotowy: 208 Nm,- Ilość biegów: min. 3 biegi- Prędkość na biegach: 1/2/3: min. 0-1000/2800/3050/minDodatkowo w zestawie: 2x akumulator min. 5,0Ah Li-lon XRŁadowarka wielonapięciowa Zaczep do paska Walizka |  | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Lutownica transformatorowa - moc transformatora: możliwość wyboru 75W lub 45W,- zasilanie: sieciowe: 230V,- temperatura grota: 400st. C,- oświetlenie grota: żarówka 2W 12 |  | szt. | 2 |  |  |
| 14 | Elastyczna lampa Dane techniczne:- Napięcie/Moc min. 18V- Źródło światła: LED- Natężenie światła: max. 400 [Lm]- Rodzaj zasilania: akumulatorowa |  | szt. | 1 |  |  |
|  15 | Akumulator 5.0AH Dane techniczne:- Czas ładowania: max. 150 min - Ładowarka w zestawie - Napięcie/Moc: min. 18V- Pojemność akumulatora [Ah] : min. 5.0- Prąd ładowania : 2.0 (A)- Typ akumulatora : Li-ion - 4-stopniowy wskaźnik naładowania: (100%, 75%, 50%, 25%)- dedykowany do narzędzi RYOBI 18V ONE |  | szt. | 1 |  |  |
| 16 | Młot udarowo- obrotowy z szybko zaciskowym uchwytem wiertarskimDane techniczne:- Napięcie elektryczne: 230V- Moc nominalna: min. 880 W- Siła udaru ( zgodnie z EPTA 05/2016): min. 3,2 J- Prędkość obrotowa: min. 1800 obr/min- Uchwyt wiertarski szbkozaciskowy: SDS Plus- Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0-4.000 ud/min- Nominalna prędkość obrotowa: - min. 0-900 ud/min- Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 4-28mmW zestawie: Rękojeść dodatkowa , Uchwyt wiertarski szybkowymienny Ogranicznik głębokości 21mm, Walizka. |  | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Młotowiertarka Dane techniczne:Akumulatorowy młot udarowo- obrotowy z uchwytem One ChukNapięcie akumulatora: min. 18,0 VIlość akumulatorów: min. 2Pojemność akumulatora: min. 5,0 AhSiła udaru ( zgodnie z EPTA 05/2016): min. 2,4 JPrędkość obrotowa: min. 1800 obr/minUchwyt stanowiskowy: SDS Plus, cylindryczny, HEXLiczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0-4.350 ud/minNominalna prędkość obrotowa: - min. 0-980- obr/minMaksymalna średnica wiercenia w betonie: 4-24 mm W zestawie: Ładowarka GAL 1880 CV Profesional,2x akumulator GBA 18V 5.0Ah , Walizka. |  | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Wiertarka stołowa do metalu na stojaku Charakterystyka urządzenia:  Wiertarka stołowa do metalu- sztywna konstrukcja maszyny,- stół uchylny -45° do +45°,- płynna regulacja prędkości obrotowej wrzeciona- stół z regulacją wysokości za pomocą listwy zębatej,- trójramienna dźwignia,- ogranicznik głębokości wiercenia,- elektroniczny wskaźnik prędkości wiercenia,- wskaźnik laserowy- oświetlenie pola roboczego- w zestawie imadło 100 mmParametry techniczne:- maksymalna średnica wiercenia: 20 mm- zakres obrotów: 190-2700 obr/min- zasilanie: 230 V- uchwyt trzpienia: MK2- maksymalny skok trzpienia: 120 mm- odległość trzpienia od kolumny: 170 mm- odległość trzpienia od podstawy: 530 mm- zakres regulacji wysokości stołu na kolumnie: 380 mm- średnica kolumny: min. 70 mm- wymiary stołu: min. 280x280 mm- wymiary podstawy: min. 480x290 mm- moc silnika: min. 750 W |  | szt. | 1 |  |  |
|  | **Łączna wartość zamówienia zł :** |  **…………………** |

Ponadto deklarujemy:

 Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ wykonanie przedmiotu umowy;
2. zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i zmian do SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;
3. zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych;
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
7. jesteśmy związani ofertą **30 dni** od terminu składania ofert;
8. zapoznałem(liśmy) się i w pełni respektuję(emy) postanowienia zawarte odpowiednio w Regulaminie korzystania z Platformy Smart PZP.
9. wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz przedstawię w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W zakresie danych wymaganych podczas realizacji zamówienia publicznego będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do wszystkich osób, których dane będę przekazywał zgodnie z wymaganiami dokumentacji postępowania;
10. wybór mojej / naszej oferty:
* **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, \*/\*\*
* **będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:\*/\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Produkt | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT. która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| 1 |  |  |  |
| **Razem** |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

\*\* brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

1. adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego:…………………………………..………
2. niezbędne dane w celu odnalezienia dokumentu rejestrowego właściwego przedsiębiorcy w bazie danych (np. właściwy numer rejestru, numer NIP, REGON, dokładna nazwa przedsiębiorcy itd.): ………………………………….
3. **Wykonawca jest:**
* Mikroprzedsiębiorstwem\*
* Małym przedsiębiorstwem\*
* Średnim przedsiębiorstwem\*
* Jednoosobowa działalność gospodarcza\*
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*
* Inny rodzaj\*
1. **Wykonawca nie jest:**
* żadnym z ww. przedsiębiorców\*

Załącznikami do niniejszej oferty są:\*

(1) ……………………………………………………………..………………………………

(2) …………………………………………………………………………………..…………

(..)

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

......................................., tel. ..................., e-mail: ........................

 (Imię i Nazwisko)

(w przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

\*Wykonawca powinien wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty