Dane wykonawcy:

……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

…………………, dnia ……………

**FORMULARZ OFERTOWY**

**III Dostawa elektronarzędzi część 3 RCI Kraków – Nr sprawy 2813.4.2025.SP**

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum i wymagane dane)*

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................

NIP: ................................. REGON: …….…….............. NR KRS: .......................................

PESEL: ................................................................................................................................

*(w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych)*

Przedstawiciel Wykonawcy/ów do kontaktu: ………………………………………………………..

Numer telefonu ......................................, E-mail ………………………………………………

Nawiązując do treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawa elektronarzędzi ” Nr sprawy 2813.4.2025.SP** oferujemy wykonanie zamówienia **dla 3 części** **RCI Kraków** zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę:

…………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………...……/100) ) w tym podatek VAT w wysokości ….% co stanowi kwotę …… zł (słownie złotych……………………………………………………...……/100) wg specyfikacji jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Nazwa produktu oferowanego (pełna jego nazwa) Nr modelu (jeżeli posiada - fakultatywnie), Nazwa producenta. Specyfikacja techniczna (jak w kol nr 2) – obligatoryjnie** | **JM.** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto /zł/** | **Wartość brutto /zł/ kol. 5\*6** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Kompresor przenośny min. 6 l.  Kompresor tłokowy bezolejowy  Dane techniczne:  - Napięcie zasilania 230V.  -Moc silnika min. 1,5 KM/1,1 kW.  - Pojemność zbiornika min. 6l.  - Wydajność 215 l/min.  - Ciśnienie robocze min. 6 bar.  - Ciśnienie maksymalne 8 bar.  - Masa max. 10 kg. | |  | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Wkrętarka akumulatorowa Li-Ion z ładowarką wyposażoną w złącze Micro USB oraz oświetlenie Power LED  Dane techniczne:  - akumulator litowo-jonowy 1szt.  - napięcie akumulatora min. 3.6 V  - moment obrotowy max. 4,5 Nm  - uchwyt magnetyczny sześciokątny  - prędkość bez obciążenia min. 215 obr/min  - czas ładowania: do 4h  - pojemność akumulatora 1,5Ah  - waga: max. 300g  Wyposażenie: 10 końcówek wkręcających, adapter do wkręcania przy krawędzi , adapter kątowy, ładowarka USB | |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Odkurzacz przemysłowy uniwersalny do pracy na mokro i sucho.  Dane techniczne:  - Moc znamionowa min. 1000 W  - Maks. przepływ powietrza 3600l /min  - Maks. podciśnienie 210 mbar  - Pojemność zbiornika min. 25 l  - Przewód zasilający min. 5 m  Wyposażenie standardowe:  - Worek foliowy  - Worek flizelinowy  - Wąż elastyczny 32 mm x 3,5 m P-81739  - Rura prosta (2 szt.) 36 mm x 52 cm P-72942\*  - Rura wygięta (rękojeść) P-72908  - Ssawka do podłóg P-70465  - Ssawka szczelinowa W6084  - Adapter węża 32 mm/25-38 mm P-81745 | |  | szt. | 5 |  |  |
| 4 | Pistolet do klejenia na gorąco  Dane techniczne:  Temperatura pracy: 150 - 200 stopni C,  Szerokość. wkładów klejowych 10 – 12mm  Moc: min. 200W,  Napięcie: 100-240 V | |  | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Wiertarko-wkrętarka udarowo akumulatorowa  Dane techniczne:  - 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa min. 80Nm 2X5,0Ah, min. 18V  - 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem,  - Napięcie zasilania: min. 18V  - Prędkość obrotowa: 17000 - 20000 obr./min  - Typ akumulatora: Li-ion  W zestawie: Akumulator min. 2x5.0Ah,  Ładowarka DC18RC , walizka systemowa MAKPAC. | |  | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Szlifierka kątowa akumulatorowa  Dane techniczne:  - Średnica tarczy 115 mm,  - Zasilanie Akumulatorowe min. 18V  - Max prędkość obrotowa: 900 rpm  - Silnik: bezszczotkowy  - Mocowanie: M14  Wyposażenie:  - Kołnierz mocujący,  - Osłona 1 605 510 364  - Szybkozaciskowa nakrętka mocująca | |  | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Lutownica transformatorowa  Dane techniczne:  - Moc: min. 100W  - Napięcie: 230V/50Hz  - Temperatura grotu: max. 480°C  - Czas pracy: 0,5 – 1.0 min  - Czas przerwy: 1,5 – 2 min  - Średnica grotu: 1,8 - 2mm  - Oświetlenie grotu: żarówka 12V, 2Wnp. | |  | szt. | 3 |  |  |
| 8 | Opalarka elektryczna  Dane techniczne:  - płynna regulacja temperatury w 9 zakresach  - pobór mocy do 2000 W  - temp. 80-650 st. C  - wydatek powietrza 200-550 l/min. | |  | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Stacja lutownicza z lutownicą grotową  Lutownica na gorące powietrze.  Dane techniczne:  - Stacja lutownicza grotowa mocy min. 60W.  - wyświetlacze LED. System ED. Safe.  - Napięcie zasilania.: AC 230V 50Hz.  - Zakres temperatur: 100 C – 480 stopni C.  - Wymienne dysze. | |  | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Stanley zestaw narzędzi pneumatycznych 9 ELEM.  Narzędzia do mycia, przedmuchiwania, ropowania i pompowania:  Skład zestawu:  - Pistolet do przedmuchiwania z długa końcówką,  - Pistolet do ropowania,  - Pistolet do mycia i przedmuchiwania,  - Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem,  - Końcówka do pompowania z manometrem,  - Zestaw 3 dysz,  - Wąż 20bar (5M) | |  | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Zestaw elektronarzędzi  W zestawie:  - Wiertarka z udarem  Napięcie: min. 18V, Moc użyteczna min. 160 W, Maks. moment obrotowy: 70 Nm,  Udar: 0-9335 (max. 9500)/34000 (max. 35000) ud/min, Bezszczotkowa budowa silnika;  - Szlifierka kątowa min. 18V 125mm  Silnik bezszczotkowy, Moc użyteczna: min. 800 W,  Napięcie : min. 18 V, Prędkość bez obciążenia min. 9000 obr/min  Maks średnica tarczy: 125 mm, Gwint: M14  Dodatkowo w zestawie:  2x akumulator min. 18V 5,0Ah Li-lon XR  Ładowarka wielonapięciowa XR  Zaczep do paska  Uchwyt magnetyczny,  Kufer transportowy | |  | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Akumulatorowa zakrętarka udarowa  Dane techniczne:  - Silnik bezszczotkowy  - Zasilanie akumulatorowe  - Napięcie: 18 V  - Maks. moment obrotowy: 208 Nm,  - Ilość biegów: min. 3 biegi  - Prędkość na biegach: 1/2/3: min. 0-1000/2800/3050/min  Dodatkowo w zestawie:  2x akumulator min. 5,0Ah Li-lon XR  Ładowarka wielonapięciowa  Zaczep do paska  Walizka | |  | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Lutownica transformatorowa  - moc transformatora: możliwość wyboru 75W lub 45W,  - zasilanie: sieciowe: 230V,  - temperatura grota: 400st. C,  - oświetlenie grota: żarówka 2W 12 | |  | szt. | 2 |  |  |
| 14 | Elastyczna lampa  Dane techniczne:  - Napięcie/Moc min. 18V  - Źródło światła: LED  - Natężenie światła: max. 400 [Lm]  - Rodzaj zasilania: akumulatorowa | |  | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Akumulator 5.0AH  Dane techniczne:  - Czas ładowania: max. 150 min  - Ładowarka w zestawie  - Napięcie/Moc: min. 18V  - Pojemność akumulatora [Ah] : min. 5.0  - Prąd ładowania : 2.0 (A)  - Typ akumulatora : Li-ion  - 4-stopniowy wskaźnik naładowania: (100%, 75%, 50%, 25%)  - dedykowany do narzędzi RYOBI 18V ONE | |  | szt. | 1 |  |  |
| 16 | Młot udarowo- obrotowy z szybko zaciskowym uchwytem wiertarskim  Dane techniczne:  - Napięcie elektryczne: 230V  - Moc nominalna: min. 880 W  - Siła udaru ( zgodnie z EPTA 05/2016): min. 3,2 J  - Prędkość obrotowa: min. 1800 obr/min  - Uchwyt wiertarski szbkozaciskowy: SDS Plus  - Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0-4.000 ud/min  - Nominalna prędkość obrotowa: - min. 0-900 ud/min  - Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 4-28mm  W zestawie:  Rękojeść dodatkowa , Uchwyt wiertarski szybkowymienny  Ogranicznik głębokości 21mm, Walizka. | |  | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Młotowiertarka  Dane techniczne:  Akumulatorowy młot udarowo- obrotowy z uchwytem One Chuk  Napięcie akumulatora: min. 18,0 V  Ilość akumulatorów: min. 2  Pojemność akumulatora: min. 5,0 Ah  Siła udaru ( zgodnie z EPTA 05/2016): min. 2,4 J  Prędkość obrotowa: min. 1800 obr/min  Uchwyt stanowiskowy: SDS Plus, cylindryczny, HEX  Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0-4.350 ud/min  Nominalna prędkość obrotowa: - min. 0-980- obr/min  Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 4-24 mm  W zestawie:  Ładowarka GAL 1880 CV Profesional,  2x akumulator GBA 18V 5.0Ah , Walizka. | |  | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Wiertarka stołowa do metalu na stojaku  Charakterystyka urządzenia:  Wiertarka stołowa do metalu  - sztywna konstrukcja maszyny,  - stół uchylny -45° do +45°,  - płynna regulacja prędkości obrotowej wrzeciona  - stół z regulacją wysokości za pomocą listwy zębatej,  - trójramienna dźwignia,  - ogranicznik głębokości wiercenia,  - elektroniczny wskaźnik prędkości wiercenia,  - wskaźnik laserowy  - oświetlenie pola roboczego  - w zestawie imadło 100 mm  Parametry techniczne:  - maksymalna średnica wiercenia: 20 mm  - zakres obrotów: 190-2700 obr/min  - zasilanie: 230 V  - uchwyt trzpienia: MK2  - maksymalny skok trzpienia: 120 mm  - odległość trzpienia od kolumny: 170 mm  - odległość trzpienia od podstawy: 530 mm  - zakres regulacji wysokości stołu na kolumnie: 380 mm  - średnica kolumny: min. 70 mm  - wymiary stołu: min. 280x280 mm  - wymiary podstawy: min. 480x290 mm  - moc silnika: min. 750 W | |  | szt. | 1 |  |  |
|  | | **Łączna wartość zamówienia zł :** | | | | | **…………………** |

Ponadto deklarujemy:

Termin realizacji do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.   
*(nie dłużej niż do 40 dni ).*

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ wykonanie przedmiotu umowy;
2. zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i zmian do SWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;
3. zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych;
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
7. jesteśmy związani ofertą **30 dni** od terminu składania ofert;
8. zapoznałem(liśmy) się i w pełni respektuję(emy) postanowienia zawarte odpowiednio w Regulaminie korzystania z Platformy Smart PZP.
9. wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz przedstawię w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W zakresie danych wymaganych podczas realizacji zamówienia publicznego będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do wszystkich osób, których dane będę przekazywał zgodnie z wymaganiami dokumentacji postępowania;
10. wybór mojej / naszej oferty:

* **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, \*/\*\*
* **będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:\*/\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Produkt | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT. która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| 1 |  |  |  |
| **Razem** | |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

\*\* brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

1. adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego:…………………………………..………
2. niezbędne dane w celu odnalezienia dokumentu rejestrowego właściwego przedsiębiorcy w bazie danych (np. właściwy numer rejestru, numer NIP, REGON, dokładna nazwa przedsiębiorcy itd.): ………………………………….
3. **Wykonawca jest:**

* Mikroprzedsiębiorstwem\*
* Małym przedsiębiorstwem\*
* Średnim przedsiębiorstwem\*
* Jednoosobowa działalność gospodarcza\*
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*
* Inny rodzaj\*

1. **Wykonawca nie jest:**

* żadnym z ww. przedsiębiorców\*

Załącznikami do niniejszej oferty są:\*

(1) ……………………………………………………………..………………………………

(2) …………………………………………………………………………………..…………

(..)

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

......................................., tel. ..................., e-mail: ........................

(Imię i Nazwisko)

(w przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

|  |  |
| --- | --- |
| ……………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów).  Oświadczenie w postaci elektronicznej winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

\*Wykonawca powinien wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty