Przedmiot zamówienia: **ZMYWARKA GASTRONOMICZNA z funkcją wyparzania – szt. 1**

Producent: ………………………………………………………..

Nazwa-model/typ ………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z min. 2024r.)……………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **OPIS PRZEDMIOTU** |  | **PARAMETR** **WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| 1 | Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania naczyń:z pompą odpływu przeznaczona do mycia szkła, talerzy i sztućców. Elektroniczne sterowanie. Prześwit umożliwia mycie talerzy o maksymalnej średnicy 35 cm. Przy zastosowaniu odpowiedniego kosza możliwość mycia pojemników GN.  |  | TAK |  |
| 2 | Wymiary max. wys. 80 cm, szer. 58 cm, gł. 61 cm |  | TAK |  |
| 3 | Wymiary koszy: 500 x 500 mmW wyposażeniu 2 kosze (na talerze i płaski) wykonane z odpornego, wysokiej jakości tworzywa oraz koszyczek na sztućce |  | TAK |  |
| 4 | Zmywarka ma 3 podstawowe cykle mycia: 90 i 120 i 180 s. Mycie naczyń odbywa się w temperaturze około 60ºC (maksymalna temperatura 65oC) , natomiast wyparzanie – w temperaturze do 92ºC. Orientacyjna wydajność: 40/30/20 koszy na godz. |  |  TAK |  |
| 5 | Możliwość ustawienia 4 programów mycia, z ustawieniem czasu cyklu, temperatury wody w zbiorniku (maksymalnie 65oC)  i bojlerze (maksymalnie 92oC), szybkości dozowania detergentów:* + 1. czas cyklu: 60-540 s
	+ 2. czas cyklu: 0-540 s
	+ 3. czas cyklu: 60-540 s
	+ 4. czas cyklu: 60-720 s (intensywny)
 |  | TAK |  |
| 6 | Panel sterowania posiada funkcje:* Wybór języka komunikatów na wyświetlaczu.
* Wyświetlanie temperatury pracy zmywarki.
* Możliwość aktywacji sygnału dźwiękowego po zakończeniu cyklu mycia.
* Możliwość ustawienia automatycznego zmywania po zamknięciu drzwi.
* Wyświetlanie sumy wszystkich cykli mycia zmywarki.
* Aktywacja dozowników płynów myjącego i płuczącego.
* Możliwość ustawienia 4 programów mycia, z ustawieniem czasu cyklu, temperatury wody w zbiorniku (maksymalnie 65oC)  i bojlerze (maksymalnie 92oC), szybkości dozowania detergentów:
* ustawienia wymuszenia częstotliwości wymiany wody po określonej liczbie cykli
 |  | TAK |  |
| 7 | Funkcja Termostop komory mycia i bojlera - gwarantuje mycie w ustawionej temperaturze (cykl nie rozpocznie się, jeśli temperatura wody w zbiorniku/bojlerze jest poniżej ustawionej wartości).   |  | TAK |  |
| 8 | Funkcja samoczyszczenia - automatyczne czyszczenie komory mycia na koniec dnia po całkowitym opróżnieniu za pomocą gorącej wody z bojlera.  |  | TAK |  |
| 9 | SoftStart - łagodny start dysz myjących, które nie rotują od razu z maksymalną prędkością, zabezpiecza szkło przed uszkodzeniem. |  | TAK |  |
| 10 | Pompa odpływu zamontowana w zmywarce umożliwia jej użytkowanie w zmywalni, gdzie odpływ wody umieszczony jest powyżej podłogi. Zastosowanie pompy spustowej jest szczególnie wygodne w przypadku już istniejących lokali gastronomicznych, w których nie jest możliwe dokonywanie przeróbek sieci wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu, gdzie umieszczona będzie zmywarka.  |  | TAK |  |
| 11 | Tłoczona wanna ze stali nierdzewnej oraz filtry wanny zapewniają utrzymanie czystości na optymalnym poziomie. Górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują właściwą jakość mycia i wyparzania. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia utrzymanie najwyższych standardów higieny.   |  | TAK |  |
| 12 | W wyposażeniu zmywarki do naczyń znajdują się:* dozownik płynu płuczącego
* dozownik płynu myjącego
* kosze o wymiarach 50x50 cm:
	+ uniwersalny płaski
	+ kosz na 12/18 talerzy
	+ pojemnik na sztućce
* przewód zasilający
* przewody zasilania wodą i **odpływu**
 |  |   TAK |  |
| 13 | W wyposażeniu: Zmiękczacz automatyczny wody skalibrowany, gotowy do podłączenia np. typu Mini Boy / max. wysokość 55 cm / |  | TAK |  |
| 14 | W pakiecie: zapas płynu myjącego, nabłyszczającego oraz soli do zmywarki |  | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 16 | Karta gwarancyjna |  | TAK |  |
| 17 | Gwarancja: min. 24 miesiące |  | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia.

**Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji**.

Data: ……………………r.

Podpis……………………..