Przedmiot zamówienia: **ZMYWARKA GASTRONOMICZNA z funkcją wyparzania – szt. 1**

Producent: ………………………………………………………..

Nazwa-model/typ ………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z min. 2024r.)……………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **OPIS PRZEDMIOTU** |  | **PARAMETR**  **WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| 1 | Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania naczyń: z pompą odpływu przeznaczona do mycia szkła, talerzy i sztućców. Elektroniczne sterowanie. Prześwit umożliwia mycie talerzy o maksymalnej średnicy 35 cm. Przy zastosowaniu odpowiedniego kosza możliwość mycia pojemników GN. |  | TAK |  |
| 2 | Wymiary max. wys. 80 cm, szer. 58 cm, gł. 61 cm |  | TAK |  |
| 3 | Wymiary koszy: 500 x 500 mm  W wyposażeniu 2 kosze (na talerze i płaski) wykonane  z odpornego, wysokiej jakości tworzywa oraz koszyczek na sztućce |  | TAK |  |
| 4 | Zmywarka ma 3 podstawowe cykle mycia: 90 i 120 i 180 s. Mycie naczyń odbywa się w temperaturze około 60ºC (maksymalna temperatura 65oC) , natomiast wyparzanie – w temperaturze do 92ºC. Orientacyjna wydajność: 40/30/20 koszy na godz. |  | TAK |  |
| 5 | Możliwość ustawienia 4 programów mycia, z ustawieniem czasu cyklu, temperatury wody w zbiorniku (maksymalnie 65oC)  i bojlerze (maksymalnie 92oC), szybkości dozowania detergentów:   * + 1. czas cyklu: 60-540 s   + 2. czas cyklu: 0-540 s   + 3. czas cyklu: 60-540 s   + 4. czas cyklu: 60-720 s (intensywny) |  | TAK |  |
| 6 | Panel sterowania posiada funkcje:   * Wybór języka komunikatów na wyświetlaczu. * Wyświetlanie temperatury pracy zmywarki. * Możliwość aktywacji sygnału dźwiękowego po zakończeniu cyklu mycia. * Możliwość ustawienia automatycznego zmywania po zamknięciu drzwi. * Wyświetlanie sumy wszystkich cykli mycia zmywarki. * Aktywacja dozowników płynów myjącego i płuczącego. * Możliwość ustawienia 4 programów mycia, z ustawieniem czasu cyklu, temperatury wody w zbiorniku (maksymalnie 65oC)  i bojlerze (maksymalnie 92oC), szybkości dozowania detergentów: * ustawienia wymuszenia częstotliwości wymiany wody po określonej liczbie cykli |  | TAK |  |
| 7 | Funkcja Termostop komory mycia i bojlera - gwarantuje mycie w ustawionej temperaturze (cykl nie rozpocznie się, jeśli temperatura wody w zbiorniku/bojlerze jest poniżej ustawionej wartości). |  | TAK |  |
| 8 | Funkcja samoczyszczenia - automatyczne czyszczenie komory mycia na koniec dnia po całkowitym opróżnieniu za pomocą gorącej wody z bojlera. |  | TAK |  |
| 9 | SoftStart - łagodny start dysz myjących, które nie rotują od razu z maksymalną prędkością, zabezpiecza szkło przed uszkodzeniem. |  | TAK |  |
| 10 | Pompa odpływu zamontowana w zmywarce umożliwia jej użytkowanie w zmywalni, gdzie odpływ wody umieszczony jest powyżej podłogi. Zastosowanie pompy spustowej jest szczególnie wygodne w przypadku już istniejących lokali gastronomicznych, w których nie jest możliwe dokonywanie przeróbek sieci wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu, gdzie umieszczona będzie zmywarka. |  | TAK |  |
| 11 | Tłoczona wanna ze stali nierdzewnej oraz filtry wanny zapewniają utrzymanie czystości na optymalnym poziomie. Górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują właściwą jakość mycia i wyparzania. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia utrzymanie najwyższych standardów higieny. |  | TAK |  |
| 12 | W wyposażeniu zmywarki do naczyń znajdują się:   * dozownik płynu płuczącego * dozownik płynu myjącego * kosze o wymiarach 50x50 cm:   + uniwersalny płaski   + kosz na 12/18 talerzy   + pojemnik na sztućce * przewód zasilający * przewody zasilania wodą i **odpływu** |  | TAK |  |
| 13 | W wyposażeniu: Zmiękczacz automatyczny wody skalibrowany, gotowy do podłączenia np. typu Mini Boy  / max. wysokość 55 cm / |  | TAK |  |
| 14 | W pakiecie: zapas płynu myjącego, nabłyszczającego oraz soli do zmywarki |  | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 16 | Karta gwarancyjna |  | TAK |  |
| 17 | Gwarancja: min. 24 miesiące |  | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia.

**Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji**.

Data: ……………………r.

Podpis……………………..