**Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilania sprężarek i urządzeń pomocniczych**.

Zakres :

1. Trasy kablowe:

- dostawa i montaż konstrukcji wsporczych

- montaż drabin stalowych ocynkowanych

- montaż rurek stalowych ocynkowanych

2. Demontaż istniejącej instalacji

3. Przełożenie kabli na istniejących trasach kablowych

Dostawa i montaż rozdzielnicy RPW

4. Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego:

- wykonanie okablowania

- montaż opraw oświetlenia ogólnego – dostawa Inwestora

- dostawa i montaż opraw liniowych 4 szt.

- dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego

5. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych:

- wykonanie okablowania zestawów gniazd remontowych

- zasilanie gniazd wtyczkowych wraz z dostawą i montażem – 8 szt.

- dostawa i montaż zestawów gniazd remontowych – 3 kpl.

- zasilanie bram wjazdowych

- -zasilanie osuszaczy

6. Wzmocnienie zasilania sprężarek:

- dostawa i ułożenie kabli YKXS 4x1x95mm2 /20m/ wraz podłączeniem

- dostawa i ułożenie kabli YKXS 2x1x95mm2 /50m/ wraz podłączeniem

- dostawa i ułożenie kabli YKXS 1x95mm2 /40m/ wraz podłączeniem

- dostawa i ułożenie kabli BiT Power 4xG150mm2 /10m/ wraz

podłączeniem

7. Instalacja połączeń wyrównawczych

8. Pomiary dokumentacja powykonawcza, zasilanie istniejących szafek wentylacji