***Załącznik nr 1 a***

**Pakiet nr. 8 - Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych - 1 szt.**

**Nazwa i typ :** Tourniquet T 2500 REF: 15-12-500

**Nazwa producenta:** VBM Medizintechnik GMBH

**Kraj produkcji:** Niemcy

**Rok produkcji:**  2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | OPIS | **WYMAGANE PARAMETRY  I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. 7 | Czynnik roboczy – medyczne sprężone powietrze | Tak | tak |
|  | Ciśnienie zasilacza - 400 kPa | Tak | Tak, dopuszczono odpowiedzią zamawiającego |
|  | Ciśnienie wyjściowe – 0÷500 mmHg | Tak | Tak, dopuszczono odpowiedzią zamawiającego |
| 1. 8 | Pomiar czasu – stoper z dźwiękową sygnalizacją czasu | Tak | tak |
| 1. 9 | Wymiary – 20,5 cm x 21 cm x 16 cm | Tak | Tak, dopuszczono odpowiedzią zamawiającego |
| 1. 10 | Waga – 2,2 kg | Tak | tak |
| 1. 12 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak | tak |
| 1. 13 | Opaska zaciskowa na udo – 140 x 13,5 cm – 1 szt | Tak | Tak, dopuszczono odpowiedzią zamawiającego |
|  | Opaska zaciskowa na ramię 64 x 13 cm – 1 szt | Tak | Tak, dopuszczono odpowiedzią zamawiającego |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.