**Załącznik nr 10 do SWZ. Harmonogram dostaw w roku 2025**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wodomierzy do wody zimnej i nakładek do odczytu radiowego** prowadzonego przez PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 12; 27-600 Sandomierz wskazano poniżej ilości oraz zasady realizacji dostaw objętych postępowaniem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Wymagania dodatkowe** |  | **I kwartał 2025** | **II kwartał 2025** | **III kwartał 2025** | **IV kwartał 2025** | **Razem rok 2025** |
| **1** | Wodomierze jednostrumieniowe | DN 15 mm, klasa 125-H |  | **500** | **200** | **200** | **100** | **1000** |
| **2** | Wodomierze objętościowe | DN 20 mm, klasa R-160 |  | **50** | **20** | **20** | **10** | **100** |
| **3** | DN 25 mm, klasa R-160 |  | **8** | **2** | **1** | **0** | **11** |
| **4** | DN 40 mm, klasa R-160 |  | **6** | **2** | **1** | **0** | **9** |
| **5** | Wodomierze ultradźwiękowe | DN 20 mm, dynamika R 800 |  | **8** | **1** | **1** | **0** | **10** |
| **6** | DN 50 mm, dynamika R 800 |  | **1** | **1** | **0** | **0** | **2** |
| **7** | DN 80 mm, dynamika R 800 |  | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **8** | DN 100 mm, dynamika R 800 |  | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **9** | Moduły radiowe dostosowane do montażu bezpośrednio na wodomierzach jednostrumieniowych oraz objętościowych, współpracujące z obecnie eksploatowanym systemem odczytu radiowego IZAR @MOBILE | |  | **400** | **100** | **100** | **100** | **700** |
| **10** | Zestawy redukcyjne do montażu wodomierzy jednostrumieniowych: ze średnicy 20/l-130/1” na średnicę 15/l-110/3/4” | |  | **300** | **100** | **100** | **0** | **500** |

Poszczególne dostawy będą realizowane po zgłoszeniu przez zamawiającego drogą elektroniczną zgodnie z warunkami wskazanymi w SWZ i zawartą umową.

Termin dostawy do 30 dni od daty zgłoszenia.

Po zrealizowaniu danej dostawy wykonawca w terminie przewidzianym w umowie otrzyma protokół odbioru lub wykaz uwag.

Przykładowy protokół odbioru stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

**Prawo opcji:**

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych dostaw maksymalnie do 20% ilości wskazanych w poszczególnych pozycjach. Realizacja opcji będzie podlegać następującym warunkom i wymaganiom:

- realizacja opcji wymagać będzie zgłoszenia wykonawcy takiego zlecenia w formie elektronicznej lub pisemnej,

- zgłoszenie będzie dokonane z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu realizacji,

- opcja może zostać zrealizowana jednocześnie w terminach kwartalnej dostawy,

- zakres realizacji opcji będzie dotyczyć jedynie przedmiotu zamówienia wycenionego w ofercie przez wykonawcę w formularzu cenowym,

- wynagrodzenie wykonawcy będzie oparte na kalkulacji cenowej wskazanej w formularzu cenowym,

- w przypadku realizacji lub braku realizacji opcji będą obowiązywać wymagania zawarte w umowie z wykonawcą.