**FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY**

W odpowiedzi **na zapytani**e **ofertowe z dnia 15.01.2025r**

prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na:

**„Sukcesywne dostawy znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa   
ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach w 2025 r.”**

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................………...............................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................…............................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.....................................................................................................................................…...........................

....................................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON..............................................................Nr NIP………………………………………………


nr telefonu .....................................................................tel. kom………………………………………

e-mail .............................................................................................

1. **Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę umowną brutto: ………............ zł**

Według cen jednostkowych podanych poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | | **Cena jednostkowa**  **w zł. brutto** | Wartość  w zł. brutto |
| jedn. Miar | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Znaki ostrzegawcze z grupy A** | | | | | |
| 1 | trójkątne 900 mm | szt. | 10,00 |  |  |
| 2 | trójkątne 900 mm- folia typu 2 | szt. | 5,00 |  |  |
| Znaki zakazu grupy B | | | | | |
| 3 | fi 800mm | szt. | 10,00 |  |  |
| 4 | B- 20 folia typu 2 | szt. | 5,00 |  |  |
| Znaki nakazu grupy C | | | | | |
| 5 | fi 800 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| **Znaki informacyjne grupy D** | | | | | |
| 6 | kwadratowe 600x600 | szt. | 10,00 |  |  |
| 7 | kwadratowe 600x750 | szt. | 5,00 |  |  |
| 8 | znak D-42, D-43 1200x600mm | szt. | 10,00 |  |  |
| 9 | D6, D6a,D6b - wym. 600x600 folia typu 2 | szt. | 5,00 |  |  |
| **Tablice typu E** | | | | | |
| 10 | Tablice typ E | m2 | 10,00 |  |  |
| Znaki typu F | | | | | |
| 11 | Znaki typu F | m2 | 10,00 |  |  |
| **Tabliczki do znaków drogowych grupy T** | | | | | |
| 12 | Tabliczki typu T- wszystkie rodzaje | m2 | 10,00 |  |  |
| **Elementy bezpieczeństwa ruchu** | | | | | |
| 13 | Słupki prowadzące U-1 a (umieszczane samodzielnie na poboczu) | szt. | 50,00 |  |  |
| 14 | słupek prowadzący U-1a ze znakiem kilometrowym U-7 i U -8 | szt. | 20,00 |  |  |
| 15 | Tablice prowadzące U-3a, U-3b pojedyncze w prawa i lewa | szt. | 5,00 |  |  |
| 16 | Tablice U-3c, U-3d, tablice jednostronne ciągłe prawa i lewa (1,8 m) | szt. | 3,00 |  |  |
| 17 | Tablica prowadząca dwustronna U-3 e | szt. | 3,00 |  |  |
| 18 | Słupek przeszkodowy U 5a | szt. | 3,00 |  |  |
| 19 | Słupek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C-9 fi 400 | szt. | 2,00 |  |  |
| 20 | Słupek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C-9 fi 600 | szt. | 2,00 |  |  |
| 21 | Słupek blokujący U12c fi 120 | szt. | 5,00 |  |  |
| 22 | Tablice U-9a, U-9b do oznaczenia skrajni poziomej drogi -pojedyncze jednostronne | szt. | 5,00 |  |  |
| 23 | Słupek wskaźnikowy G1 typ a, b, c,d, e, f | szt. | 6,00 |  |  |
| 24 | Bariera U 12 a z ramą bez wypełnienia 2000x1600 biało czerwona | szt. | 2,00 |  |  |
| 25 | Bariera odgradzająca U-11 a (2,00m, oklejana, kotwiona) wykonana z metalu kolor wg potrzeby zamawiającego wymiary zgodne z rozporządzeniem | szt. | 2,00 |  |  |
| 26 | Bariera odgradzająca U-12 b ( 2 łańcuchy, słupek co 1,5 m) | szt. | 2,00 |  |  |
| 27 | Pachołek U- 23 c (500 mm) | szt. | 2,00 |  |  |
| 28 | Próg zwalniający wyspowy z kompletem akcesoriów 1800/2000/65 **Quartet \***  **\*za komplet progu Quartet należy rozumieć 2 progi składające się każdy z 4 elementów ( łącznie 8 elementów)** | kpl | 6,00 |  |  |
| 29 | Próg zwalniający liniowy U-16 d o dł. 5,00 m, szer. 0,90 m, wysokość 0,05 m z kompletem akcesoriów | kpl | 5,00 |  |  |
| 30 | U-18 b lustro drogowe prostokąt 600/800 | szt. | 6,00 |  |  |
| 31 | uchwyt do krawędzi typu zacisk | szt. | 50,00 |  |  |
| 32 | U-18 a lustro drogowe okrągłe 800 | szt. | 5,00 |  |  |
| 33 | Bariera ochronna SP-05 słupek co 4m N2W5A dotyczy 1 metra bieżącego dla odcinków z prowadnic o długości 4 mb (rys.1) | mb | 5,00 |  |  |
| 34 | łącznik ukośny do bariery drogowej (rys. 2) | szt. | 2,00 |  |  |
| 35 | Łącznik czołowy pojedynczy do bariery drogowej (tzw. „baran”) (rys.3) | szt. | 2,00 |  |  |
| 36 | U-14 e element bariery z tworzywa sztucznego drogowej (separator ruchu) | szt. | 5,00 |  |  |
| 37 | Punktowy element odblaskowy „kocie oczko” | szt. | 20,00 |  |  |
| **Słupki do znaków drogowych** | | | | | |
| 38 | słupek fi 60,3 -2.0 4,5-metrowe | szt. | 50,00 |  |  |
| 39 | kołki montażowe do progów dł 140 mm | szt. | 150,00 |  |  |
| 40 | słupek fi 60,3 -2.0 3,5-metrowe | szt. | 50,00 |  |  |
| **\*za komplet progu Quartet należy rozumieć 2 progi składające się każdy z 4 elementów ( łącznie 8 elementów)** | | | | | |



Każdy znak drogowy pionowy jednostronny lub dwustronny powinien być wyposażony w komplet elementów składających się na uchwyt montażowy (obejma uniwersalna, zaciski, śruby, podkładki, itp.), który należy wliczyć w cenę znaku

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty

**Na ofertę składają się:**

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

miejscowość i data ....................................................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty

