{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["2025","Arkusz2"],"not_rendered":{"images":2},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"2025","index":0,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,2,15],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[17,13,17,14],[18,13,18,14],[19,13,19,14]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
["Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany w 2025r. (lokale mieszkalne) "]
[]
[]
["L.P.","Adres","typ drzwi ","Wymiar ",null,"ilość (szt)","powierzchnia stolarki ogółem (m2)","Szkic przed wymianą","Realizacja",null,null,"ilość (szt)","powierzchnia stolarki ogółem (m2)","UWAGI","Wartość netto  [zł/szt]","Razem wartość  netto [zł/szt]       "]
[{"$nulls":3},"szer","wys",{"$nulls":3},"szkic","szer","wys"]
[1,"CHODKIEWICZA 27/8","do lokalu",0.94,2.01,1,{"v":1.8893999999999997,"d":"1.89"},null,null,0.94,2.01,1,1.89]
[2,"ŻWIROWA 9A/6","do lokalu",0.84,2.01,1,{"v":1.6883999999999997,"d":"1.69"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},2.01,1,1.81,"poszerzenie otworu do wymaganej szerokości 90cm"]
[3,"WYSZYŃSKIEGO 16/1","do lokalu",{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2,"d":"2.00"},1,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2,"d":"2.00"},1,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[4,"WESTERPLATTE 4/25","do loklau",0.83,1.95,1,{"v":1.6184999999999998,"d":"1.62"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2,"d":"2.00"},1,{"v":1.8,"d":"1.80"},"poszerzenie I podwyzszenie otworu do wymaganej szerokości 90cm"]
[5,"ŻWIRKI I WIGURY 8/7","do lokalu",0.94,{"v":2.2,"d":"2.20"},1,{"v":2.068,"d":"2.07"},null,null,0.94,2.05,1,1.93,"zamurowanie otworu do wysokości 205cm"]
[6,"MIESZKA 18/10","do lokalu",0.92,2.02,1,{"v":1.8584,"d":"1.86"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},2.02,1,1.82]
[7,"KAZ.WIELKIEGO 48/5","do lokalu",0.85,{"v":2,"d":"2.00"},1,{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2,"d":"2.00"},1,{"v":1.8,"d":"1.80"},"poszerzenie do wymaganej szerokośco 90cm"]
[8,"MIESZKA 24/18","do wc na klatce schodowej",{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":1.9,"d":"1.90"},1,{"v":1.3299999999999998,"d":"1.33"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":1.9,"d":"1.90"},1,1.33,"drewnie prefabrykowane"]
[9,"MIESZKA I 49 2i3","do wspólnego przedpokoju",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1,{"v":2.1,"d":"2.10"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},2.05,1,2.05,"zamurowanie otworu do wymaganej wysokości 205cm"]
[10,"WYSZYŃSKIEGO 29/1a","do wspólnego przedpokoju",2.98,{"v":2.4,"d":"2.40"},1,{"v":7.152,"d":"7.15"},null,null,{"v":1,"d":"1.00"},2.05,1,2.05,"przemurowanie do nowego otworu 100x205cm"]
[11,"WESTERPLATTE 6/50","do lokalu",{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":2.2,"d":"2.20"},1,{"v":1.9800000000000002,"d":"1.98"},null,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},2.05,1,1.85,"zamurowanie otworu do wysokości 205cm"]
[null,"RAZEM:",{"$nulls":4},{"v":25.1847,"d":"25.18"},{"$nulls":4},11,{"v":20.130000000000003,"d":"20.13"},"jw."]
[{"$nulls":13},"Razem netto :"]
[{"$nulls":13},"Podatek VAT …..... % :"]
[{"$nulls":13},"Razem brutto:"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}