**SKARB PAŃSTWA**

**31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU**

**z up. KOMENDANTA**

**mjr Adrian RZEŹNICZAK**

Zgierz, dnia 24 marca 2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** *udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 44/ZP/25.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.   
2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego   
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

**DOSTAWA MODELU PARTII TESTOWEJ, PARTII TESTOWEJ   
I WZORÓW DO PRODUKCJI SERYJNEJ TRZEWIKI Z GWOŹDZIAMI OCHRONNYMI WZÓR 925/MON**

44/ZP/25

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,   
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:**

*„Zamawiający na etapie składania oferty żąda: "Model ofertowy – 2 pary trzewików   
z gwoździami ochronnymi, w tym 1 para z przeciętą półparą w rozmiarze 27 w tęgości I" a na etapie realizacji zamówienia podstawowego etap I Zamawiający żąda: " Model   
do wykonania partii testowej Trzewików z gwoździami ochronnymi Wzór 925/MON (model do partii testowej stanowi: 1 para trzewików plus 1 para z przeciętą PRAWĄ półparą trzewika w rozmiarze 27 w tęgości I" . Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na etapie składania oferty dostarczyć wraz z ofertą 2 pary trzewików z gwoździami ochronnymi, w tym 1 para z przeciętą LEWĄ półparą w rozmiarze 27 w tęgości I ??? W zaproponowanym rozwiązaniu potencjalny Wykonawca w procesie całego postępowania przecina łącznie 1 parę obuwia a nie dwie.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga złożenia jako przedmiotowego środka dowodowego modelu ofertowego – 2 par trzewików z gwoździami ochronnymi, w tym   
1 para z przeciętą półparą w rozmiarze 27 w tęgości I. W zamówieniu podstawowym   
w etapie I Zamawiający wymaga złożenia 1 kompletu modelu do wykonania partii testowej Trzewików z gwoździami ochronnymi Wzór 925/MON (model do partii testowej stanowi: 1 para trzewików plus 1 para z przeciętą prawą półparą trzewika w rozmiarze 27 w tęgości I).

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest złożyć w każdym etapie (model ofertowy i ewentualnie po podpisaniu umowy w I etapie) po dwie pary trzewików (4 buty, w tym jeden but przecięty).

Zgodnie z art. 77.1. zamawiający zawróci wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich modele.

Zgodnie z art. 77.2. modele ofertowe złożone przez Zamawiającego, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie zostaną zwrócone – stają się załącznikiem do umowy (egzemplarz Zamawiającego). Zgodnie z zapisami Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza musi w I etapie postępowania ponownie dostarczyć dwie pary trzewików (4 buty, w tym jeden but przecięty prawy). Zgodnie   
z wymaganiami Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza   
w konsekwencji w procesie całego postępowania przecina łącznie i tak 2 pary obuwia.

**PYTANIE 2:**

*„Czy specyfikacje techniczne/atesty producenta materiałów zasadniczych i dodatków zastosowanych do wykonania trzewików z gwoździami ochronnymi mogą pochodzić   
z roku poprzedniego czy muszą być z roku bieżącego?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza dołączenie specyfikacji technicznych/atestów z poprzedniego roku.

**PYTANIE 3:**

*„Zamawiający do II etapu umowy wymaga kompletu wyników badań laboratoryjnych   
w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, do których konkretnie materiałów odnosi się ten wymóg i w jakim zakresie badań/według jakich norm?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga kompletu wyników badań laboratoryjnych z zakresu bezpieczeństwa wyrobu lub Certyfikat OEKO-TEX Standard 100 dla klasy produktów II, zgodnie z Projektem Karty Zmian do WDTT, Tablica 2, Lp. 5÷6 (skóra bydlęca lakierowana w kolorze czarnym), Tablica 3 Lp. 6÷7 (skóra świńska podszewkowa   
w kolorze brązowym).

**PYTANIE 4:**

*„Biorąc pod uwagę normę dla skór wierzchnich dla obuwia polowego tj. PWT 04-01:1998, która jest przywołana jako odniesienie do wymagań do skóry wierzchniej   
w Załączniku nr 2a - WDTT Trzewiki z gwoździami ochronnymi wzór 925/MON, prosimy zatem o wprowadzenie korekty w Załączniku nr 2 w punkcie 3.2 Lp. 1 (badanie grubości) aby była wskazana grubość wyjściowa skóry wierzchniej tj. 1,8-2,2 mm, a nie wszystkich elementów wierzchnich wykonanych ze skóry, które uzyskuje się w procesie produkcji poprzez szpaltowanie. Poniżej przywołanie z normy PWT 04-01:1998.”*

*Tablica A.1 – Zestawienie wymagań i metod skór bydlęcych na wierzchy obuwia polowego.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Nazwa wskaźnika* | *Jednostka miary* | *Wartość wskaźnika* | *Metoda wyznaczania* |
| *1.* | *Grubość* | *mm* | *1,8-2,2* | *PN-EN ISO*  *2589:2005* |

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający w Projekcie Karty Zmian do WDTT Załącznik nr 1, w podrozdz. 3.2 Tablica 2 Lp. 1 określa wymaganie dla parametru grubości skóry bydlęcej licowej w kolorze czarnym lakierowanej zastosowanej na wierzch obuwia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wskaźnika** | **Jednostka miary** | **Wartość wskaźnika** | **Metoda badań** |
| 1 | Grubość | mm | 1,8 ÷ 2,2 | PN-EN ISO 2589:2016-05 |

**PYTANIE 5:**

*„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie w Tabeli 1, wymagań technicznych w pkt. 22 następujących składowych obcasa: klin mały, klin duży wykonane z kruponu podpodeszwowego gr.3,0-3,5 mm oraz wypełnienie podkówki wykonane ze skóry bydlęcej lakierowanej, wodoodpornej, kolor czarny gr. 1,8-2,2 mm.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dodaje w Projekcie Karty Zmian do WDTT w podrozdz. 3.1. Tablica 1,   
w pkt. 22 następujące zapisy: składowe obcasa: klin mały, klin duży wykonane z kruponu podpodeszwowego, grubość (3,0 ÷ 3,5) mm oraz wypełnienie podkówki wykonane ze skóry bydlęcej lakierowanej, wodoodpornej, kolor czarny, grubość (1,8 ÷ 2,2) mm

**Zamawiający informuje, że nie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert 07.04.2025 o godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 07.04.2025 r. godz. 10:20.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do pisma.

Zmodyfikowany Projekt Karty Zmian stanowi załącznik nr 2 do pisma.

**……………………………….**

M. MORAWSKA-RACZYŃSKA/SZP/261 442 185

24.03.2025 r.

T2712 B5

e-mail:m.morawska-raczynska@ron.mil.pl