ZP.26.1.20.2025

Załącznik numer 2 do SWZ

# Specyfikacja techniczna

# Zadanie 4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 1 sztuka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego  sprzętu |
| rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne kolorowe drukarka/skaner/kopiarka/fax | Producent: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (należy uzupełnić)  Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (należy uzupełnić)  Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| technologia druku | laserowa | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Wydajność tonera dostarczonego z  urządzenie mono/kolor | Umożliwiająca wydruk min. 28000  mono/ 28000 kolor stron A4 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Obciążenie miesięczne typowe | Min. 20000 stron | Obciążenie miesięczne typowe \_\_\_\_\_\_\_ stron (należy uzupełnić) |
| Format oryginału | Min. A6-A3 | Format oryginału \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Prędkość druku A4 mono/kolor | Min. 30 str./min | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Prędkość druku A3 mono/kolor | Min. 15 str./min | Prędkość druku A4 mono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stron/minutę (należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość kopiowania | Min. 600x600 dpi | Rozdzielczość kopiowania \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ dpi  (należy uzupełnić) |
| Skala szarości | Min. 256 odcieni | Skala szarości \_\_\_\_\_\_\_ odcieni (należy uzupełnić) |
| Kopiowanie wielokrotne | Min. 1-9999 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Powiększenie | Min. 25-400% z krokiem co 1% | Powiększenie \_\_\_\_\_\_\_ % z krokiem co \_\_\_\_\_\_% (należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość drukowania | Min. 1200x1200dpi | Rozdzielczość drukowania \_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_ dpi (należy uzupełnić) |
| Język opisu strony | Min. PCL 6, PCL 5c, XPS, PostScript 3 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Prędkość skanowania jednostronnie w kolorze/czerni | Min. 90 obr./min. | Prędkość skanowania w kolorze/czerni : \_\_\_\_\_\_\_\_ obrazów/minutę (należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość skanowania | Min. 600x600dpi | Rozdzielczość skanowania \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ dpi (należy uzupełnić) |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie sieciowe TWAIN | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Fax | wbudowany | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Możliwość druku bezpośrednio z Pendriv'a | Drukowanie dokumentów w formacie min. TIFF; PDF; JPEG; XPS | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów | Min. 10000 stron | Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów min. \_\_\_\_\_\_\_ stron (należy uzupełnić) |
| Typ skrzynek użytkownika | Publiczny  Prywatny (z hasłem lub  uwierzytelnieniem)  Grupowy (z uwierzytelnieniem) | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk  Druk szyfrowanych PDF | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Wysyłanie do | e- mail/FTP/SMB  Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Pamięć | Min. 8GB | Pamięć \_\_\_\_\_ GB (należy uzupełnić) |
| Dysk twardy | Min. 250MB | Dysk twardy \_\_\_\_\_\_ MB (należy uzupełnić) |
| Standardy sieciowe | Min. Ethernet 10/100, USB 2.0 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych | do min. 100 oryginałów A6-A3 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Standardowy podajnik papieru | Dwa: jeden min. na 500 arkuszy A5-A4,  drugi min. na 500 arkuszy A5-A3 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Druk dwustronny | Automatyczny A5-A3 | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Pojemność wyjściowa | Min. 250 arkuszy | Pojemność wyjściowa \_\_\_\_\_\_\_ arkuszy (należy uzupełnić) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Min. Systemy z rodziny Windows do najnowszej wersji włącznie | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Dodatkowo | Obsługa do 1000 kont użytkowników;  Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasto + e-mail + folder smb) | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Dodatkowo | Podstawa kopiarki (szafka na kółkach) | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe) |
| Dodatkowo | Urządzenie fabrycznie nowe, urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku | Tak/Nie  (zaznaczyć właściwe)  Rok produkcji:\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 do SWZ

1. Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy producenta, modelu sprzętu, nazwy i wersji oprogramowania oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności. Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.
3. **Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.**

**Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**