**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw oraz siłowni plenerowych wraz z wystawieniem protokołów w rejonie administrowanym przez ZGM-ADM-2 w Gorzowie Wlkp.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw, siłowni plenerowych wraz z wystawieniem protokołów przeglądu technicznego,
2. Zamówienie należy wykonać przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
4. Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,
5. Obowiązującymi Polskim Normami w szczególności z PN-EN 1176, PN-EN 1177-1 oraz PN-EN 16630-1,
6. Zasadami wiedzy technicznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
8. Wykonania przeglądów rocznych 5 miejsc aktywności ruchowej wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ.
9. Przeglądy należy wykonać zgodnie z procedurą stanowiąca załącznik nr 2 do OPZ.
10. Wykonania przeglądów podstawowych z użyciem narzędzi do wykonywania tego typu przeglądów
11. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: **30 kwiecień 2025r.**

Załącznik nr 1

Wykaz adresowy placów zabaw i siłowni w zasobach ADM-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres Nieruchomości | Wyposażenie | Uwagi |
| 1. | **Śląska 8-12, Śląska 8a-12a, Spokojna 72-73** | Ogrodzenie, karuzela tarczowa z siedziskami, bujak Hipopotam, huśtawka stalowa z koszykami, huśtawka stalowa z deskami, ścianka wspinaczkowa, zestaw zabawowy, piaskownica, bujaki, stoliki, twister, koła tai-chi, orbitrek, rower, wioślarz, steper, zestaw sprawnościowy | Plac zabaw, siłownia |
| 2. | **Śląska 5-6-7** | Ogrodzenie, regulamin placu zabaw, huśtawka bocianie gniazdo, bujak auto, piaskownica | Plac Zabaw |
| 3. | **Kwiatowa 49** | Regulamin siłowni, biegacz. | Siłownia |
| 4. | **Lipowa 20-27** | Piaskownica, bujak motor, huśtawka ważka, , huśtawka pojedyncza i podwójna bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy, drewniany domek ze ślizgiem, huśtawka pojedyncza z deską stalowa, boisko | Plac zabaw, boisko |
| 5. | **Krótka 10, Kobylogórska 103-106A, Zbąszyńska 14-18** | Ogrodzenie , regulamin placu zabaw, karuzela tarczowa z siedziskami, piaskownica drewniana, huśtawka stalowa z koszykiem i deską, bujak hipopotam, zestaw zabawowy | Plac Zabaw |

Załącznik nr 2

Wymagania dotyczące sposobu i jakości przeprowadzenia przeglądów oraz

sporządzenia raportu

1. Przeglądy Podstawowe (roczne) muszą zostać wykonane przez osobę ze bardzo dobrą znajomością norm z grupy PN-EN 1176.

2. Przedmiotem przeglądu jest ocena stanu technicznego urządzeń, ale też ujawnienie ewentualnych oczywistych niezgodności z zaleceniami normy PN-EN 1176, PN-EN1177, PN-EN16630.

3. W raporcie do każdego kontrolowanego elementu wyposażenia wymagane jest dołączenie zdjęć z kontroli.

• w przypadku braku uwag do małych elementów wyposażenia typu ławki, kosze na śmieci, tablice i inne drobne elementarny wyposażenia wymagane jest dodanie co najmniej 2 zdjęć danego elementu, wykonanych z różnych stron, na których wyraźnie widoczny jest

aktualny stan elementu.

• w przypadku braku uwag do dużych urządzeń takich jak zestawy zabawowe i inne tego typu urządzenia wymagane jest dodanie co najmniej 4 zdjęć wykonanych z różnych stron, na których wyraźnie widoczny jest aktualny stan urządzenia.

• w przypadku stwierdzenia usterek wymagane jest dodanie dodatkowych zdjęć z których jasno wynika gdzie w danym urządzeniu stwierdzono usterkę, należy wykonać zdjęcia ze zbliżeniami na których dokładnie widać usterkę oraz oznakowaniu na zdjęciach za pomocą

strzałek uszkodzonych elementów.

4. W raporcie każdy kontrolowany element w przypadku stwierdzenia usterki i/lub wady ma zawierać opis usterki dotyczącej danego elementu oraz zalecenia pokontrolne dotyczące sposobu ich usunięcia.

5. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o każdej stwierdzonej usterce. – może podzielić na usterki istotne i nieistotne. Istotne powiadamiać, a te drugie w zestawieniu zbiorczym

6. Raport kontrolowanego urządzenia musi zawierać ocenę poziomu ryzyka.

7. Raport z kontroli danego obiektu musi zawierać ocenę poziomu ryzyka danego obiektu oraz opis z ogólnymi wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami dotyczącymi danego obiektu.

Załącznik nr 3

do umowy nr …………….

P R O T O K Ó Ł

odbioru prac

W dniu …………………………….

Odebrano następujące prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy :

Wykonanie przeglądów rocznych miejsc aktywności ruchowej

Wykonawca oświadcza, że wyszczególnione powyżej prace zostały wykonane zgodnie z umową.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………….. ………………………………

Wykonawca Zamawiający