**Zakrzew 25.03.2025 r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.6.2025**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania:**Zakup wyposażenia w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”   
– zakup serwera**

1. **Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z odpowiedziami.**

**Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano, że wymagane są:

*„2 dyski 2TB 7.2K RPM SATA 512n 3.5in Cabled (Non Hot-Plug) - 400-AUST”*

Jednocześnie OPZ oraz umowa wymagają zastosowania serwera:

* z obsługą dwóch procesorów Intel Xeon Silver 4310,
* kontrolerem RAID PERC H755,
* kartą zarządzającą iDRAC9 Enterprise,
* zgodnością z Windows Server Catalog 2022,
* certyfikatami ISO i CE,
* oraz rozbudowaną funkcjonalnością klasy enterprise.

Zwracamy uwagę, że serwery spełniające powyższe warunki (np. Dell PowerEdge T550) **nie oferują konfiguracji z dyskami typu „Cabled (Non Hot-Plug)”**, a jedynie z montażem w kieszeniach typu hot-plug (z wykorzystaniem backplane).

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne będzie zaoferowanie dysków o parametrach zgodnych z OPZ (interfejs SATA 6 Gb/s, pojemność 2 TB, 512n, 7.2K RPM, 3.5"), jednak montowanych w obudowie serwera **w kieszeniach hot-plug**, z uwagi na architekturę platformy serwerowej, która nie wspiera konfiguracji Cabled/Non-Hot-Plug.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pytanie wpłynęło po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy PZP. Niemniej jednak, mając na uwadze zapewnienie transparentności postępowania, zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):**

Ze względu na dostępność nośników, w tym również dysków SSD, oraz wyposażenie serwerów takich jak PowerEdge T550 w **standardowe ramki 3.5” umożliwiające montaż zarówno dysków 2.5”, jak i 3.5”** (z adapterem), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zastosowania dysków twardych w formacie **2.5" zamontowanych w ramkach 3.5”**, zarówno w przypadku dysku SSD 480 GB, jak i HDD 2 TB, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności z wymaganymi parametrami interfejsu, pojemności, typu i pozostałych cech.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pytanie wpłynęło po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy PZP. Niemniej jednak, mając na uwadze zapewnienie transparentności postępowania, zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Zatwierdził**

**Wójt Gminy Zakrzew**

**Leszek Margas**