**Opis Przedmiotu Zamówienia:**

**Dermatoskop – 1 sztuka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** |
|  | Dermatoskop kieszonkowy o wysokiej jakości optyki z oświetleniem w technologii LED HQ o najwyższym na rynku współczynniku CRI 95 (czerwony pozostaje czerwony, niebieski jest niebieski) |
|  | Powiększenie 10x. Duży, dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości. |
|  | Solidna metalowa konstrukcja. Bardzo wytrzymała. |
|  | Technologia LED HQ gwarantująca najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów. Wartość CRI 95, a dla czerwieni ponad 90 zapewnia, że kolory w oświetleniu LED jakości HEINE pozostaną bez zmian |
|  | Homogeniczne, jasne oświetlenie całego obrazu z temperaturą koloru 4000 K. |
|  | Dwukrotnie jaśniejszy od konwencjonalnego oświetlenia XHL. |
|  | Efektywne oświetlenie LED HQ pozwala na nieprzerwaną pracę ponad 8 godzin. |
|  | Wirtualna, nielimitowana żywotność diody LED HQ gwarantuje 50.000 godzin pracy |
|  | Dermatoskop powinien powiadomić o wyczerpaniu baterii, zmniejszając jasność świecenia odpowiednio wcześnie, a przed użyciem, dermatoskop sprawdza stan naładowania baterii  |
|  | Klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem. Instrument wyłącza się automatycznie po wsunięciu do kieszeni. |
|  | Kompendium dermatoskopowe. Ułatwia rozpoznanie różnicowe. |
|  | Dwuczęściowy – rękojeść i główka optyczna. |
|  | Wysokiej jakości rękojeść: chromowane wykończenie, termoplastik. Rękojeść z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy, bardzo wytrzymała. |
|  | Działa na wymienne baterie typu AA. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. |
|  | Proponowany termin dostawy: max. 28 dni kalendarzowych |