|  |
| --- |
| **Rejonowy Zarząd Infrastruktury**  **65-043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 7, tel./fax 261 648 388** |

**SZCZEGÓŁOWY**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza z instalacji**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Wykonanie dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji oraz uzyskanie pozwolenia   
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji:

1. akumulatorowni, lakierni zlokalizowanych w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego   
   w Krosno Odrzańskie;
2. stolarni zlokalizowanej w budynku nr 10, akumulatorowni i lakierni zlokalizowanej w budynku   
   nr 6 na terenie kompleksu wojskowego w Czerwieńsku;
3. akumulatorowni zlokalizowanej w budynku nr 43 na terenie kompleksu wojskowego   
   w Sulechowie – Strzelnica Garnizonowa Regina.
4. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**
5. **KROSNO ODRZAŃSKIE**

* **AKUMULATOROWNIA W BUDYNKU NR 6**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,   
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn.

**Użytkownik:** 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław, ul. Pretficza 24-28, 50-984 Wrocław

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Słubicka 10 nieruchomość   
o nr ewidencyjnym 284/2 obręb 1 Krosno odrzańskie.

Aktualna decyzja znak:WSI-I.4700.12.2015.KM z dnia 07.09.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ważna do 03.09.2025 r.

Proces polega na ładowaniu kwasowych akumulatorów o pojemności 170 Ah i 180 Ah, pojazdów znajdujących się na wyposażeniu jednostki wojskowej oraz pojazdów podlegających remontowi. Akumulatorownia przystosowana jest do ładowania jednocześnie 50 akumulatorów.   
Z pomieszczenia, w którym zlokalizowane są stanowiska ładowania akumulatorów zanieczyszczenia odprowadzone są za pośrednictwem dwóch emitorów pionowych zadaszonych A1, A2:

- wysokość emitorów 5,0 m każdy;

- przekrój/średnica wylotu 0,24 m każdy;

- typ wentylatora WVPB-16;

- wydajność wentylatora 200 m3/h każdy;

Czas pracy wentylacji w 2024 r. 1.685 h/rok

Czas pracy wentylacji wg aktualnej decyzji 2.000 h/rok

* **LAKIERNIA W BUDYNKU NR 6**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,   
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 69-211 Wędrzyn

**Użytkownik:** 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław, ul. Pretficza 24-28, 50-984 Wrocław

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Lokalizacja i adres zakładu:** 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Słubicka 10 nieruchomość   
o nr ewidencyjnym 284/2 obręb 1 Krosno Odrzańskie.

Aktualna decyzja znak:WSI-I.4700.12.2015.KM z dnia 07.09.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ważna do 03.09.2025 r.

Proces polega na nakładaniu na remontowane pojazdy powłok lakierniczych za pośrednictwem jednego pistoletu natryskowego typu SAMA MECCANICA – filtr typu PAINT STOP o skuteczności 92 %. Odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza ze stanowiska lakierniczego odbywa się jednym stalowym zadaszonym emitorem L1:

- wysokość emitora 12 m;

- przekrój/średnica wylotu 0,5 m;

- typ wentylatora WVPB-16;

- wydajność wentylatora 18.200 m3/h

Czas pracy wentylacji w 2024 r. 1.550 h/rok

Czas pracy wentylacji wg aktualnej decyzji 1.750 h/rok

1. **CZERWIEŃSK**

* **AKUMULATOROWNIA W BUDYNKU NR 6**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,   
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn.

**Użytkownik:** Jednostka Wojskowa Czerwieńsk, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10, nieruchomość   
o nr ewidencyjnym 37 obręb 1 Czerwieńsk.

Aktualna decyzja znak:WSI-I.4700.16.2015.KM z dnia 10.09.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ważna do 10.09.2025 r.

Proces polega na ładowaniu kwasowych akumulatorów o pojemności do 225 AH pojazdów znajdujących się na wyposażeniu jednostki wojskowej oraz pojazdów podlegających remontowi. Akumulatorownia przystosowana jest do ładowania jednocześnie 15 akumulatorów.   
Z pomieszczenia, w którym zlokalizowane są stanowiska ładowania akumulatorów zanieczyszczenia odprowadzone są za pośrednictwem emitora pionowego zadaszonego A1:

- wysokość emitora 7,0 m;

- przekrój/średnica emitora 0,25 m

- typ wentylatora CVP2

- wydajność wentylatora 912 m3/h;

Urządzenie do redukcji zanieczyszczeń CV-P 2-L/NS-10A/7-7 filtr CVP2 FK EU4

Czas pracy wentylacji w 2024 r. 999 h/rok

Czas pracy wentylacji wg aktualnej decyzji 4.992 h/rok

* **LAKIERNIA W BUDYNKU NR 6**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,   
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn.

**Użytkownik:** Jednostka Wojskowa Czerwieńsk, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Lokalizacja i adres zakładu:** 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10, nieruchomość   
o nr ewidencyjnym 37 obręb 1 Czerwieńsk.

Aktualna decyzja znak:WSI-I.4700.12.2015.KM z dnia 07.09.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ważna do 10.09.2025 r.

Proces polega na nakładaniu na remontowane pojazdy wojskowych powłok lakierniczych   
w kabinie lakierniczo-suszącej typu SAIM. Lakiernia posiada jedno stanowisko lakiernicze. Odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza ze stanowiska lakierniczego odbywa się za pomocą wentylatora typu BETA kabiny lakierniczej. Wylot znajduje się na wysokości 5,75 m, czas pracy   
w ciągu roku 180 h.

Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń:

* filtry sufitowe

- norma wykonania EU5/DIN24184

- współczynnik filtracji 98%

- współczynnik pochłaniania 324 g/m2

- wymiary 114 x 95 cm

- ilość 32 sztuki

* filtry wstępne

- norma wykonania EU4/DIN24185

- współczynnik filtracji 82 – 93%

- współczynnik pochłaniania 480 – 600 g/m2

- wymiary 72 x 66 cm

- ilość 3 sztuki

* filtry wylotowe - stożkowe

- norma wykonania EU5/DIN24185

- współczynnik filtracji 82 – 93 %

- współczynnik pochłaniania 480 - 600 g/m2

- ilość 15 sztuki

* **STOLARNIA W BUDYNKU NR 10**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,   
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn.

**Użytkownik:** Jednostka Wojskowa Czerwieńsk, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10, nieruchomość   
o nr ewidencyjnym 818 obręb 1 Czerwieńsk

Aktualna decyzja znak:WSI-I.4700.16.2015.KM z dnia 10.09.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ważna do 10.09.2025 r.

Proces polega obróbce drewna za pomocą urządzeń piła tarczowa (1 szt.), strugarka grubościówka (1 szt.), frezarka dolnowrzecionowa (1 szt.), strugarka wyrówniarka (1 szt.). Wykonywanie zdań związanych z naprawą konstrukcji drewnianych lub jej elementów stanowiących wyposażenie jednostki wojskowej. Stolarnia posiada instalację do usuwania pyłów   
i trocin z urządzeń obróbki drewna – cyklon typu.

Odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza odbywa się jednym zadaszonym pionowym emitorem:

- wysokość emitora 5 m;

- przekrój/średnica wylotu 0,39 m;

- typ wentylatora JK 35DR

- wydajność wentylatora 4.400 m3/h

Czas pracy wentylacji w 2024 r. 62 h/rok

Czas pracy wentylacji wg aktualnej decyzji 500 h/rok.

1. **SULECHÓW**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,   
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn.

**Użytkownik:** Jednostka wojskowa

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10, nieruchomość   
o nr ewidencyjnym 388/1 obręb Mozów.

Proces polega na ładowaniu kwasowych i zasadowych akumulatorów o różnej pojemności zaprojektowane zostało rozwiązanie systemowe umożliwiające ładowanie dowolnego typu akumulatora 12 V o pojemności do 300 AH pojazdów jednostki wojskowe. Akumulatorownia przystosowana jest do ładowania jednocześnie 84 akumulatorów.   
Z pomieszczenia, w którym zlokalizowane są stanowiska ładowania akumulatorów zanieczyszczenia odprowadzone są za pośrednictwem dwóch wentylatorów dachowych   
w wykonaniu przeciwwybuchowym

Emitor A1:

- wysokość emitorów 4,71 m

- przekrój/średnica emitora 0,16 m

- typ wentylatora WDc/s 16-Ex

- wydajność wentylatora 500 m3/h

Emitor A2:

- wysokość emitorów 4,71 m

- przekrój/średnica emitora 0,315 m

- typ wentylatora WDc/s 31,5 Ex-K

- wydajność wentylatora 2700 m3/h

Czas pracy wentylacji na rok 960 h/rok

1. **Termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza do dnia 31 sierpnia 2025 r.**
2. **Zakres opracowania:**

* Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54   
  z późn. zm.);
* Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. *w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów* (Dz. U. 2020 r. poz. 1860);
* Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. *w sprawie przypadków,*
* *w których wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia* (Dz. U. z 2010 r., nr 130, poz. 881);
* Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. *w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

Zakres zamówienia obejmuje **wykonanie dokumentacji** (operatów na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) niezbędnej do uzyskania decyzji – odrębnie dla każdej części, **wraz   
ze sporządzeniem wniosków oraz uzyskaniem pozwoleń** na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji oraz bezzwłoczne skorygowanie/uzupełnienie dokumentacji na etapie oceny przez właściwy urząd jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, a w szczególności   
z Ustawą Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

1. **Informacje dodatkowe:**
2. Dokumentację (odrębne operaty – dla poszczególnych lokalizacji) należy wykonać zgodnie   
   z opisem przedmiotu zamówienia w **3 egzemplarzach: w formie papierowej** wykonanych   
   w twardej oprawie (obwoluta dokumentacji wyłącznie w formie okładki archiwizacyjnej na poszyty) **i formie elektronicznej (3 płyty CD/DVD)**;
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na czas obowiązywania umowy w celu wystąpień do urzędów i instytucji prowadzących sprawy związane z uzyskaniem uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania;
4. Wykonawca przed złożeniem operatu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza do organu wydającego winien uzgodnić operat z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Zielonej Górze –   
   do uzgodnień należy przekazać w 1 egz. w wersji papierowej.
5. Wykonawca operatu ma obowiązek uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. **Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi, wyjaśnień na żądanie organowi wydającemu pozwolenie wodnoprawne;**
7. Zamawiający dysponuje materiałami pomocniczymi, które może bezpłatnie przekazać Wykonawcy na odpowiedni wniosek (m.in. mapa poglądowa, wypisy i wyrysy, kopia decyzji).
8. Osoby do kontaktów roboczych: Danuta Giża, Irmina Płocha tel.261 648 515,387.
9. **Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej**
10. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
11. Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej,   
    a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
12. Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U.2023.519 j.t.);
13. Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.690 t.j.);
14. Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.2021.1697 t.j.);
15. Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2022.1558)
16. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U.   
    z 2019.154 t.j.);
17. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U.2021.2291 t.j.).
18. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
19. Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie   
    na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021 poz. 177 z póź. zm.).
20. W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca   
    w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla Zamawiającego danych personalnych tych osób:
21. imię i nazwisko,
22. data urodzenia,
23. numer paszportu,
24. państwo,
25. uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
26. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem na teren jednostki wojskowej stosowne oświadczenie   
    o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (wzór oświadczenia – zał. nr 1).
27. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników   
    o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzór oświadczenia – zał. nr 2).
28. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
29. Złożenie oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 załącznika do Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON.2021.177   z późn. zm.).
30. Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.
31. **Informacje dodatkowe**

* Wykonawca każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym 7 dni przed planowanym wejściem na teren administrowany przez Wojskowy Oddział Gospodarczy, ustali termin   
  i miejsce na którym będą wykonywane pomiary.

Opracowała: Irmina Płocha