MASZYNA PRZECISKOWA GRUNDMAT 45 mm - WYMAGANIA

- wąż zasilająco-sterujący o długości 25 mb;

- oliwiarka;

- zestaw kluczy do zmiany osprzętu;

- olej 5L;

- przyrząd optyczny z tyczką;

- laweta startowa

- zestaw do wciągania rur.