Ploter CANON IPF 750  nr fabr. AAAC5576 rok prod. 2010 - po aktualizacjach oprogramowania systemu informatycznego występują problemy z drukowaniem. urządzenie zawiesza się  podczas próby wydruku. Dzieje się tak najczęściej przy wydruku dużych plików. W przypadku, gdy urządzenie rozpocznie drukowanie - wydruki są ucięte, na drugiej stronie dolna część jest zawsze ucięta. Prawdopodobnie po aktualizacji występują problemy z kompatybilnością sterowników.