**272.40.2020**

Września, 05.02.2021 r.

**Dotyczy: postępowania pn. dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:”**

**Zał. 1e - ploter frezujący**

Na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) odpowiadamy na pytanie zadane w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących plotera frezująco wiercącego opisanego w "Zał. 1e - z ploter frezujący" w pkt 1. Według nas wymagania dotyczące rozdzielczości są niejednoznaczne. W pkt 1 opisano: "Rozdzielczość (X / Y) min. 10 mikrometrów", naszym zdaniem nie określa precyzyjnie wymagań Zamawiającego i możliwe jest zinterpretowanie, że dopuszczalna jest również rozdzielczość np. 1mm co według obecnego zapisu spełnia wymagania. Zapis ten znacząco wpływa na ofertę, prosimi o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Wymaganie dotyczące rozdzielczości  „**Rozdzielczość (X/Y) min. 10 mikrometrów**" jest prawidłowe.

Zamawiający wyjaśnia, iż rozdzielczość jest miarą jakości. Jest ona odwrotnie proporcjonalna do wartości. Min. 10 mikrometrów oznacza, że dopuszczalne są wartości np. 5, 2 czy 1 mikrometr.