|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Załącznik nr 2a do SWZ** |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu,  znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.46.2025 | | |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | |

Nazwa zadania :

**NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO i NAJEM KOTŁOWNI KONTENEROWEJ (MOBILNEJ) Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI C.O.- w okresie od 15.09.2025 do 15.05.2027.**

Adres : Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Opracowanie: Natalia Kosińska

Sekcja Eksploatacji i Technicznego Utrzymania Obiektów

4.WSKzP SP ZOZ Wrocław

Data opracowania : marzec 2025 r.

**Zadanie polega na doborze tymczasowej olejowej kotłowni np.: kontenerowej zabezpieczającej odpowiednie parametry cieplne niezbędne do prawidłowego ogrzania obiektów kubaturowych RBZMed wraz z dostawą paliwa i zapewnieniem serwisu w okresie od 15.09.2025 do 15.05.2027 oraz uzyskanie stosownych pozwoleń.**

**Szczegółowy zakres przestawia - Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Opis stanu istniejącego:**

W skład Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego wchodzą n/w obiekty kubaturowe, które były zasilane z kotłowni wodnej opalanej koksem, zlokalizowanej w budynku nr 5.

budynek magazynowy nr 5

budynek nr 6 (magazyn leków)

budynek nr 10 – magazynowy

magazynowo -biurowy nr 11

budynek magazynowy nr 61

W 2015r. z powodu złego stanu technicznego, kotłownia została wyłączona z eksploatacji. Istniejące sieci centralnego ogrzewania są o długości około 370 mb.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej RBZM wynosi od **380 do 500 KW**.

W 2016r. instalacja została dostosowana do podłączenia kotłowni kontenerowej o mocy  
 2 x 250 kW.

**Oferta winna obejmować koszty całkowite za okres od 15.09.2025 do 15.05.2027**

**ETAP I**

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz zabudowa kontenerowej kotłowni olejowej wraz z podłączeniem do istniejących instalacji c.o., odbiór dopuszczający urządzenia przez UDT, przeszkolenie obsługi.

**ETAP II**

Zapewnienie dostawy oleju opałowego w celu utrzymania ciągłości dostawy ciepła dla budynków RBZMed oraz sprawowanie nadzoru w zakresie ograniczonej obsługi z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w czasie 24h.

**Pozostałe roboty, które należy zrealizować w obu etapach;**

1. Drobne roboty budowlano - adaptacyjne dostosowujące istniejące pomieszczenia   
   np. na skład paliwa (oleju).
2. Dostawę paliwa (rozliczanie zużycia paliwa po każdej dostawie).
3. Najem kotłowni kontenerowej (rozliczanie najmu w skali miesiąca)
4. Uruchomienie kotłowni i przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do bieżącej obsługi.
5. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego podczas eksploatacja kotłowni.

Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać stosowne dopuszczenia do użytkowania i pozwolenia w tym Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację zadania może przeprowadzić wizję lokalną w zakresie zadania w celu określenia całkowitych kosztów (bez robót dodatkowych) **(nie jest to wizja lokalna w rozumieniu art. 131 ust. 2 Pzp – Zamawiający nie wprowadza obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej – jest to uprawnienie, a nie obowiązek wykonawcy).**