Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

**Nazwa zadania:** „Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej  
– wymiana stolarki drzwiowej w KWP w Kielcach, OPP w Kielcach oraz KPP Starachowice”

**Adres:**

- Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, [Al. Armii Krajowej 27, 27-200 Starachowice](https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4718143358ea9bad:0xb822c060b02de6?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111)

- Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

- Oddziały Prewencji Policji w Kielcach, 25-372 Kielce, ul. Kusocińskiego 51

1. **Termin i miejsce wykonania zamówienia**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z Zamawiającym.**
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: **Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, Komenda Wojewódzka Policji   
   w Kielcach, Oddziały Prewencji Policji w Kielcach**
4. **Przedmiot zamówienia**

Usługa polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w KWP w Kielcach (1 sztuka), OPP w Kielcach (1 sztuka) oraz KPP Starachowice (1 sztuka).

**Zakres usługi do wykonania:**

* **KWP Kielce, ul. Seminaryjska 12 (1 sztuka)**

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi:

**Wewnętrzne, Gerda RC3, EI30, Dymoszczelne: Sa= S200, wykonane "na wymiar ok. 100cm" Prawe wew., dodatkowe wyposażenie: samozamykacz ukryty zintegrowany w skrzydle, Zamek główny w klasie 7, ze wzmocnioną konstrukcją rygli z wkładką antywłamaniową.  Okucia: klamka/klamka. Przenikalność cieplna: 1,3Uw(W/m2xK). Kolor Antracyt**.

- obróbka ościeży na surowo

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

* **KPP Starachowice (1 sztuka)**

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi:

**Wewnętrzne, Gerda RC3, EI30, Dymoszczelne: Sa= S200, 80 Lewe wew., dodatkowe wyposażenie: samozamykacz ukryty zintegrowany   
w skrzydle, Zamek główny w klasie 7, ze wzmocnioną konstrukcją rygli   
z wkładką antywłamaniową. Okucia: klamka/klamka Przenikalność cieplna: 1,3Uw(W/m2xK). Kolor Antracyt.**

- obróbka ościeży na surowo

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

* **OPP Kielce, ul. Kusocińskiego 51 (1 sztuka)**

- demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą

- przygotowanie otworu, obsadzenie nowej ościeżnicy, montaż nowych drzwi:

**Wewnętrzne 90, Gerda RC3, Okucia: klamka/klamka. Kolor Antracyt.**

- obróbka ościeży na surowo

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

* + 1. **Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty, jakich należy żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia oraz oceny spełniania warunków.**

1. Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny,   
a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

- wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze usługi.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w pomieszczeniach, w których będzie prowadził prace przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego   
   i osób trzecich.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac na terenie prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,   
   w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa prac, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.
5. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt   
   i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami   
   w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie   
   z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz.797) oraz wymogami ochrony środowiska.
6. Wykonawca udziela gwarancji na okres – 24 miesiące od daty dokonania odbioru.
7. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

1. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych prac.
2. Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.
3. Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30.