**Załącznik nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę wyrobów betonowych i włazów żeliwnych (PN/23/2025/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Właz żeliwny kanałowy okrągły, klasa A15, DN 600, wysokość korpusu 50mm, typ lekki, luźna pokrywa, PN-EN 124-2 |  | szt. | 6 |  |  |
| 2. | Właz żeliwny kanałowy okrągły, klasa B125, DN 600, wysokość korpusu 80 - 115mm, typ średni, luźna pokrywa, PN-EN 124-2 |  | szt. | 12 |  |  |
| 3. | Właz żeliwny kanałowy okrągły, klasa D400, DN 600, wysokość korpusu 100 - 150mm, typ ciężki, luźna pokrywa, PN-EN 124-2 |  | szt. | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 1:** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (D\*E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1. | Skrzynka do zasuw fig 4056, H270, okrągła, pokrywa - żeliwo , korpus - żeliwo, litera "W" lub bez litery | szt. | 100 |  |  |
| 2. | Skrzynka do zasuw fig 4056, H270, okrągła, pokrywa - żeliwo, korpus - PEHD, litera "W" lub bez litery | szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 2:** |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Studnia kablowa dwuczęściowa SK-1 (z osobną ramą) wykonana zgodnie załącznikiem nr 1.1. do Ogłoszenia, (Korpus\* - dwa elementy żelbetonowe z betonu klasy C20/25\*\*, bez dna, dolny element przelotowy, rama lekka pojedyncza do SK-1 kl. A15\*\*\* z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika) |  | kpl. | 60 |  |  |
| 2. | Studnia kablowa jednoczęściowa SK-1 (z osobną ramą) wykonana zgodnie załącznikiem nr 1.1. do Ogłoszenia, (Korpus - jeden górny element \*\*\*\* żelbetonowy z betonu klasy C20/25\*, bez dna, rama lekka pojedyncza do SK-1 kl. A15 z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15\*\*\*, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika) |  | kpl. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 3:** |  |

**Uwagi do Zadania nr 3:**

|  |
| --- |
| \* wymiary całego korpusu: wysokość zewnętrzna: 670-720 mm  |
|  szerokość/głębokość zewnętrzna: 585x585-610x610 mm  |
|  szerokość/głębokość wewnętrzna: 460x460-500x500 mm |
| \*\* klasa betonu C20/25 lub wyższa |
| \*\*\* klasa obciążenia A15 lub wyższa |
| \*\*\*\* wysokość zewnętrzna elementu górnego korpusu: 310-360 mm  |
| Wymiary ramy i pokrywy winny być dostosowane do zaproponowanego korpusu. |

**Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Krąg betonowy pośredni studni kanalizacyjnych, typu "F", D wew. 800 mm D zew. 980, H = 250, bez stopni złazowych, Norma PN-EN-1917 |  | szt. | 10 |  |  |
| 2. | Krąg betonowy pośredni studni kanalizacyjnych, typu "F", D wew. 800 mm D zew. 980, H = 500, bez stopni złazowych, Norma PN-EN-1917 |  | szt. | 10 |  |  |
| 3. | Płyta/pokrywa studni kanalizacyjnych, typu "F", żelbetowa z otworem fi 600-625, D zew. 980 H=100, na krąg fi=800mm, PN-EN-1917 |  | szt. | 10 |  |  |
| 4. | Płyta/pokrywa studni kanalizacyjnych, typu "F", żelbetowa z otworem fi 600-625, D zew. 1180 H=100, na krąg fi=1000mm, PN-EN-1917 |  | szt. | 5 |  |  |
| 5. | Płyta żelbetowa na pierścień odciążający PPOO 1770/625/150 (zew. 1770 mm, otwór fi 625, H=150 mm), PN-EN-1917 |  | szt. | 4 |  |  |
| 6. | Pierścień odciążający 1770/1290-1340/150-250 (Zew. 1770 mm, wew. 1290-1340 mm, H=150-250 mm), PN-EN-1917 |  | szt. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 4:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, dopuszczenia do stosowania, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)