Załącznik nr 5.6 do SWZ

**Nr sprawy RG.271.10.2025**

Wykonawca:

Nazwa: ……………………………………..

Adres: ………………………………………..

**Parametry techniczne**

Składana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Oława pn.:

**Zasilacz awaryjny UPS dla stacji komputerowych 115 szt. Wymagania minimalne.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania ogólne** | **POTWIERDZIĆ LUB WSKAZAĆ PARAMETRY OFEROWNYE PRZEZ WYKONAWCĘ – JEŻELI POSIADAJĄ WYŻSZE PARAMETRY** |
| Urządzenie typu line-interactive. |  |
| Moc skuteczna 1000 W |  |
| Sprawność minimum 97% |  |
| Zakres napięcia wejściowego: 200 - 260 V |  |
| Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 50/60 Hz ±3% |  |
| Sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego |  |
| Zniekształcenie napięcia wyjściowego < 5% |  |
| Zakres napięcia wyjściowego 220V/240V |  |
| Czas przełączenia <10 ms |  |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć |  |
| Ochrona przeciwzwarciowa, przeciwprzepięciowe oraz przeciążeniowa |  |
| **Obudowa** |  |
| Obudowa typu TOWER |  |
| Gniazda przyłącza wyjściowego: minimum 4 x FR z czego minimum 1 gniazdo z ochroną przepięciową |  |
| Porty: minimum 1 port USB |  |
| **Funkcjonalność** |  |
| Zimny start |  |
| Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii. |  |
| **Certyfikaty i Deklaracje** |  |
| Deklaracja zgodności UE (Certyfikat CE). Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |  |
| Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych. |  |
| Deklaracja zgodności z dyrektywą WEEE lub oświadczenie producenta o spełnieniu obowiązków w zakresie postępowania z odpadami WEEE i zgodności z Ustawą z 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz.1688). Urządzenie musi być oznaczone etykietą WEEE. |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (*Parametry oferowane przez Wykonawcę)*

**Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym(**[**gov.pl**](http://gov.pl)**) lub elektronicznym podpisem osobistym(edowód)**