Panel filcowy z blendą do biurek PET poz. 27



Panel dzielący filcowy z blendą do biurek wykonany z PET posiada właściwości akustyczne co ogranicza transmisję dźwięku. Wykonany z tworzyw PET 100% poliester, Gramatura ekranu: 2400g/m2., ekologiczna produkcja materiału z tworzyw PET oparta na metodzie igłowania. Uchwyty wykonane z blachy stalowej (2 szt.) malowane proszkowo z uniwersalną śrubą dociskową – dedykowane do blatów o grubościach 15 – 45 mm umożliwiają montaż bez powodowania trwałych uszkodzeń na powierzchni roboczej blatu.

Wysokość panelu pozwala na wydzielenie przestrzeni roboczej nad blatem oraz osłonięcie części podblatowej co poprawia komfort pracy oraz estetykę stanowiska. Minimalistyczny design oraz szeroka paleta kolorów pozwala dopasować panele do każdej przestrzeni.