
Blat do biurka poz. 64



Blat o wymiarach 1400x700 (mm). Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm wykończonej obrzeżem ABS lub PCV gr. 2mm oklejane klejem poliuretanowym PUR. Produkt posiada atest higieniczności.