Załącznik nr 2.3 do SWZ

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**Nr postępowania 10/ZP/2025**

**Pakiet nr 3**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest rębak tarczowy ciągnikowy napędzany z WOM.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 3 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Oferowany: Rębak tarczowy ciągnikowy napędzany WOM**

Producent: ………………………..

Model: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Przystosowanie do zawieszenia na ciągniku - rama przystosowana do podnośników ciągnikowych pierwszej i drugiej kategorii | *TAK/NIE\** |
| 2 | Napęd z WOM ciągnika | *TAK/NIE\** |
| 3 | Waga rębaka od 160 do 220 kg | *………………………….. kg\**  *(podać wagę)* |
| 4 | Średnica rozdrabnianych konarów/gałęzi/drzew co najmniej do 100 mm | *TAK/NIE\** |
| 5 | Noże ze stali utwardzanej | *TAK/NIE\** |
| 6 | Liczba noży – co najmniej 4 i przeciw ostrze | *……………………….\**  *(podać ilość noży)* |
|  | Średnica tarcz tnących- minimum 600 mm | *…………………………mm\**  *(podać średnicę )* |
| 7 | Dodatkowo na wyposażeniu wałek WOM 1 3/8” ze sprzęgłem 1500 Nm | *TAK/NIE\** |
| 8 | Możliwość obrotu leja wylotowego -minimum 280 stopni | *……………………………stopni\**  (podać ilość stopni obrotu) |
| 9 | Regulacja odległości wyrzutu zrębków | *TAK/NIE\** |
| 10 | Wyłącznik bezpieczeństwa przy leju wlotowym | *TAK/NIE\** |
| 11 | Minimalne zapotrzebowanie na moc 15 KM | *TAK/NIE\** |
|  |  |  |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 12 miesięcy;

2. Termin dostawy: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: Nowy Dwór-Parcela 35, 96-115 Nowy Kawęczyn