**CUW.PK.343.9.2025**

**Zał. nr 1a część II do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy**

**składany razem z ofertą**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*(pełna nazwa/firma*

**Część II – komora suszarnicza aerodynamiczna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Wymagane parametry techniczne** | **Wartość parametru oferowanego**  (wypełnia  Wykonawca, gdzie jest zapis „podać wartość” lub odpowiednio skreśla, gdzie jest zapis „TAK/NIE”) | **Producent / Model oferowanego urządzenia**  (*należy podać nazwę producenta, model, oraz numer katalogowy (jeżeli posiada numer katalogowy) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji)* | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto**  **[zł]** | **Wartość**  **NETTO**  **[zł]**  **(kol. 6 x kol. 7)** | **Podatek**  **VAT**  **stawka**  **(%)** | **Wartość**  **BRUTTO**  **[zł]**  **(kol. 8 + VAT)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Komora suszarnicza aerodynamiczna | Wymiary zewnętrzne:  długość: od 4,5 m do 5,5 m  szerokość: od 2 m do 3 m;  wysokość: 2,2 m | (podać wartość)  długość: ………..  szerokość: …….  wysokość: …….. | Producent:…………………  Model:…………………  Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Wymiary suszonego materiału:  min. długość: 2,5 m  min. szerokość: 1,7 m  min. wysokość: 1,7 m | (podać wartość)  długość: ………..  szerokość: …….  wysokość: …….. |
| Pojemność suszarni: od 7 m3 do 8 m3 | (podać wartość)  ……………………… |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura od 65 oC do 75oC | (podać wartość)  …………… |
| Zasilanie: 3 x 400V 50 Hz; | (TAK/NIE) |
| Całkowity pobór mocy: od 7 do 8 kW; | (podać wartość)  ………………… |
| Masa całkowita: max 1500 kg, | (podać wartość)  ………………………. |
| Izolacja termiczna: ≈ 0,3 W/m2; | (podać wartość)  …………………… |
| Obudowa układu turbinowego, żaluzja ochronna, turbina, strop pozorny, kominki wentylacyjne oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 | (TAK/NIE) |
| Urządzenie kontrolno-pomiarowe Tanel PPS-60L | (TAK/NIE) |
| Torowisko (wewnętrzne i zewnętrzne) | (TAK/NIE) |
| Wózek min. 2,5 m (zgodnie z długością suszonego materiału) | (podać wartość)  …………………. |

***Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego*** ***przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.***