**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zbiorniki |
| 1. | **Usługa w zakresie przygotowania zbiorników nad powierzchniowych (F-34) do rewizji wewnętrznej oraz próby szczelności i w obecności inspektora WDT Delegatury KRAKÓW.** | 5 szt.- Zbiorników F-34 nr:  3/1155/1 poj. 50 m3  4/1155/2 poj. 50 m3  5/1155/3 poj. 50 m3  6/1155/4 poj. 50 m3  7/1155/5 poj. 50 m3  8/1155/6 poj. 50 m3  2 szt.- Zbiorników (ON) nr:  14/1155/12 poj. 50 m3  202 poj. 50 m3 |
| 2. | **Usługa w zakresie przygotowania badań dozorowych cystern dystrybutorów.** | **Podstawowy**: CDN-33 – 2szt.  **Prawo opcji**: Cysterny Dystrybutory  CD-10 – 3 szt. |
| 3. | **Usługa w zakresie przygotowania ponownej legalizacji zbiorników** | Zbiorniki F-34 nr:  1/1155/1 poj. 700 m3  2/1155/2 poj. 700 m3  3/1155/1 poj. 50 m3  4/1155/2 poj. 50 m3  5/1155/3 poj. 50 m3  6/1155/4 poj. 50 m3  7/1155/5 poj. 50 m3  8/1155/6 poj. 50 m3  22/1155/141 poj. 50 m3  23/1155/142 poj. 50 m3  24/1155/143 poj. 50 m3  Zbiorniki (ON) nr:  9/1155/7 poj. 50 m3  10/1155/8 poj. 50 m3  11/1155/9 poj. 50 m3  12/1155/10 poj. 50 m3  13/1155/11 poj. 50 m3  14/1155/12 poj. 50 m3  17/1155/15 poj. 50 m3  18/1155/16 poj. 50 m3  19/1155/17 poj. 50 m3  20/1155/18 poj. 50 m3  202 poj. 25 m3  Zbiorniki (PB) nr:  15/1155/13 poj. 50 m3  16/1155/14 poj. 50 m3 |
| 4. | **Usługa w zakresie przygotowania legalizacji - wzorcowaniu dystrybucji** | 2 szt. - Przepływomierz w auto cysternie  1 szt. – Dystrybutor ADAST |

**Zadanie nr 1**: Przygotowanie zbiorników do okresowych badań dozorowych,   
w obecności oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Wojskowego Dozoru Technicznego – Delegatura Kraków (tel. 261-135-720), wykonanie niezbędnych pomiarów, regulacji i uszczelnień wynikłych z poszczególnych rewizji, wymaganych przez WDT.

**Czynności do wykonania**:

1. rewizja wewnętrzna,
2. przegląd oraz pomiar instalacji uziemiającej;
3. wykonanie próby szczelności;
4. uzyskanie i dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU – **„Decyzji WDT – Delegatura Kraków zezwalającej na eksploatację zbiorników paliwowych, wymienionych**

**Zadanie nr 2** : **Zamówienie podstawowe**:

Przygotowanie 2 szt. cystern paliwowych CND - 33 do okresowych badań dozorowych, w obecności oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Wojskowego Dozoru Technicznego – Delegatura Kraków (tel. 261-135-720), wykonanie niezbędnych pomiarów, regulacji i uszczelnień wynikłych z poszczególnych rewizji, wymaganych przez WDT.

**Czynności do wykonania**:

1. rewizja zewnętrzna,
2. rewizja wewnętrzna,
3. przegląd oraz pomiar instalacji uziemiającej;
4. przegląd instalacji dystrybucyjnej;
5. wykonanie próby szczelności;
6. wykonanie próby ciśnieniowej;
7. wzorcowanie manometrów
8. wzorcowanie przepływomierzy
9. wykonanie niezbędnych pomiarów, regulacji i napraw.
10. wykonanie badań przewodów elastycznych z próbą szczelności i pomiarem   
    rezystancji.
11. uzyskanie i dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU – **„Decyzji WDT – Delegatura Kraków zezwalającą na eksploatację cystern paliwowych wymienionych**

**Zadanie nr 2.1** : **Zamówienie w ramach prawa opcji**:

Uruchomienie opcji nastąpi w przypadku niezrealizowania przetargu na zmodernizowanie SpW służby MPS w ramach zadań realizowanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Przygotowanie 3 szt. cystern paliwowych CD - 10 do okresowych badań dozorowych, w obecności oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Wojskowego Dozoru Technicznego – Delegatura Kraków (tel. 261-135-720), wykonanie niezbędnych pomiarów, regulacji i uszczelnień wynikłych z poszczególnych rewizji, wymaganych przez WDT.

**Czynności do wykonania**:

1. rewizja zewnętrzna,
2. rewizja wewnętrzna,
3. przegląd oraz pomiar instalacji uziemiającej;
4. przegląd instalacji dystrybucyjnej;
5. wykonanie próby szczelności;
6. wykonanie próby ciśnieniowej;
7. wzorcowanie manometrów
8. wzorcowanie przepływomierzy
9. wykonanie niezbędnych pomiarów, regulacji i napraw.
10. wykonanie badań przewodów elastycznych z próbą szczelności i pomiarem   
    rezystancji.
11. uzyskanie i dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU – **„Decyzji WDT – Delegatura Kraków zezwalającą na eksploatację cystern paliwowych wymienionych**

**Zadanie nr 3** :Przygotowanie zbiorników do ponownej legalizacja (litrażowanie), wzorcowanie sond pomiarowych.

**Czynności do wykonania**:

1. Przegląd stanu technicznego zbiornika
2. Usunięcie wszelkich pozostałości paliwowych i zanieczyszczeń z wnętrza zbiornika
3. Kontrola systemów wentylacyjnych, zaworów odcinających, rur wlewu   
   i odpływu oraz układów bezpieczeństwa.
4. Wykonanie badania grubości ścianek.
5. uzyskanie i dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU – **„Decyzji WDT – Delegatura Kraków zezwalającej na eksploatację zbiorników paliwowych, wymienionych**
6. **Przygotowanie sondy pomiarowej do wzorcowania**
7. Sprawdzenie stanu technicznego
8. Raport z wzorcowania:
9. Naprawa/wymiana niesprawnych sond
10. Testy w rzeczywistych warunkach
11. Wystawienie świadectwa wzorcowania
12. Określenie daty kolejnego wzorcowania
13. Uzyskanie i dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU – **„Świadectwa Legalizacji OUM – w Krakowie.**

**Zadanie nr 4:** Wykonanie legalizacji – wzorcowania przepływomierzy i dystrybutora.

**Czynności do wykonania**:

1. Sprawdzenie stanu technicznego
2. Raport z wzorcowania:
3. Testy w rzeczywistych warunkach
4. Wystawienie świadectwa wzorcowania
5. Określenie daty kolejnego wzorcowania
6. Uzyskanie i dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU – **„Świadectwa Legalizacji OUM – w Krakowie**

Usługa zostanie wykonana na terenie Kompleksu Koszarowego K-6007 Balice ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 10, w terminie do 27 listopada 2025 r.   
po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

Wymagania dodatkowe:

Płatność po wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności min. 21 dni po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego usługi.

Koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego po stronie Wykonawcy.

Dane Zamawiającego:

8. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 10

32-083 Balice NIP 944-199-58-73