**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**Nr postępowania 18/ZP/2025**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **samochodu** **osobowo ciężarowego** o parametrach technicznych, wyposażeniu zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku, odpowiadający wymaganiom jakości polskich i unijnych norm.
3. Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wymaganym wyposażeniem na własny koszt wraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi
i gwarancyjnymi, kluczykami, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi.
4. Ubezpieczenie i transport pojazdu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie zabezpieczenie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne i minimalne wyposażenie** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
|  | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2025 r. | *TAK/NIE\**  |
|  | Moc silnika minimum 170 KM, olej napędowy | *……………… KM**(podać moc silnika)\** |
|  | Silnik 4-cylindrowy | *TAK/NIE\** |
|  | Pojemność skokowa minimum 1995 cm3, maksimum 2100 cm3  | *………………………………* cm3*(podać wartość)\** |
|  | Skrzynia biegów automatyczna | *TAK/NIE\** |
|  | Poziom emisji spalin zgodnie z normą EURO - nie mniej niż EURO 6 | *TAK/NIE\** |
|  | Lakier metaliczny szary lub srebrny | *……………………………..**(podać kolor lakieru metalicznego)\** |
|  | Samochód przystosowana do przewozu 6 osób z kierowcą i stałą przegrodą przestrzeni ładunkowej | *TAK/NIE\** |
|  | Obręcze aluminiowe „17” | *TAK/NIE\** |
|  | Światła przeciwmgielne  | *TAK/NIE\** |
|  | Czujniki parkowania przód i tył  | *TAK/NIE\** |
|  | Boczne czujniki parkowania | *TAK/NIE\** |
|  | System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości | *TAK/NIE\** |
|  | Kamera cofania  | *TAK/NIE\** |
|  | Wideo rejestrator przód  | *TAK/NIE\** |
|  | System elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy | *TAK/NIE\** |
|  | System ABS | *TAK/NIE\** |
|  | System wspomagania awaryjnego hamowania | *TAK/NIE\** |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach  | *TAK/NIE\** |
|  | System monitorowania martwego pola w lusterkach  | *TAK/NIE\** |
|  | ~~System wspomagający pokonywanie podjazdów~~ | *~~TAK/NIE\*~~* |
|  | System Stop-Start | *TAK/NIE\** |
|  | Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | *TAK/NIE\** |
|  | Tempomat | *TAK/NIE\** |
|  | Centralny zamek sterowany zdalnie | *TAK/NIE\** |
|  | Immobiliser z alarmem  | *TAK/NIE\** |
|  | Klimatyzacja automatyczna | *TAK/NIE\** |
|  | Komputer pokładowy | *TAK/NIE\** |
|  | Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe dla wszystkich siedzeń | *TAK/NIE\** |
|  | Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | *TAK/NIE\** |
|  | Boczne poduszki powietrzne kierowcy  | *TAK/NIE\** |
|  | Przestrzeń ładunkowa długość użyteczna na poziomie podłogi minimum 2300 mm | *………………………………* mm*(podać wartość)\** |
|  | Ładowność furgonu minimum 1000 kg | *TAK/NIE\** |
|  | Oświetlenie przedziału ładunkowego | *TAK/NIE\** |
|  | Przednie szyby elektrycznie sterowane  | *TAK/NIE\** |
|  | Kierownica wielofunkcyjna | *TAK/NIE\** |
|  | Podgrzewane przednie fotele | *TAK/NIE\** |
|  | Podgrzewana kierownica | *TAK/NIE\** |
|  | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | *TAK/NIE\** |
|  | Elektrycznie składane lusterka boczne | *TAK/NIE\** |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | *TAK/NIE\** |
|  | Przyciemniane boczne szyby – stopień przepuszczalności 30% | *TAK/NIE\** |
|  | Drzwi boczne rozsuwane po prawej i lewej stronie | *TAK/NIE\** |
|  | Komplet kół zimowych na obręczach stalowych  | *TAK/NIE\** |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe  | *TAK/NIE\** |
|  | Zabudowa całkowita przestrzeni bagażowej  | *TAK/NIE\** |
|  | Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej | *TAK/NIE\** |
|  | Osłona aluminiowa silnika  | *TAK/NIE\** |
|  | Hak holowniczy demontowalny  | *TAK/NIE\** |
|  | Gwarancja na elementy i akcesoria pojazdu  nie krótsza niż 36 miesięcy lub 150 000 km w zależności co nastąpi pierwsze. | *…………………….**( podać ilość miesięcy/km)\** |
|  | Gwarancja na perforacje blacharską nie mniej niż 72 miesiące bez limitu przebiegu | *…………………….**( podać ilość miesięcy)\** |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniej niż 24 miesiące bez limitu przebiegu. | *…………………….**( podać ilość miesięcy)\** |

\*W przypadku jeżeli Wykonawca poszczególnych pozycjach parametrów technicznych nie udzieli odpowiedzi, Zamawiający przyjmie, że w danej pozycji Wykonawca oferuje parament określony przez Zamawiającego.

**Pozostałe Wymagania:**

1. Termin dostawy: **do** **6 m-cy od zawarcia umowy.**

2. Miejsce dostawy: **24-100 Puławy, ul. Sosnowa 3.**

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy