**Załącznik nr 7 do OPZ**

**Serwis fontann**

Przedmiotem zamówienia jest serwis dwóch fontann (model: DRY PLAZA i MOKRA) zlokalizowanych na Rynku Miejskim w Bobolicach – Plac Zwycięstwa w Bobolicach.

1. Usługa polega na konserwacji okresowej dwóch fontann basenowej i chodnikowej zlokalizowanych na Rynku Miejskim, Plac Zwycięstwa w Bobolicach, dz. nr 342 obr. 3 Bobolice.
2. Konserwacja musi zostać wykonana zgodnie z Instrukcją Obsługi i Eksploatacji Fontann, udzieloną gwarancją, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi dla tych obiektów.
3. Zakres konserwacji okresowej obu fontann tzw. MOKREJ I DRY PLAZA:
   1. kontrola, regulacja, ustawienie dysz,
   2. kontrola stanu oświetlenia,
   3. ocena stanu fontanny i urządzeń pompowni,
   4. zakup i wymiana zużytych części eksploatacyjnych (t.j. filtry, zawory itp.),
   5. zakup i uzupełnienie niezbędnych środków chemicznych (min. tabletki dezynfekcyjne, sól zmiękczająca wodę, antyglon),
   6. sprawdzenie sterowników i poprawności działania programów pracy fontanny,
   7. sprawdzenie koszy filtracyjnych oraz filtrów wstępnych,
   8. kontrola agregatów DR – dot. fontanny DRY PLAZA,
4. Serwis jesienny fontanna MOKRA:
   1. przygotowanie fontanny na zimę wraz z zabezpieczeniem urządzeń i wszystkich systemów fontann znajdujących się w komorze na okres zimowy, za wyjątkiem spuszczenia wody, czyszczenia niecki i zabezpieczenia lamp,
   2. demontaż dysz i filtrów,
5. Serwis jesienny fontanna DRY PLAZA:
   1. przygotowanie fontanny na zimę wraz z zabezpieczeniem urządzeń i wszystkich systemów fontann znajdujących się w komorze na okres zimowy, za wyjątkiem spuszczenia wody, czyszczenia niecki i zabezpieczenia lamp,
   2. demontaż pomp w agregatach,
   3. na okres zimowy: odwodnienie systemu filtracji i dezynfekcji w obu fontannach,
6. Serwis wiosenny fontanna MOKRA i DRY PLAZA.
   1. przygotowanie fontann do eksploatacji po przerwie zimowej, demontaż wszystkich zabezpieczeń zimowych elementów fontann, montaż wszystkich zdemontowanych elementów fontann, wymiana filtrów, uzupełnienie środków dezynfekujących, sprawdzenie i ustawienie ustawień programów pracy fontann.
7. Uzgodnienie z Zamawiającym oraz ustawienie czasu pracy fontann, harmonogram pracy fontann,   
   w tym przede wszystkim włączanie i wyłączanie fontann oraz oświetlenia, ustawienie zmian oświetlenia w terminach szczególne ważne dla Zamawiającego.
8. Założenie przez Wykonawcę i prowadzenie odpowiednich dokumentów eksploatacyjnych   
   w tym m.in. książkę eksploatacji obiektu, która przez cały okres trwania umowy będzie znajdowała się w siedzibie Wykonawcy. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże książka eksploatacji Zamawiającemu.
9. Dostarczenie dokumentów i uzupełnienie wpisów prac w książce eksploatacji obiektu, która przez cały okres trwania umowy będzie znajdowała się w siedzibie Wykonawcy. Książka jest własnością Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu fontann, a także szkody powstałe w czasie realizacji zamówienia a wynikające z nienależycie wykonanych prac objętych umową.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ciągu roku konserwacji okresowej:
12. Serwis wiosenny - mający na celu uruchomienie fontann na wiosnę w terminie uzgodnionym   
    z Zamawiającym: do 31.03.2025 r.
13. Serwis jesienny – mający na celu przygotowania fontann na zimę w terminie uzgodnionym   
    z Zamawiającym: do 31.10.2025 r.
14. W trakcie sezonu – dodatkowy serwis w razie konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu daty, zakresu i odrębnego wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy.
15. Terminy określone umową mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe   
    i będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane wspólnie w celu wyboru optymalnego czasu dokonania niezbędnych czynności serwisowych. Zastrzeżeniem podstawowym dla okresu pracy urządzenia jest okres od 1 listopada do 10 kwietnia, kiedy to fontanny muszą pozostać wyłączone chyba, że temperatury wskazują na stabilną, dodatnią pogodę.
16. Serwis będzie prowadzony zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji wraz z załączonymi instrukcjami produktowymi urządzeń dostarczonymi przez Zamawiającego.
17. Zamawiający zobowiązuje się do wyczyszczenia niecek i napełnienia fontann wodą po uprzednim zawiadomieniu.