**Wymagania dotyczące ubrania specjalnego**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| 1. | Ubranie spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1795 z późn. zm.); |
| 2. | Ubranie spełniające wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonego w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; |
| 3. | Ubranie składające się z kurtki ciężkiej i spodni ciężkich zgodnych z normą PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej od ubrania specjalnego zgodnej z normą PN-EN 15614;  |
| 4. | Masa układu trójwarstwowego (tj. tkanina zewnętrzna, membrana, podszewka): nie większa niż 505 g/m2; |
| 5. | Spodnie wyposażone w tzw. wewnętrzną nogawkę, zakończoną ściągaczem elastycznym, umożlwiającą samoczynne dopasowanie średnicy nogawki do obwodu nogi/obuwia, co pozwala na zatrzymywanie zanieczyszczeń między nogawką a obuwiem strażackim (informacja o wewnętrznej nogawce i ściągaczu elastycznym musi być ujęta w raporcie z badań CNBOP); |
| 6. | Impregnacja ubrania wymagana co minimum 40 cykli prań, potwierdzona sprawozdaniem z badań w akredytowanym laboratorium – należy załączyć odpowiednie sprawozdanie; |
| 7. | Świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z Raportem z Badań - należy dołączyć do oferty; |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu; |
| 9. | Rozmiary zostaną podane przy zamówieniu zgodnie z tabelą rozmiarów producenta. |