**ZESTAWIENIE**

| **NR** | **NAZWA** | **PRZEKRÓJ** | **DŁUGOŚĆ** | **ILOŚĆ** | **DŁ. ŁĄCZNA** | **KUBATURA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup | 18x18 | 5,0 | 9 | 45,0 | 1,46 |
| 2 | Podciąg | 15x20 | 6,0 | 6 | 36,0 | 1,08 |
| 3 | Legary | 10x14 | 6,0 | 7 | 42,0 | 0,59 |
| 4 | Stężenie | 10x20 | 7,0 | 8 | 56,0 | 1,12 |
| 5 | Słup schody | 14x14 | 5,0 | 8 | 40,0 | 0,78 |
| 6 | Belka Schody | 14x18 | 2,0 | 8 | 16,0 | 0,40 |
| 7 | Słupek Bal. | 9x9 | 1,40 | 28 | 39,2 | 0,32 |
| 8 | Zastrzał Bal. | 9x9 | 1,0 | 28 | 28,0 | 0,23 |
| 9 | Miecz | 12x12 | 1,4 | 18 | 25,2 | 0,36 |
| **RAZEM** | | | | | | **6,34** |

| **NR** | **NAZWA** | | | | | **KUBATURA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Schody komplet | | | | | 1,50 |
| 11 | Podest 0,04x36 m² | | | | | 1,44 |
| 12 | Wypełnienie balustrady komplet 28mb | | | | | 1,50 |
| 13 | Balustrady schodów komplet 30mb | | | | | 1,50 |
| **RAZEM** | | | | | | **5,94** |

| **ŁĄCZNIE** | **12,28** |
| --- | --- |