**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Sprzętu Infrastruktury

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Wykonanie przeglądu oraz serwisu olejowego części ciśnieniowej koparko-ładowarek TIER III 9.50 M z wyposażenia SOI Świętoszów, SOI Dobre n/Kwisą, SOI Żagań oraz SOI Głogów na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego |
| 2. | Ilość | 4 |
| 3. | CPV | 50000000-5 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeglądzie oraz serwisie olejowym (część ciśnieniowa) koparko ładowarek TIER III będących na ewidencji w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym   
   w Świętoszowie.
2. Miejsce konserwacji i serwisu:

- SOI Świętoszów, ul Żagańska 2, 59-726 Świętoszów

- SOI Dobre n/Kwisą, 67-320 Małomice

- SOI Żagań, ul. Bema 15, 68-100 Żagań

- SOI Głogów, ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów

1. Zakres czynności do wykonania:

- przegląd i konserwacja

- serwis olejowy zgodnie z zaleceniami producenta dla danego typu pojazdu   
w zakresie części ciśnieniowej, w tym wymiana oleju hydraulicznego, filtrów   
w układzie wysokiego ciśnienia, kontrola pracy rozdzielacza ładowarkowego oraz joystick’a i linek sterujących.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konserwację w terminach wcześniej   
    uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy w:

- ………………………………………….. tel. …………………………..…

- …………………………………………. tel. ……………………………..

- …………………………………………. tel. …………………….….……

- …………………………………………. tel. ………………………………

1. 43 WOG będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane konserwacje.
2. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów   
   i układów.
3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w przeglądach muszą być nowe i powinny odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producenta pojazdów oraz spełniać normy jakościowe w tym zakresie.
4. Na wykonaną usługę zostanie udzielona minimum 12-miesieczna gwarancja.
5. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów w tym produktów, materiałów pędnych   
   i smarów.
6. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie usług.
7. Materiały użyte w czasie konserwacji, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
8. Z odbioru sprzętu sporządza się Protokół Techniczny z Wykonanej usługi podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. W protokole należy wymienić wszystkie czynności (operacje technologiczne) i użyte materiały eksploatacyjne   
   i części zamienne.

Planowane marki pojazdów do przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów wynikające z czasookresu eksploatacji i przebiegu kilometrów z 43 WOG w okresie trwania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARKA POJAZDU | ROK PRODUKCJI | Uwagi |
| KOPARKO-ŁAD.-SPYCH. 9,50M WER. TIER III | 2010 | SOI Żagań |
| KOPARKO-ŁAD.-SPYCH. 9,50M WER. TIER III | 2011 | SOI Świętoszów |
| KOPARKO-ŁAD.-SPYCH. 9,50M WER. TIER III | 2012 | SOI Dobre n/Kwisą |
| KOPARKO-ŁAD.-SPYCH. 9,50M WER. TIER III | 2010 | SOI Głogów |

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: **od 01.09.2025 r. do 30.09.2025 r.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół techniczny z wykonanej usługi