|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa Opis | | j.m. Ilość | | Cena jedn. | Wartość |
| KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 4 200,000 |  |  |
| 2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 4 200,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 4 200,000 |  |  |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

Kosztorys ofertowy