**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw oraz siłowni plenerowych wraz z wystawieniem protokołów w rejonie administrowanym przez ZGM-ADM5 w Gorzowie Wlkp.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw, siłowni plenerowych wraz z wystawieniem protokołów przeglądu technicznego,
2. Zamówienie należy wykonać przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
4. Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,
5. Obowiązującymi Polskim Normami w szczególności z PN-EN 1176, PN-EN 1177-1 oraz PN-EN 16630-1,
6. Zasadami wiedzy technicznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
8. Wykonania przeglądów rocznych 5 miejsc aktywności ruchowej wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ.
9. Przeglądy należy wykonać zgodnie z procedurą stanowiąca załącznik nr 2 do OPZ.
10. Wykonania przeglądów podstawowych z użyciem narzędzi do wykonywania tego typu przeglądów
11. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: **30 kwiecień 2025r.**

Załącznik nr 1

Wykaz adresowy placów zabaw i siłowni w zasobach ADM5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Adres Nieruchomości | Nr działki | Wyposażenie  | Uwagi |
| 1. | Gwiaździsta 20 Gorzowie Wlkp. | 2541/5 obręb 6 – Słoneczna  | Ogrodzenie panelowe systemowe, 2 szt. furtek jednoskrzydłowych, regulamin placu zabaw, karuzela tarczowa z siedziskami, bujak Motor, bujak Kaczor, Bujak Hipopotam, Piramida Mała, Zestaw zabawowy, Piaskownica HDPL, 4 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci, podłoże piasek i trawa | Plac zabaw |
| 2. | Słoneczna 94,96,86-90,91-95 Gorzów Wlkp. | 2574/2 obręb 6 - Słoneczne | Ogrodzenie panelowe systemowe, 2 szt. furtek jednoskrzydłowych, regulamin placu zabaw, karuzela tarczowa z siedziskami, bujak Motor, bujak Kaczor, Bujak Hipopotam, Piramida Mała, Zestaw zabawowy, Piaskownica HDPL, 4 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci, podłoże piasek i trawa | Plac Zabaw |
| 3. | Słoneczna 94,96,86-90,91-95 Gorzów Wlkp. | 2574/2 obręb 6 - Słoneczne | Regulamin placu zabaw, piaskownica drewniana, karuzela tarczowa z siedziskami, sklepik, 3 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, podłoże piasek, asfalt. | Plac zabaw, siłownia plenerowa |
| 4. | Asnyka 3-7, Grottgera 1-5, Al. Konstytucji 3 Maja 62-66 Gorzów Wlkp. | 596/3 obręb 6 – Słoneczne | Ogrodzenie panelowe systemowe, 2 szt. furtek jednoskrzydłowych, regulamin placu zabaw, karuzela tarczowa z siedziskami ze sklejki, bujak Koń HDPL, Huśtawka dwuosobowa ze stali nierdzewnej z dwoma deskami, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z wys. 1,7 m, piaskownica HDPL ze stolikiem, 2 szt. ławek, 1 szt. kosz na śmieci, podłoże piasek. | Plac zabaw,  |
| 5.  | Złotego Smoka 6 Gorzów Wlkp. | 262/50 obręb 7 — Chróścik | Huśtawka dwuosobowa stalowa z koszykiem i deską, zjeżdżalnia z wys. 1,5m , Regulamin siłowni, regulamin placu zabaw, urządzenie sprawnościowe, urządzenie siłowni prasa nożna – wioślarz, urządzenie siłowni orbitrek – biegacz, urządzenie siłowni wyciąg górny – krzesło do wyciskania, bramka z piłko chwytem, 2 szt. ławek, kosz na śmieci, podłoże trawa, piasek | Plac Zabaw, Siłownia plenerowa |

Załącznik nr 2

Wymagania dotyczące sposobu i jakości przeprowadzenia przeglądów oraz

sporządzenia raportu

1. Przeglądy Podstawowe (roczne) muszą zostać wykonane przez osobę ze bardzo dobrą znajomością norm z grupy PN-EN 1176.

2. Przedmiotem przeglądu jest ocena stanu technicznego urządzeń, ale też ujawnienie ewentualnych oczywistych niezgodności z zaleceniami normy PN-EN 1176, PN-EN1177, PN-EN16630.

3. W raporcie do każdego kontrolowanego elementu wyposażenia wymagane jest dołączenie zdjęć z kontroli.

• w przypadku braku uwag do małych elementów wyposażenia typu ławki, kosze na śmieci, tablice i inne drobne elementarny wyposażenia wymagane jest dodanie co najmniej 2 zdjęć danego elementu, wykonanych z różnych stron, na których wyraźnie widoczny jest

aktualny stan elementu.

• w przypadku braku uwag do dużych urządzeń takich jak zestawy zabawowe i inne tego typu urządzenia wymagane jest dodanie co najmniej 4 zdjęć wykonanych z różnych stron, na których wyraźnie widoczny jest aktualny stan urządzenia.

• w przypadku stwierdzenia usterek wymagane jest dodanie dodatkowych zdjęć z których jasno wynika gdzie w danym urządzeniu stwierdzono usterkę, należy wykonać zdjęcia ze zbliżeniami na których dokładnie widać usterkę oraz oznakowaniu na zdjęciach za pomocą

strzałek uszkodzonych elementów.

4. W raporcie każdy kontrolowany element w przypadku stwierdzenia usterki i/lub wady ma zawierać opis usterki dotyczącej danego elementu oraz zalecenia pokontrolne dotyczące sposobu ich usunięcia.

5. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o każdej stwierdzonej usterce. – może podzielić na usterki istotne i nieistotne. Istotne powiadamiać, a te drugie w zestawieniu zbiorczym

6. Raport kontrolowanego urządzenia musi zawierać ocenę poziomu ryzyka.

7. Raport z kontroli danego obiektu musi zawierać ocenę poziomu ryzyka danego obiektu oraz opis z ogólnymi wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami dotyczącymi danego obiektu.

Załącznik nr 3

do umowy nr …………….

P R O T O K Ó Ł

odbioru prac

W dniu …………………………….

Odebrano następujące prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy :

Wykonanie przeglądów rocznych miejsc aktywności ruchowej

Wykonawca oświadcza, że wyszczególnione powyżej prace zostały wykonane zgodnie z umową.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………….. ………………………………

Wykonawca Zamawiający