**RG.271.28.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Remont drogi gminnej nr 270625K „Wiatrówki” etap II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm, poboczy oraz warstwy górnej podbudowy grub. 20 cm (do ponownego wbudowania) | 720 m2 |  |  |
| 2 | korytowanie istniejącej podbudowy warstwa dolna grub. 30 cm z odwozem urobku do 6 km | 720 m2 |  |  |
| 3 | ponowne wbudowanie frezowanej podbudowy i nawierzchni bitumicznej | 720 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 - 63 mm grub. warstwy 30 cm | 720 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu | 870 m2 |  |  |
| 6 | zabezpieczenie krawędzi nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową | 360 mb |  |  |
| 7 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-31,5 mm grub. 6 cm po uwałowaniu | 180 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |