**Zasady odbioru infrastruktury ładowania wraz z systemem dynamicznego zarządzania ładowaniem oraz systemem monitoringu stanu**

1. **Odbiór techniczny infrastruktury ładowania**
   1. Odbiór techniczny każdej lokalizacji infrastruktury ładowania odbywa się w danej lokalizacji, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego.
   2. O dacie odbioru technicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym u Wykonawcy.
   3. Odbiór techniczny infrastruktury ładowania polega na badaniu zgodności ich wykonania z ofertą oraz wymaganiami zawartymi w dokumentacji postępowania.
   4. Ocenie będzie podlegała także jakość wykonania infrastruktury ładowania i jego elementów.
   5. Koszty odbioru technicznego obciążają Wykonawcę.
   6. Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego jest protokół odbioru technicznego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
   7. Przed przystąpieniem do odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów potwierdzających zakończenie montażu infrastruktury w tym pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej użytkowania infrastruktury ładowania w danej lokalizacji.
   8. Językiem obowiązującym podczas odbiorów jest język polski. Ewentualne koszty tłumaczeń na żywo lub dokumentów zapewnia i pokrywa Wykonawca.
   9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas dokonywania odbiorów technicznych, mogą one zostać przerwane, wraz ze sporządzeniem odpowiednich adnotacji w protokole odbioru.
   10. Ponowne przystąpienie do odbioru nastąpi po usunięciu wad przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktów I.1-I.9.
   11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbioru technicznego wraz z odbiorem końcowym w miejscu odbioru końcowego. W takim przypadku zostanie to uzgodnione pomiędzy Stronami przed przystąpieniem do odbiorów technicznych.
2. **Odbiór końcowy infrastruktury ładowania**
   1. Odbiór końcowy każdej z lokalizacji infrastruktury ładowania odbywa się w danej lokalizacji i obejmuje swoim zakresem całość infrastruktury ładowania w danej wraz z kompletnym wyposażeniem w rozumieniu Umowy wraz z załącznikami.
   2. Odbiór końcowy infrastruktury ładowania obejmuje swoim zakresem urządzenia niezbędne do realizacji funkcji ładowania zgodnie z ofertą w danej lokalizacji.
   3. W skład odbioru końcowego wchodzi również odbiór systemów dostarczonych przez Wykonawcę z pełnymi funkcjonalnościami to jest: systemem dynamicznego zarządzania ładowaniem i systemem monitoringu stacji ładowania.
   4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 3 dni robocze przed terminem odbioru Infrastruktury ładowania w danej lokalizacji.
   5. Zamawiający ustala harmonogram odbiorów końcowych infrastruktury ładowania z Wykonawcą niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru.
   6. Odbioru końcowego Infrastruktury ładowania dokonuje Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
   7. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający jest upoważniony do przeprowadzenia odbioru jednostronnego*.*
   8. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru końcowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbiorowych.
   9. W przypadku dostawy Infrastruktury ładowania niezgodnej z umową, dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, stwierdzając ten fakt w protokole.
   10. Wykonawcy nie przysługują z tytułu faktu, o którym mowa w ust. 10 powyżej żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
   11. Po usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności Wykonawca dokonuje ponownego zgłoszenia Infrastruktury ładowania do odbioru.
   12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Infrastruktury ładowania do odbycia próbnych procesów ładowania oraz przeprowadzenia prób funkcjonalnych systemu dynamicznego ładowania wraz z opisanymi funkcjonalnościami.
   13. W ramach odbioru końcowego Infrastruktury ładowania należy wykonać co najmniej po jednej sesji ładowania z każdego punktu ładowania w danej lokalizacji.
   14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Infrastrukturę ładowania do czasu dokonania odbioru końcowego. Do tego czasu Infrastruktura ładowania pozostaje w dyspozycji Wykonawcy.
3. **Odbiór dostawy infrastruktury ładowania**

Odbiór dostawy infrastruktury ładowania wraz z systemem dynamicznego zarządzania ładowaniem i systemem monitoringu stacji ładowania obejmuje swoim zakresem cały przedmiot umowy w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym. Potwierdzeniem dokonania odbioru dostawy infrastruktury ładowania jest podpisanie protokołu odbioru dostawy infrastruktury ładowania.