Załącznik 1.5.

Konserwacja Radiowęzeł

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Czynności szczegółowe dotyczą:
   1. Terminala Audio SIP / Fanvil na parkingu.
   2. Wzmacniacza na Parkingu.
   3. Głośników / tub głośnikowych.
3. Czynności szczegółowe:
   1. Utrzymać w czystości obudowy tub głośnikowych.
   2. Sprawdzić stabilność zamontowania (osadzenia).
   3. Sprawdzić ewentualne uszkodzenia mechaniczne (uderzone / pęknięte).
   4. W czasie obchodu:
      1. Wraz z CNS Operator sprawdzić jakość i słyszalność komunikatów głosowych Operatora typu ad hoc.
      2. Wraz z CNS Operator sprawdzić jakość i słyszalność stałych (powtarzalnych) komunikatów z predefiniowanych plików audio (pliki dźwiękowe).
      3. Sprawdzić czy pracuje (jest słyszalna) każda tuba głośnikowa.
   5. Na Parkingu kubaturowym sprawdzenia słyszalności dokonać na każdej kondygnacji.
   6. W uzasadnionych przypadkach skalibrować / naprawić / wymienić.
   7. W uzasadnionym przypadku zgłosić do Gwaranta.
4. Ewentualne inne czynności konserwacyjne zasadne dla prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia.
   1. Zgodne z dobrymi praktykami dla danego typu urządzeń.
   2. Zalecane lub wymagane przez producenta.
   3. Dla terminal Fanvil zgodnie z Instrukcja Fanvil Terminal.