**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis techniczny oferowanego sprzętu**

**(należy uzupełnić tabelę)**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy**  |
| 1. |  Ciągnik  | marka ……………….model ……………… |
| 2. | fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, ciągnik spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego | spełnia/nie spełnia |
| 3. | rok produkcji oferowanego ciągnika | (uzupełnić rok) |
| 4. | silnik z zapłonem samoczynnym, trzy lub czterocylindrowyspełniający normę emisji spalin co najmniej Euro V | spełnia/nie spełnia |
| 5. | pojemność skokowa silnika | (uzupełnić pojemność) |
| 6. | moc silnika | (uzupełnić moc) |
| 7. | system chłodzenia silnika cieczą | spełnia/nie spełnia |
| 8. | skrzynia biegów synchronizowana  | (uzupełnić ilość biegów i rodzaj rewersu) |
| 9. | napęd na 4 koła załączany mechanicznie | spełnia/nie spełnia |
| 10. | blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna | spełnia/nie spełnia |
| 11. | hydraulika zewnętrzna umożliwiająca napęd osprzętu  | (uzupełnić ilość złączy hydraulicznych) |
| 12. | obroty wału odbioru mocy tylnego  | (uzupełnić moc) |
| 13. | zakres wydajności znamionowej pompy układu hydraulicznego | (uzupełnić zakres wydajności w l/min) |
| 14. | Opony – fabrycznie nowe Tył 16,9-30, przód 11,2-24 | spełnia/nie spełnia |
| 15. | trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni i tylny - sterowanie TUZ mechaniczne, pozycyjne i siłowe | spełnia/nie spełnia |
| udźwig podnośnika | tył ………….. kg przód ………….… kg |
| 16. | obciążniki kół tylnych  | tył …………….. kg |
| 20. | masa własna ciągnika | ……………………… kg |
| 21. | kabina ogrzewana z lusterkami zewnętrznymi | spełnia/nie spełnia |
| 22. | układ kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego  | spełnia/nie spełnia |
| 23. | oświetlenie drogowe przednie i tylne | spełnia/nie spełnia |
| 24. | spryskiwacz szyby przedniej | spełnia/nie spełnia |
| 25. | wycieraczki na przedniej i tylnej szybie | spełnia/nie spełnia |
| 26. | instalacja radiowa i radio  | spełnia/nie spełnia |
| 27. | gaśnica apteczka, trójkąt ostrzegawczy | spełnia/nie spełnia |
| 28. | Klimatyzacja | spełnia/nie spełnia |
| 29. | ciągnik wyposażony w zaczep transportowy i rolniczy + PITON-FIX | spełnia/nie spełnia |
| 30. | Fotel z siedziskiem pneumatycznym i fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa i homologacją na 2 osoby | spełnia/nie spełnia |
| 31. | Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa | spełnia/nie spełnia |
| 32. | Błotniki przednie | spełnia/nie spełnia |
| 33.  | Zbiornik paliwa  | ………………….. litrów |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **Fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy + łyżka**  |
| 1. | fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy + łyżka | marka/model/typ …………………… |
| 2. | udźwig nominalny | ………………………. kg |
| 3. | sterowanie - Joystick sterujący | spełnia / nie spełnia |
| 4. | tur ładowacz czołowy kompatybilne z zakupionym ciągnikiem | spełnia / nie spełnia |