**Zakres zamówienia**

Dla lokalizacji 48-200 Prudnik ul. Ogrodowa 2a

Zamówienie obejmuje prace budowlane związane z przestawieniem ogrodzenia systemowego wraz z bramą o łącznej długości 22,3m wraz z doprowadzeniem zasilania do bramy przesuwnej na obszarze własnej posesji.

**Prace obejmują :**

1. Demontaż ogrodzenia tj.: bramy stalowej przesuwnej i siedmiu przęseł z uwzględnieniem odcięcia słupków od fundamentu betonowego szt -9
2. Wykonanie nowych fundamentów punktowych pod montaż 9 słupków oraz fundamentu pod osadzenie bramy przesuwnej o wymiarach (dł x szer x gł) 160x60x120 oraz 50x50x120 [cm]
3. Montaż bramy o szer. (bez zmian względem stanu sprzed demontażu) tj. światło przejazdu 444 [cm],m montaż nowych słupków ocynkowanych o wymiarach H=190 cm, przekrój 8/4 cm szt 9, montaż przęseł systemowych panelowych (ocynk drut fi 5) szt. 7.
4. Wykonanie doprowadzenia zasilania tj.: wykonanie mufy i ułożenie kabla ziemnego 5x2,5 mm2 na odcinku przestawienia ogrodzenia tj. ok 2m
5. Wykonanie pomiarów geodezyjnych celem wykonania mapy powykonawczej z naniesionym przewodem elektrycznym.

Uwagi: wykonawca pokrywa koszty materiałów: zakupu słupków szt -9, betonu oraz materiałów drobnych.