**Załącznik nr 1 do Specyfikacji**

(Formularz oferty)

**FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia z podziałem na części:**

**Część I: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

**Część II: Dostawa piasku budowlanego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

**Część III: Dostawa tarcicy obrzynanej i krawędziaka iglastego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

*(nazwa przedmiotu zamówienia)*

**MY NIŻEJ PODPISANI**

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Województwo ……………………………………………………………………………

nr NIP.....................................................................................................................

nr REGON........................................................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………………

działalność gospodarcza prowadzona na podstawie (nazwa, nr rejestru/ewidencji)

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

*(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca jest Przedsiębiorstwem: | ZAZNACZYĆ **„X”** WE WŁAŚCIWYM POLU |
| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Jednoosobowa działalność gospodarcza |  |
| Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej |  |
| Innym (niż wskazane powyżej) |  |

*Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw   
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Część I: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia** | |
| **Kryterium: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia** | |
| **Cena (brutto)**  *(suma wierszy kolumny nr 6 - poz. od 1 do 220 z tabeli kalkulacji ceny oferty)* | ………………………………………………………………… **zł** |
| słownie: | …………………………………………………………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Część II: Dostawa piasku budowlanego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia** | |
| **Kryterium: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia** | |
| **Cena (brutto)**  *(suma wierszy kolumny nr 6 - poz. od 1 do 1 z tabeli kalkulacji ceny oferty)* | ………………………………………………………………… **zł** |
| słownie: | …………………………………………………………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Część III: Dostawa tarcicy obrzynanej i krawędziaka iglastego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia** | |
| **Kryterium: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia** | |
| **Cena (brutto)**  *(suma wierszy kolumny nr 6 - poz. od 1 do 3 z tabeli kalkulacji ceny oferty)* | ………………………………………………………………… **zł** |
| słownie: | …………………………………………………………………………… |

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków

zamówienia.

1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
3. **JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* do potrzeb zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

(*Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę*)

1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z projektem umowy określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1))* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

1. **KORESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania proszę kierować poprzez   
   *platformę zakupową* zamawiającego.

*Uwaga!*

*Korespondencja będzie kierowana na konto Wykonawcy założone na platformie zakupowej*

Osoba do kontaktu:

imię i nazwisko:………………………………………

numer telefonu:......................................................

1. **OFERTĘ** składamy na …………… stronach.
2. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……..stronach:

* Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
* Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania napodstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r
* Kalkulacja ceny oferty do odpowiedniej części zamówienia
* ……………………………………………….

\* niepotrzebne skreślić

|  |
| --- |
| *Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania\*\** |
|  |
|  |

**\*\* Oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny - szczegóły na stronie internetowej:*** [***www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty***](http://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty)***. Podpis osobisty nie jest to podpis złożony na dokumencie w formie papierowej, a następnie zeskanowany)***

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF**

**OŚWIADCZENIE**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:

**Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia z podziałem na części:**

**Część I: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

**Część II: Dostawa piasku budowlanego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

**Część III: Dostawa tarcicy obrzynanej i krawędziaka iglastego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

*(nazwa postępowania)*

prowadzonego przez Komendę Portu Wojennego Gdynia,

**oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania**

**na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp**

***Wypełnić jeżeli dotyczy***

**Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania   
na podstawie …………………… ustawy Pzp**

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 7 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………….……………………..

(*Wykonawca wskazuje łączne wypełnienie przesłanek, o których mowa w art*. 110 ust. 2 pkt 1), 2), 3) ustawy Pzp )

|  |
| --- |
| *Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania* |
|  |
|  |

**\*\* Oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny - szczegóły na stronie internetowej:*** [***www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty***](http://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty)***. Podpis osobisty nie jest to podpis złożony na dokumencie w formie papierowej, a następnie zeskanowany)***

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF**

*UWAGA!*

1. *W przypadku* ***wspólnego*** *ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa* ***każdy z wykonawców****.*
2. *w przypadku* ***polegania*** *na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających* ***zasoby****, Wykonawca, przedstawia także* ***oświadczenie podmiotu udostępniającego*** *zasoby.*
3. *Wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*

**OŚWIADCZENIE**

**składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 t.j.).,**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:

**Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia z podziałem na części:**

**Część I: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

**Część II: Dostawa piasku budowlanego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

**Część III: Dostawa tarcicy obrzynanej i krawędziaka iglastego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

*(nazwa postępowania)*

prowadzonego przez Komendę Portu Wojennego Gdynia,

**oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**(Dz. U. z 2024 r. poz. 507 t.j.).**

|  |
| --- |
| *Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania* |
|  |
|  |

**\*\* Oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny - szczegóły na stronie internetowej:*** [***www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty***](http://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty)***. Podpis osobisty nie jest to podpis złożony na dokumencie w formie papierowej, a następnie zeskanowany)***

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF**

*UWAGA!*

1. *W przypadku* ***wspólnego*** *ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa* ***każdy z wykonawców****.*
2. *Wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*

**Kalkulacja ceny ofertowej**

**Część I: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość BRUTTO**  **(kol. nr 4 x kol. nr 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący; do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej i do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 41,5°C; temperatura stosowania: od +5°C do+25°C; zużycie: nie mniej niż 0,3 l /m2; czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 h; opakowanie 10l | szt. | 10 |  |  |
| 2 | Bitumiczna masa klejowa (op. 15 kg) - gotowa do stosowania w postaci handlowej, nie spływająca z powierzchni klejonych, odporna na działanie wody i niższych temperatur, posiadająca silne działanie adhezyjne oraz klejące prawie bezpośrednio po nałożeniu. Zużycie: - klejenie pasmowe i punktowe: 0,4–0,5 kg/m2 - klejenie całej powierzchni: 1,0–1,2 kg/m2 Zastosowanie: - do uszczelniania szczelin wokół kominów, - do przyklejania na zimno płyt styropianowych i twardej wełny mineralnej do stalowych blach trapezowych, stropów betonowych oraz pokryć papowych przy wykonywaniu ociepleń, - klejenie papy asfaltowej do stalowych blach trapezowych i stropów betonowych, - klejenie pap do istniejącego pokrycia dachowego, - podklejanie nosków gontów, - podklejanie opierzeń przy obróbkach blacharskich, - do szpachlowania niewielkich rys i pęknięć na powierzchniach betonowych pionowych i poziomych. | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Bity komplet do skręcania śrub typu: torx, hex, spline., wykonany ze stali stopowej narzędziowej S2, twardość HRC 58 62 końcówki torx30mm: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55;  końcówki torx 75mm: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55;  końcówki spline 30mm: M5, M6,M8,M10,M12;  końcówki spline 75mm: M5,M6,M8,M10,M12;  końcówki hex ( sześciokątne) 30mm: H4,H5,H6,H7,H8,H10,H12;  końcówki hex ( sześciokątne) 75mm: H4,H5,H6,H7,H8,H10H12;  przejściówka z gniazdem 1/2 " na bity 10mm; prześciówka z gniazdem 3/8 " na bity 10mm;  opakowanie: walizka | Kpl. | 5 |  |  |
| 4 | Blacha płaska powlekana brąz 0,5x1250x2000 | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Blacha gorącowalcowana 1000x2000 gr.4mm czarna | ark | 1 |  |  |
| 6 | Blacha ocynkowana 1000x2000, grubość 0,5mm | szt. | 30 |  |  |
| 7 | Blacha trapezowa T18 2600x1175, kolor grafit | szt. | 80 |  |  |
| 8 | Cement portlandzki CEM II/B-M V-LLO 32,5R, worek 25 kg | szt. | 35 |  |  |
| 9 | Cement portlandzki CEM I 42,5 R w op. 20kg | szt. | 10 |  |  |
| 10 | Dłuto SDS+/max na młotwiertarkę małe płaskie 40X250 | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Dłuto szpicak SDS +/max na młotwiertarkę mała szpica 300mm | szt. | 5 |  |  |
| 12 | Drut wiązałkowy fi 1,2 mm | kg | 3 |  |  |
| 13 | Drut wiązałkowy do siatki ocynkowany 2,5 mm | kg | 20 |  |  |
| 14 | Drzwi lewe 70x205 cm, białe, bez futryny, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamką | szt. | 3 |  |  |
| 15 | Drzwi prawe 70x205 cm, białe, bez futryny, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamką | szt. | 3 |  |  |
| 16 | Drzwi lewe 80x205 cm, białe, bez futryny, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamką | szt. | 2 |  |  |
| 17 | Drzwi prawe 80x205 cm, białe, bez futryny, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamką | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Drzwi lewe 80x205 cm, białe, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamka, zawiasy 2szt, ościeżnica | szt. | 4 |  |  |
| 19 | Drzwi prawe 80x205 cm, białe, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamka, zawiasy 2szt, ościeżnica | szt. | 4 |  |  |
| 20 | Drzwi lewe 70x205 cm, białe, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamką, zawiasy 2szt, ościeżnica | szt. | 2 |  |  |
| 21 | Drzwi prawe 70x205 cm, białe, płyta pilśniowa (MDF), pełne, zamykane na zamek patentowy z klamką, zawiasy 2szt, ościeżnica | szt. | 2 |  |  |
| 22 | Drzwiczki rewizyjne do zabudów umożliwiające dostęp do urządzeń znajdujących się za zabudową jak liczniki, zawory itp. Wymiar otworu 17x22cm, wymiar zewnętrzny 22x27 cm. Materiał: plastik, kolor biały. | szt. | 4 |  |  |
| 23 | Elektroda spawalnicza ER146, 2,5mm | szt. | 230 |  |  |
| 24 | Elektroda spawalnicza EB155 2,5mmx 350 mm | szt. | 20 |  |  |
| 25 | Emalia w sprayu op. 400ml kolor żółty ostrzegawczy | szt. | 5 |  |  |
| 26 | Farba alkidowo-uretanowa do posadzek betonowych. Przeznaczona do malowania powierzchni betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, odporna na ścieranie, odporna na działanie detergentów, olejów mineralnych, oleju napędowego. Wygląd powłoki: matowy, kolor: szary,(w opakowaniach o poj. 4 - 5l) np. Dekoral LITBET 3000 | szt. | 10 |  |  |
| 27 | Farba akrylowa na zacieki do ścian i sufitów , zabezpieczająca przed zagrzybieniem, pozwalająca oddychać ścianom 1l | szt. | 15 |  |  |
| 28 | Farba chlorokauczukowa biała 5 l | szt. | 1 |  |  |
| 29 | Farba chlorokauczukowa żółta 1 l | szt. | 83 |  |  |
| 30 | Farba chlorokauczukowa czarna 0.9-1l | szt. | 110 |  |  |
| 31 | Farba chlorokauczukowa czerwona 0.9-1l | szt. | 33 |  |  |
| 32 | Farba chlorokauczukowa niebieska 0.9-1l | szt. | 13 |  |  |
| 33 | Farba chlorokauczukowa jasna szara 0.9-1l | szt. | 90 |  |  |
| 34 | Farba chlorokauczukowa zielona 0.9-1l | Szt. | 7 |  |  |
| 35 | Farba do betonu antypoślizgowa trudnościeralna (posadzki) 5L, przydatność 24 miesiące, | szt. | 9 |  |  |
| 36 | Farba do warunków morskich C5m/C5i, żółta 1l szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej i niechlorowanego plastyfikatora, zapewniająca optymalny połysk i zatrzymująca kolor. Farba odporna na słoną wodę, rozbryzgi węglowodorów alifatycznych oraz oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinne. Do pokrycia zewnętrznych elementów nabrzeża - m. innymi polery, lampy.... ( beton, metal,...) | szt. | 20 |  |  |
| 37 | Farba do warunków morskich C5m/C5i, szara 1l szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej i niechlorowanego plastyfikatora, zapewniająca optymalny połysk i zatrzymująca kolor. Farba odporna na słoną wodę, rozbryzgi węglowodorów alifatycznych oraz oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinne. Do pokrycia zewnętrznych elementów nabrzeża - m. innymi polery, lampy.... ( beton, metal,...) | szt. | 20 |  |  |
| 38 | Farba do warunków morskich C5m/C5i, czarna 1l szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej i niechlorowanego plastyfikatora, zapewniająca optymalny połysk i zatrzymująca kolor. Farba odporna na słoną wodę, rozbryzgi węglowodorów alifatycznych oraz oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinne. Do pokrycia zewnętrznych elementów nabrzeża - m. innymi polery, lampy.... ( beton, metal,...) | szt. | 5 |  |  |
| 39 | Farba do warunków morskich C5m/C5i, czerwona 1l szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej i niechlorowanego plastyfikatora, zapewniająca optymalny połysk i zatrzymująca kolor. Farba odporna na słoną wodę, rozbryzgi węglowodorów alifatycznych oraz oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinne. Do pokrycia zewnętrznych elementów nabrzeża - m. innymi polery, lampy.... ( beton, metal,...) | szt. | 12 |  |  |
| 40 | Farba, emalia , nitro czarna, opakowanie 1 L, przydatność 24 miesiące | szt. | 4 |  |  |
| 41 | Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna biała ekologiczna, hipoalergiczna, śnieżnobiała, opakowanie 10 l w oryginalnym opakowaniu producenta | szt. | 40 |  |  |
| 42 | Farba emulsyjna śnieżno-biała, skala połysku -mat, wydajność do 13m2/l, zawartość LZO w produkcie -2g/l, w opak. 10l | szt. | 10 |  |  |
| 43 | Farba emulsyjna biała zewnętrzna opakowanie 10l odporna na szorowanie,   wydajna – do 8 m2/l fasady, odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | szt. | 65 |  |  |
| 44 | Farba emulsyjna biała do kuchni i łazienek w opak. 10l farba hydrofobowa do kuchni i łazienek, o najwyższej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro (zgodnie z normą PN-EN 13 300) typ farby wodny . | szt. | 30 |  |  |
| 45 | Farba do malowania kafli- farba renowacyjna do płytek ceramicznych BIAŁA op. 2L  Farba specjalnie do ceramicznych płytek ściennych, paneli PCV oraz drewna surowego, malowanego i lakierowanego oraz do malowania płytek ściennych wewnątrz prysznica. Wydajność 1l na 12m2 | szt. | 4 |  |  |
| 46 | Farba ftalowa szara jasna opakowanie 0,9 lub 1 l | szt. | 49 |  |  |
| 47 | Farba ftalowa brązowa op. 1L RAL 8002 LUB 8003 | szt. | 12 |  |  |
| 48 | Farba ftalowa biała op. 1 l | szt. | 20 |  |  |
| 49 | Farba ftalowa żółta op.1 l | szt. | 5 |  |  |
| 50 | Farba ftalowa kość słoniowa op.5L RAL 1015 | szt. | 10 |  |  |
| 51 | Farba ftalowa szara jasna opakowanie 5 l | szt. | 5 |  |  |
| 52 | Farba olejna brązowa op. 0,8-1l | szt. | 12 |  |  |
| 53 | Farba olejna czarna 0,9l | szt. | 5 |  |  |
| 54 | Farba podkładowa tlenkowa czerwona op. 0.9dm3 | szt. | 3 |  |  |
| 55 | Farba w sprayu kolor ocynk, opakowanie 400 ml | szt. | 33 |  |  |
| 56 | Flaga wiatrowskaz, rękaw lotniczy wlot 550mm - wskaźnik kierunku wiatru kształtu ściętego stożka zrobionego z płótna (tkaniny) tak by jego długość była równa ca najmniej 3,6m , a średnica większej podstawy nie mniejsza niż 0,9m .Tkanina w kolorach: białego i czerwonego ułożonych naprzemiennie. Usytuowanie wskaźnika kierunku wiatry oznaczonej jest okręgiem o śr. 15m ze środkiem w miejscu usytuowania konstrukcji wsporczej wskaźnika oznaczonym białym pasem na powierzchni o szerokości 1,2m” | szt. | 20 |  |  |
| 57 | Folia malarska gruba budowlana 4x5m | szt. | 50 |  |  |
| 58 | Folia budowlana czarna 200PE 5x20 m | szt. | 8 |  |  |
| 59 | Folia malarska 4x5m gr. 0,02 mm | szt. | 50 |  |  |
| 60 | Folia okienna matowa mleczna szerokość 152x900cm rolka | szt. | 1 |  |  |
| 61 | Gaz propan-butan w butlach 11kg (butle na wymianę) | szt. | 10 |  |  |
| 62 | Gotowa zaprawa szpachlowa C-50 o wysokiej elastyczności i wytrzymałości w opak. 5kg. | szt. | 5 |  |  |
| 63 | Gips budowlany, wydajność: około 1,5 kg/m²/mm; grubość warstwy: 1 do 10 mm, temperatura wykonywania prac: +5oC do +25oC. Opakowanie 2 kg. | szt. | 9 |  |  |
| 64 | Gładź szpachlowa, bezpyłowa norma EN 15824, grubość warstwy do 3 mm, wydajność ~1, 5 kg/m2/mm, przyczepność do podłoża: ≥0,3 N/mm2. Opakowanie 20 kg w wiadrach | szt. | 5 |  |  |
| 65 | Gładź szpachlowa biała CEKOL C-45 (op.20 kg)  - wydajność: około 1,5 kg/m²/mm - grubość warstwy: 1 do 10 mm - temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C - początek wiązania: ≥ 60 min - proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku - czas zużycia zaprawy: 60 minut - posiada: Atest higieniczny Zastosowanie: - do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem, - do renowacji starych tynków, tynkowania całych ścian,  -do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych.  Np. Cekol C-45 | szt. | 16 |  |  |
| 66 | Impregnat ekstra powłokotwórczy do drewna kolor mahoń op. 4-5l | szt. | 2 |  |  |
| 67 | Impregnat do drewna bezbarwny opakowanie 1 l | szt. | 30 |  |  |
| 68 | Kaseton (płyta sufitowa) - zastosowanie w systemach sufitów podwieszanych. Wym. 13x600x600 mm | szt. | 180 |  |  |
| 69 | Kątownik stalowy G/W 40x40x4, dł. 3m | szt. | 20 |  |  |
| 70 | Kielnia sztukarska 60 mm | szt. | 5 |  |  |
| 71 | Klamka drzwiowa, okrągły szyld, biała | szt. | 20 |  |  |
| 72 | Klamka drzwiowa, okrągły szyld, brązowa | szt. | 20 |  |  |
| 73 | Klamka drzwiowa 72 z szyldem prostokątnym na wkładkę, biała, długość szyldu 230 do 240, szer. 40 do 42 | szt. | 20 |  |  |
| 74 | Klamka drzwiowa 72 z szyldem prostokątnym na wkładkę, brązowa, długość szyldu 230 do 240, szer. 40 do 42 | szt. | 20 |  |  |
| 75 | Klamka okienna do okien plastikowych i drewnianych - biała 46 mm, kształt szyldu zaokrąglony , materiał aluminium dł trzpienia 35mm w komplecie śruby montażowe | szt. | 30 |  |  |
| 76 | Klamka metalowa biała 72mm z szyld. podłużnym  Klamka z podłużnym szyldem przeznaczona do drzwi profilowych: -aluminiowych,  -drewnianych, -PVC (PCV) Rękojeść klamki i maskownica szyldu wykonane z aluminium. Zestaw zawiera; - komplet klamek do jednych drzwi (2 sztuki; klamkę lewą i prawą), - komplet elementów montażowych, - trzpień łączący do zamka o standardowym wymiarze 8 x 8 mm. | szt. | 20 |  |  |
| 77 | Klej do wykładzin. Przeznaczenie: do przyklejania wykładzin dywanowych, wykładzin z pcv, wykładzin na podkładzie filcowym; temperatura pracy:+15 do +25°C opakowanie 4kg | op. | 7 |  |  |
| 78 | Klej do płytek ceramicznych, mrozoodporny, elastyczny, wodoodporny, średnie zużycie: 1,5-3,7kg/m2, temp. stos.: od +5°C do +25°C; zastosowanie: do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych oraz na podłożach krytycznych - odporny na odkształcenia podłoża, wysoka przyczepność do różnych podłoży, stabilność na powierzchniach pionowych (brak spływu), do wnętrz i na zewnątrz, do płytek gresowych, na ogrzewane podłogi, na balkony i tarasy. Opakowanie 25 kg. | szt. | 5 |  |  |
| 79 | Klej butapren op. 0,5l | szt. | 5 |  |  |
| 80 | Kołek rozporowy szybki montaż Dn 6 L 40 z tworzywa sztucznego  z wkrętem ze stali ocynkowanej | szt. | 400 |  |  |
| 81 | Kołki rozporowe fi 8x40mm z wkrętem stalowym 5x50, łeb stożkowy z gniazdem PZ. | szt. | 200 |  |  |
| 82 | Kołki rozporowe fi 6x40mm z wkrętem (do podłoży pełnych) | szt. | 200 |  |  |
| 83 | Kołki rozporowe fi 6x30mm z hakiem prostym | szt. | 100 |  |  |
| 84 | Kołki rozporowe fi 8x40mm z hakiem prostym | szt. | 100 |  |  |
| 85 | Kołki rozporowe fi 10x60mm z hakiem prostym | szt. | 100 |  |  |
| 86 | Kołek rozporowy z wkrętem 10x80 mm | szt. | 10 |  |  |
| 87 | Kołek rozporowy z wkrętem 8x60 mm do szybkiego montażu | szt. | 200 |  |  |
| 88 | kołek rozporowy szybki montaż 6 x 40mm | szt. | 200 |  |  |
| 89 | kołek rozporowy szybki montaż 6 x 80mm | szt. | 100 |  |  |
| 90 | Kołki szybki montaż kołnierz fi 6x60mm | szt. | 300 |  |  |
| 91 | Kołki szybki montaż kołnierz fi 6x40mm | szt. | 300 |  |  |
| 92 | Kotwa Chemiczna SPEC 300ml dwuskładnikowa masa żywiczna poliestrowa bez styrenu do pustych przestrzeni betonu | szt. | 5 |  |  |
| 93 | Kratka malarska do wiadra 12 l | szt. | 6 |  |  |
| 94 | Kratka wentylacyjna PCV 110x210mm | szt. | 3 |  |  |
| 95 | Kuweta malarska na farbę 34cmx37 | szt. | 10 |  |  |
| 96 | Lakier bezbarwny nitro matowy op. 0,9 l | szt. | 5 |  |  |
| 97 | Lepik do układania na zimno papy asfaltowej, w opakow. 10dm3. | szt. | 4 |  |  |
| 98 | Listwy progowe aluminiowe srebrne szer. 40mm i dł 93cm | szt. | 2 |  |  |
| 99 | Listwa przypodłogowa, dywanowa, wykończenie w kolorze brązowym, wykonana z giętkiego PCV, o wymiarach, wysokość ok. 50mm, długość 2500mm. | szt. | 40 |  |  |
| 100 | Masa asfaltowa, do naprawy dróg, na zimno. Opakowanie 25 kg. | szt. | 200 |  |  |
| 101 | MASKA PRZECIWPYŁOWA Z FILTREM | szt. | 100 |  |  |
| 102 | Moskitiera do okien 170x180 cm z rzepem samoprzylepnym w taśmie (w komplecie) montowane do framugi okna, kolor czarny ,poliester | szt. | 5 |  |  |
| 103 | Naciągacz do siatki - napinacz | szt. | 20 |  |  |
| 104 | Nawiewnik wrębowy okienny biały | szt. | 50 |  |  |
| 105 | Nawiewnik higrosterowy VT-H-101 biały | szt. | 300 |  |  |
| 106 | Narożnik aluminiowy perforowany 20,5x20,5x3000mm | szt. | 10 |  |  |
| 107 | Nitro farba brązowa do drewna, metalu brązowa, opakowanie 1 L, przydatność 24 miesiące | szt. | 3 |  |  |
| 108 | Okno podawcze przesuwne w bok 1000×700 mm, RAL9016 BIAŁY, szyba 5mm, kierunek podnoszenia: w bok, wymiary: 1000x700mm (szerokość x wysokość), kolor: RAL 9016 (biały), wypełnienie: szyba 5mm | szt. | 1 |  |  |
| 109 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia dł. 5m, szer. 1m grubość 5,2mm, rolka: 5m | m2 | 120 |  |  |
| 110 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o giętkości w niskiej temperaturze do -20°, typ PYP PV250 S52, rolka 5m | szt. | 120 |  |  |
| 111 | Papier ścierny 230x280x-60 | szt. | 30 |  |  |
| 112 | Papier ścierny 230x280x-120 | szt. | 20 |  |  |
| 113 | Pędzel okrągły z włosia naturalnego DN 25 | szt. | 45 |  |  |
| 114 | Pędzel okrągły z włosia naturalnego DN 40 | szt. | 40 |  |  |
| 115 | Pędzel okrągły z włosia naturalnego DN 50 | szt. | 30 |  |  |
| 116 | Pędzel okrągły z włosia naturalnego DN 60 | szt. | 35 |  |  |
| 117 | Pędzel okrągły z włosia naturalnego DN 80 | szt. | 10 |  |  |
| 118 | Pędzel krzywik z włosia naturalnego DN 25 | szt. | 35 |  |  |
| 119 | Pędzel płaski krzywik do grzejników - 60 mm | szt. | 20 |  |  |
| 120 | Pędzel ławkowiec z rączką 220x90 | szt. | 10 |  |  |
| 121 | Pędzel płaski, angielski z włosia naturalnego rozm. 25 | szt. | 30 |  |  |
| 122 | Pędzel płaski, angielski z włosia naturalnego rozm. 36 | szt. | 55 |  |  |
| 123 | Pędzel płaski, angielski z włosia naturalnego rozm. 50 | szt. | 80 |  |  |
| 124 | Pędzel płaski, angielski z włosia naturalnego rozm. 63 | szt. | 30 |  |  |
| 125 | Pędzel płaski, angielski z włosia naturalnego rozm. 76 | szt. | 30 |  |  |
| 126 | Pędzel płaski, angielski z włosia naturalnego rozm.102 | szt. | 10 |  |  |
| 127 | Pędzel płaski półangielski 50 MM, | szt. | 20 |  |  |
| 128 | Pianka montażowa (ręczna): temperatura: stosowanie od +5oC do 30oC odporność termiczna od -40oC do +100oC wydajność do 45 litrów z 1000ml pełne utwardzenie 24 godz. Opakowanie 750ml z wężykiem ( nie do pistoletu) | szt. | 5 |  |  |
| 129 | Pianka montażowo-uszczelniająca z rurką - jednoskładnikowa, ognioochronna, poliuretanowa; w opakowaniach o pojemności 750 ml; | szt. | 10 |  |  |
| 130 | Pigment do farb op.100ml-kolor piaskowy/ beżowy | szt. | 25 |  |  |
| 131 | Pigment do farb op.100ml-kolor zielony | szt. | 25 |  |  |
| 132 | Pigment do farb op.100ml-kolor czarny | szt. | 45 |  |  |
| 133 | Pigment do farby op. 100 ml- kolor brązowy | szt. | 5 |  |  |
| 134 | Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 1200x2600x12,5 | szt. | 4 |  |  |
| 135 | Płyta OSB 2500x1250x18 mm | szt. | 15 |  |  |
| 136 | Płyta OSB 2500x1250x25 mm | szt. | 5 |  |  |
| 137 | Płyta OSB-3, 2500x1250x15mm | szt. | 3 |  |  |
| 138 | Płyta-sklejka wodoodporna antypoślizgowa gr.18, 2500x1250mm | szt. | 20 |  |  |
| 139 | Podest z klapą 2,0 x 0,60m do rusztowań KRAUSE serii Pro tec. Pomost 2,00 m z klapą, antypoślizgowa i wodoodporna, powierzchnia robocza: 2.00 x 0.60 m, Ciężar: 14,00 kg | szt. | 2 |  |  |
| 140 | Podkładka M10 ocynkowana zwykła | kg | 1 |  |  |
| 141 | Profil kątowy, schodowy aluminiowy 20x20 dł. 2,50m | szt. | 10 |  |  |
| 142 | Profil stalowy zamknięty 20x20x2, dł 3m | szt. | 20 |  |  |
| 143 | Profil stalowy zamknięty 30x30x2, dł 3m | szt. | 20 |  |  |
| 144 | {reparat do czyszczenia styków elektrycznych | szt. | 10 |  |  |
| 145 | Preparat gruntujący wodnorozcieńczalny z atomizerem akrylowym służącym do gruntowania surowych podłoży budowlanych oraz przygotowania starych wymalowanych powierzch op. 5 l | szt. | 30 |  |  |
| 146 | Preparat grzybobójczy posiadający własności grzybobójcze, pleśniobójcze i bakteriobójcze. Preparat służy do likwidacji pleśni, grzyba domowego, porostów, glonów z wszelkich materiałów stosowany w budownictwie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pojemność: 650ml. | szt. | 19 |  |  |
| 147 | Preparat czyszczący spray opakowanie 500 ml, przydatność 24 mc, Wielofunkcyjny, biodegradowalny produkt do mycia i odtłuszczania w 100% biodegradowalny do usuwania smarów i olei (nawet stare oleje), skoksowan pozostałości i wszystkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, łatwo penetrujący, szybko wnikający w plamy, ułatwiający całkowite rozpuszczenie zanieczyszczeń i oderwanie rozpuszczalnych składników, nie zawierający VOC (lotnych związków organicznych) oraz rozpuszczalników węglowodorowych np. CX -80 Cleaner PROF | szt. | 11 |  |  |
| 148 | Pręt gwintowany M10 x 1000 - ocynkowany | szt. | 30 |  |  |
| 149 | Przepust meblowy na kable o średnicy 60mm, brązowy okrągły plastikowy | szt. | 30 |  |  |
| 150 | RĘKAWICZKI ROBOCZE POWLEKANE LATEKSEM r.10 wykonane z poliestru, powlekane w części uchwytnej lateksem o szorstkowatej strukturze zakończone ściągaczem klasa CE EN 388 | para | 20 |  |  |
| 151 | Rozpuszczalnik do farb ftalowych pojemność 0,5 l, przydatność 24 miesiące | szt. | 10 |  |  |
| 152 | Rozpuszczalnik uniwersalny w szklanych op. 500 ml przydatność 24 miesiące | szt. | 115 |  |  |
| 153 | Rozpuszczalnik nitro; w szklanych opakowaniach 500ml przydatność 24 miesiące | szt. | 55 |  |  |
| 154 | Rozcieńczalnik do farb chlorokauczukowych w opak. 0.5 dm3 | szt. | 135 |  |  |
| 155 | Samoamykacz z bezstopniową regulacją siły zamykania en2-4, możliwość stosowania na drzwiach lewych i prawych bez konieczności przestawiania, hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, indywidualne ustawienie prędkości zamykania np. GEZE TS 2000 | szt. | 10 |  |  |
| 156 | Siatka ogrodzeniowa stalowa ocynk. 50 x 50 x 2100/3,20 po 10mb w rolce | m.b. | 20 |  |  |
| 157 | Siatka pleciona karbowana stalowa 30 X 30, drut 3,15 mm, format 1000X2000 mm | szt. | 10 |  |  |
| 158 | Silikon akrylowy 280-310 ml | szt. | 1 |  |  |
| 159 | Silikon dekarski czarny opakowanie 280 -310 ml |  | 20 |  |  |
| 160 | Silikon sanitarny, biały, czas tworzenia się naskórka około [min] 7, odporność termiczna spoiny po utwardzeniu [ºC] od –60 do +200, dopuszczalne odkształcenie: do 25 %. Opakowanie 280- 310 ml | szt. | 32 |  |  |
| 161 | Silikon uniwersalny biały 280 - 310 ml | szt. | 10 |  |  |
| 162 | Silikon uniwersalny bezbarwny 280-310ml Wysokiej jakości masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania. Wykazuje doskonałą przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie takich jak: szkło, beton, drewno, aluminium, ceramika - przydatność do użycia - 12 miesięcy. | szt. | 15 |  |  |
| 163 | Silikon szklarski, bezbarwny. Opakowanie 280- 310 ml | szt. | 5 |  |  |
| 164 | Silikon w sprayu | szt. | 10 |  |  |
| 165 | Spoiwo cynowo ołowiane | kg | 5 |  |  |
| 166 | Środek konserwujący typu "WD-40", preparat wielofunkcyjny, pojemność 200 ml, przydatność 24 miesiące | Szt. | 36 |  |  |
| 167 | Szpachla dekarska - Jednoskładnikowa plastyczna masa asfaltowa uszczelniająco – klejąca z dodatkiem włókien naturalnych, przeznaczona do szpachlowania, łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów bitumicznych i metalowych op. 5 kg, np. TYTAN | szt. | 15 |  |  |
| 168 | Szpachelka malarska 150mm | szt. | 10 |  |  |
| 169 | Szczotka z twardym włosiem do czyszczenia kostki brukowej typu GARLAND | szt. | 10 |  |  |
| 170 | Szczotka druciana w oprawie drewnianej 5 lub 6 rzędowe | szt. | 15 |  |  |
| 171 | Tacka do malowania 35cmx35cm | szt. | 1 |  |  |
| 172 | TARCZA DO SZLIFIERKI 125x1.0x22.2 | szt. | 70 |  |  |
| 173 | Tarcza listkowa 125mm o gr. 60 | szt. | 50 |  |  |
| 174 | Tarcza listkowa 125mm o gr. 80 | szt. | 50 |  |  |
| 175 | Tarcza listkowa 125mm o gr. 100 | szt. | 50 |  |  |
| 176 | TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2,5X22 | szt. | 40 |  |  |
| 177 | Taśma dwustronna 50mm x 25m | szt. | 30 |  |  |
| 178 | Taśma klejąca dwustronna do wykładzin szer. 5cm, ilość w rolce: 25m | rol | 20 |  |  |
| 179 | Taśma malarska papierowa, 19mmx50mb | szt. | 10 |  |  |
| 180 | Taśma malarska papierowa, 30mmx50mb | szt. | 62 |  |  |
| 181 | Taśma malarska papierowa maskująca 25x50M, przydatność 24 miesiące | szt. | 20 |  |  |
| 182 | Taśma malarska maskująca 38mm x 50 M, przydatność 24 miesiące | szt. | 25 |  |  |
| 183 | Taśma malarska papierowa maskująca 48mm x 50 M, przydatność 24 miesiące | szt. | 60 |  |  |
| 184 | Taśma dekarska bitumiczna, samowulkanizująca, wodoszczelna, odporna na wilgoć, wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych, posiadająca doskonałą przyczepność do powierzchni bitumicznych, dachówek, gontów, metalu tworzyw sztucznych, kamienia, cegły, betonu. Kolor: aluminium, szerokość 100mm rolka 10m. | szt. | 22 |  |  |
| 185 | Taśma samoprzylepna żółtoczarna szer. 70 mm,dł. 100 m | szt. | 5 |  |  |
| 186 | TAŚMA OSTRZ. SAMOP. CZARNO- ŻÓŁTA 175/58m | szt. | 2 |  |  |
| 187 | Torba narzędziowa dł. 50cm szer. 25cm wysokość 30cm (sztywna) | szt. | 5 |  |  |
| 188 | Uszczelka biała, szerokość 9mm, grubość 7,5mm, profil D, samoprzylepna okienna, rolka 100m | szt. | 1 |  |  |
| 189 | Wałek malarski 180x48 | szt. | 2 |  |  |
| 190 | Wałek malarski z rączką moltopren do farb ftalowych 150x50 | szt. | 10 |  |  |
| 191 | Wałek malarski z rączką do farb emulsyjnych 250x50 | szt. | 10 |  |  |
| 192 | Wałek malarski velur z rączką 100x25x6 | szt. | 70 |  |  |
| 193 | Wałek malarski velur z rączką 150x50 | szt. | 30 |  |  |
| 194 | Wałek malarski szerokość 20cm | szt. | 5 |  |  |
| 195 | Wałek 18 cm włos: 20 mm, wałek wykonany z materiału MICROFIBER TWIST | szt. | 20 |  |  |
| 196 | WAZELINA techniczna W SPRAY-u 400ml | szt. | 10 |  |  |
| 197 | Wkręty farmerskie Ø 4,8 x 35 | kg | 2 |  |  |
| 198 | Wkręty farmerskie Ø 4,8 x 25 | kg | 4 |  |  |
| 199 | Wkręt farmerski samowiercący 4,8 x 19mm z podkładką EPDM do łączenia blach między sobą, kolor grafit lub czarny, op. 250szt | op. | 2 |  |  |
| 200 | Wkręty do płyt kartonowo gipsowych 3,5 x 35 mm do stali 200 szt. | op. | 1 |  |  |
| 201 | Wkręty do płyt kartonowo gipsowych 3,5 x 25 mm do stali 200 szt. | op. | 2 |  |  |
| 202 | Wkręt do płyt G-K, rozmiar 3,5X55, fosfatowany, łeb stożkowy z gniazdem PH. | KG | 5 |  |  |
| 203 | Wkładka bębenkowa 35x35 z gałką, nikiel satyna | szt. | 20 |  |  |
| 204 | Wkładka bęb. standard sym. 35/35 mosiężna | szt. | 10 |  |  |
| 205 | Wkładka bęb. standard asym. WA54 30/45 | szt. | 25 |  |  |
| 206 | Wkładka bęb. standard asym. WA54 30/35 | szt. | 30 |  |  |
| 207 | Wkładka bęb. standard asym. WA54 30/40 | szt. | 5 |  |  |
| 208 | Wkładka bęb. standard asym. WA54 35/40 | szt. | 5 |  |  |
| 209 | Wkładka patentowa 35/50 | szt. | 25 |  |  |
| 210 | Wkładka patentowa 45/50 | szt. | 5 |  |  |
| 211 | Wykładzina dywanowa o szer. 4 m przeznaczona do pomieszczeń biurowych. Właściwości:- typ pętelka Boucie-podłoże juta - rodzaj przędzy poliamid 100% - antystatyczna, trudno zapalna, posiadająca atest Clf-s1, przystosowana do mebli na kółkach - wysokość runa 3 mm, grubość całkowita 6 mm w kolorze brązowym (odcień LONDON- BROWN 6940). | m² | 880 |  |  |
| 212 | Wykładzina dywanowa o szerokości 4m przeznaczona do pomieszczeń biurowych Właściwości: - typ pętelka Boucle - podłoże juta - rodzaj przędzy poliamid 100% - antystatyczna - trudnozapalna posiada atest Clf-s1 - przystosowana do mebli na kółkach - wysokość runa 3,0 mm - grubość całkowita 6 mm - szerokość 4 m, kolor niebieski (odcień LONDON) | m² | 200 |  |  |
| 213 | Wykładzina podłogowa PCV szer. 4M (odcień Ranger 542-05) | m² | 300 |  |  |
| 214 | Zamek drzwiowy, wpuszczany, na wkładkę patentową prod. SOBINCO/REYNAERS 8001-25 97/22,5mm, wysokość puszki F=190mm, szerokość puszki E=38mm, dorna 22,5mm, rozstaw 97mm, szerokość listwy czołowej 24mm, trzpień klamki kwadratowy 8mm, kierunek uniwersalny. | szt. | 3 |  |  |
| 215 | Zamek drzwiowy, wpuszczany, na wkładkę patentową, rozmiar 60/50, uniwersalny prawy/lewy. | szt. | 5 |  |  |
| 216 | Zamek drzwiowy 90/50 na wkładkę z dźwignią Z-001 | szt. | 10 |  |  |
| 217 | Zaprawa murarska , cementowa, sucha, uziarnienie do 0,6mm w opak. 25kg | szt. | 25 |  |  |
| 218 | Zaprawa tynkarska, gipsowa, biała, w opak. 10kg, współczynnik przewodzenia 0,25 W/mK; wytrzymałość na ściskanie 3.0 N/mm2; wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 1,6 N/mm2 np. Goldband | szt. | 20 |  |  |
| 219 | Zaprawa tynkarska cementowa ; grubość warstwy: 6-30 mm, wydajność ok 1,3-1,4 m2 tynku grubości 10mm w opak 25 kg. | szt. | 5 |  |  |
| 220 | Zaprawa tynkarska współczynnik przewodzenia 0,25 W/mK; wytrzymałość na ściskanie 3.0 N/mm2; wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 1,6 N/mm2 , ciężar objętościowy ok 980 kg/m3 np. Goldband | szt. | 10 |  |  |

**Kalkulacja ceny ofertowej**

**Część II: Dostawa piasku budowlanego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa Brutto** | **wartość BRUTTO**  **(kol. nr 4 x kol. nr 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Piasek budowlany, piasek płukany o gramaturze 0-2 mm, dopuszcza się możliwość dostawy w wywrotce | t | 12 |  |  |

**Kalkulacja ceny ofertowej**

**Część III: Dostawa tarcicy obrzynanej i krawędziaka iglastego na potrzeby Infrastruktury Komendy Portu Wojennego Gdynia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość BRUTTO**  **(kol. nr 4 x kol. nr 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Tarcica obrzynana sosna gr.50mm, dł. deski pow. 3m, szerokość 10 - 30cm, klasa I | m³ | 2 |  |  |
| 2 | Tarcica obrzynana sosna sucha gr. 32mm, dł. deski pow. 3m, szerokość 10 - 25cm, klasa I | m³ | 2 |  |  |
| 3 | Krawędziak iglasty 100x100x5500 mm klasa I | m³ | 2 |  |  |