08.05.2025 Lądek-Zdrój

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wanna do hydromasażu T-MP UWM AUTOMAT**

Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, wsparta na aluminiowej konstrukcji

Cechy produktu:

DANE TECHNICZNE

Zasilanie- 400 V

Moc-2,3 kW

Częstotliwość zasilania- 50 Hz

Wymiary: dł, szer, wys - 2080/840/740 mm

Pojemność całkowita-230 l

Pojemność użytkowa I- 100 l

Pojemność użytkowa II- 200 l

Wyposażenie

1. Półautomatyczny spust wody
2. System zabezpieczenia przed przelaniem wody
3. Prysznic ręczny
4. Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
5. System kąpieli perełkowej- 11x 5 dysz
6. Automatyczne napełnianie
7. Timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
8. Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
9. 28x 5 dysz do hydromasażu
10. Podnóżek rozporowy
11. Poręcze boczne
12. Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy
13. Stopień umożliwiający wchodzenie
14. Możliwość wyboru z palety 9 kolorów
15. Fabrycznie nowy